«ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

**Уголок крепежный Z-образный, 45х90х45х65х2,0 мм оцинкованный**

**арт. 200 04 0 90 0**

Для использования в сложных узлах крепления, заменяют сложную врезку. Рекомендуется использовать в установке деревянных брусков к бетонному основанию. Применяется во всех соединениях стропил, бревен, балок, опор и бруса в двух плоскостях. Обязателен к применению в установке и монтаже инженерных сетей под монолитные перекрытия, когда требуется подвешивать сети на резьбовые шпильки.

Замечательно используется в качестве каркаса виброопор под вентиляторы, кондиционеры.

Жесткая геометрия. Гарантированная толщина стали 2,0 мм. Легкое крепление на саморезы, тяговые заклепки, винты М4-М6, дюбеля. Три типа отверстий d= 4,5 мм – 14 отверстий, d= 7,5 мм – 10 отверстий, d= 11 мм – 2 отверстия под метрический крепеж до М10 включительно. Надежное антикоррозионное покрытие горячим цинком. Удобно крепить прямоугольные воздуховоды под потолок с минимальным зазором.

Крепеж в комплект не входит. Работать в перчатках. Изготовлено по ТУ 5690-001-23091169-2001. Сделано в России

Бренд «LUCKY Guy»

Родина бренда: Россия

Изготовлено в России

Ширина: 64 мм

Длина: 102 мм

Толщина: 2,0 мм

Материал: горячеоцинкованная сталь 08ПС по ГОСТ 14918-80

Вес 1 шт: 0,168 кг

Упаковка: картон

Одна упаковка: 50 шт

Вес одной упаковки: 8,4 кг

Срок хранения не ограничен