

Инструкция по эксплуатации Умной видеокамеры поворотной IP20 76500/00

**Общие сведения**

76500/00 Умная видеокамера предназначена для непрерывной трансляции видеоизображения, записи и хранения на съемном носителе. Настройка, просмотр видео и управление осуществляется через приложение Minimir Home. Камера предназначена для наблюдения через смартфон, устанавливается внутри помещений. Расположение возможно на горизонтальных и вертикальных поверхностях.

\*Никакие дополнительные устройства, такие как микрофоны и друге камеры не подключаются.

­

**Технические характеристики** Подробная информация на сайте Minimir Home

Питание: 5 В, 1A, USB Type-C

Потребляемая мощность: 5 Вт

Совместимые ОС: Android, iOS

Соединение: Wi-Fi 2.4 ГГц

Сетевой интерфейс Wi-Fi: iEEE 802.11a/b/g/n/

Угол обзора:

* по горизонтали 355°
* по вертикали 90°

Разрешение: 4 MP, Super HD 2560 x 1440

Объектив: SC3336

Поддержка протоколов: TCP/IP, IPv4, DHCP, P2P, ONVIF

Формат сжатия видео: H.265 & H.264

Шифрование: WPA и WPA2

Датчик движения: до 10 м

Ночное видение: ИК-датчик, дальность работы до 8 м

Максимальный объем SD карты: microSD до 128 ГБ

Рабочий диапазон температур: –10 ... +45 °С

Степень пылевлагозащиты: IP20

Размеры: 70 х 73 х 102 мм

**Доступные функции**

* Возможность просмотра изображения в формате реального времени через мобильное приложение Minimir Home.
* Благодаря датчику присутствия, получайте оповещение в приложении Minimir Home при обнаружении объекта в зоне контроля. Корпус камеры поворачивается в сторону движущегося объекта автоматически;
* В приложении Minimir Home вы можете изменять направление обзора камеры;
* Встроенный микрофон и динамик позволяет осуществлять двустороннюю аудиосвязь;
* Камера оснащена ИК-подсветкой, для съемки в ночное время;
* Совместный доступ позволяет нескольким пользователям управлять и просматривать камеры через приложение Minimir Home.

**Комплектация**

В состав поставки входит: камера, инструкция по эксплуатации, USB Type-C кабель, адаптер питания, комплект крепежа.

Комплект поставки могут быть изменены изготовителем в любое время без предварительного уведомления.

**Требования по технике безопасности**

* Запрещается эксплуатировать устройство с отсутствующими элементами конструкции, механическими повреждениями корпуса;
* Не следует использовать устройство в зонах микроволнового излучения. Это может искажать сигнал и привести к неправильной работе;
* Избегайте попадания воды на устройство, это может привести к выводу его из строя;
* Запрещается использовать устройство в запыленных помещениях, в помещениях с повышенной температурой и влажностью, а также в помещениях с химически агрессивной воздушной средой;
* При обнаружении неисправности обесточьте изделие и обратитесь к квалифицированному специалисту для устранения неисправности.

**Техническое обслуживание**

Техническое обслуживание изделия должно проводиться не реже одного раза в год.

Ежегодные работы по техническому обслуживанию включают:

* проверку целостности корпуса изделия, надёжности креплений, контактных соединений;
* проверку работоспособности изделия;
* очистку корпуса изделия от пыли и грязи.

**Монтаж видеокамеры**

Перед установкой осмотрите устройство на наличие повреждений на корпусе, кабеле или адаптере. В случае их обнаружения стоит отказаться от использования.

Для подключения камеры к сети питания, используйте USB Type-C кабель и адаптер из комплекта поставки.



Если монтаж производится на стену или потолок, используйте монтажную пластину.

­

После подключения питания камера начнет калибровку приводов поворотного механизма.


После завершения калибровки камера готова к использованию.

**Установка приложения Minimir Home**

Загрузите приложение Minimir Home. Отсканируйте QR-код ниже или выполните поиск для «Minimir Home» в магазине приложений Apple или Google Play.

\*Интерфейс приложения и процесс настройки могут измениться с целью улучшения. Актуальная информация по настройке располагается на сайте Elektrostandard.ru





1. Откройте приложение «Minimir Home». Зарегистрируйте свой адрес электронной почты или номер телефона и войдите в свою учетную запись.

2. Для добавления камеры, выберите + в правом верхнем углу главного экрана.

3. Выберите из списка «Камера и замок».

4. В появившемся списке нужно выбрать «Смарт-камера Wi-Fi».

5. Убедитесь, что камера подключена к питанию и процесс калибровки завершен.

6. На камере зажмите кнопку RESET до 5 сек. пока не услышали звуковой сигнал. Это означает, что камера готова к сопряжению.

7. Введите название и пароль своей сети Wi-Fi, затем нажмите «Далее».

8. С помощью камеры отсканируйте QR-код на экране мобильного телефона. Услышав подсказку, коснитесь «Услышал звуковой сигнал».

9. Как только камера подключится к вашей Wi-Fi сети, нажмите «Готово». Настройка завершена. Попробуйте и посмотрите предварительный просмотр в реальном времени.

**Транспортировка и хранение**

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механические повреждения и прямое попадание на изделие пыли, грязи и влаги. Допускается транспортировка изделия в любом положении, любым транспортом. Транспортировка авиационным транспортом должна осуществляться в герметизированном отсеке. При транспортировке должна быть обеспечена температура –20 ... +50 °С при относительной влажности воздуха до 80%. Изделие должно храниться в транспортной упаковке в вентилируемом помещении, защищенном от атмосферных осадков. В помещении должна обеспечиваться температура –20 ...+50 °С при относительной влажности воздуха до 80%.



**Утилизация**

Отходы электротехнической продукции не следует утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в специально отведенных местах (уточняйте расположение таких пунктов в своем регионе).

**Гарантия**

Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца со дня продажи изделия через розничную сеть при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в настоящей инструкции. В случае выхода изделия из строя до истечения гарантийного срока покупатель вправе обратиться к продавцу (в магазин, в котором было приобретено изделие), к импортеру, к изготовителю. Контактная информация импортёра и изготовителя указана ниже. Для подтверждения даты продажи покупатель может предъявлять настоящую инструкцию, имеющую отметку продавца о дате продажи. Нарушение покупателем правил установки, и/или эксплуатации, и/или транспортировки и/или хранения изделия, указанных в настоящей инструкции по эксплуатации, а также наличие механических повреждений, повлекших выход изделия из строя либо возникновение недостатков, в отношении которых покупатель предъявляет требования, лишает покупателя права на гарантию.

Дата продажи

Штамп магазина

Товар сертифицирован, соответствует требованиям ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016. Месяц и год изготовления указан на товаре и/или упаковке. Претензии по качеству товара принимаются: тел. +7 495-228-17-33, e-mail: info@royalaurel.ru. Производитель: «YinFeng Lighting Co., Ltd», HuangWang Industrial, HeTang Town, JiangMen City, GuangDong Province, China. «Иньфэн Лайтин Кампэни Лтд», Китай, провинция Гуандун, город Цзянмэнь, населённый пункт Хэтан, индустриальный район Хуанван. Импортер/поставщик: ООО «Роял Аурэль», 117418, г. Москва, ул. Зюзинская, дом 6, корп. 2, этаж 3, пом. XVI, ком. 30. Произведено в КНР.