
**Для сборки потребуется ключ на 19.**

**Перед сборкой стойки проверить комплектность.**


**Выкрутить болт М12х80 из пластиковой пятки стойки.**

**Собрать стойку согласно схеме сборки.**

**Для сборки потребуется ключ трещетка и головка №19**




**1.**




**3.**

1. ***Труба стойки с пластиковой пяткой и катушкой***
2. ***Диск основание***
3. ***Болт М12х80, шайба Ф12 и гровер Ф12***



**2.**





***Момент затяжки болт 25-30 Нм***





**4.**