**КРУПНОАБРАЗИВНАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА**

ТУ 2384-007-48972936-2011

**Техническое описание продукта**

Абразивная полировальная паста, предназначенная для ухода за лакокрасочными покрытиями автомобиля, подвергающимися эксплуатационным и атмосферным воздействиям.

**СВОЙСТВА:**

* легко наносится, растирается, удаляется;
* удаляет царапины и возвращает поверхности кузова первоначальный блеск;
* эффект полировки не исчезает после мойки автомобиля;
* во время полировки удерживается под полировочным кругом;
* не содержит силиконы и воска.

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Крупноабразивная полировальная паста разработана для обработки лакокрасочных покрытий автомобиля, для полировки сильных повреждений слоя лака, а также повреждений, вызванных воздействием различных химических реагентов.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:**

1. Помыть и высушить обрабатываемый участок.
2. Хорошо встряхнуть бутылку. Нанести небольшое количество состава на сухой полировальный круг.
3. Равномерно распределить пасту по полируемой поверхности.
4. После полировки остатки полировальной пасты удалить микрофиброй.

Рекомендуемая скорость вращения диска для роторной машинки – 1000-1800 об/мин.

Рекомендуется использовать жесткий и средний поролоновый или меховой круг.

Применять рекомендуется при температуре 10-25°С. Не применять на горячей поверхности и под прямыми солнечными лучами. Сколы и глубокие царапины (доходят до грунта или металла), необходимо обработать иными средствами: восковыми карандашами, подкрасочным набором или окраской деталей.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| Внешний вид и цвет | Густая паста белого цвета |
| Плотность при 20 °C, г/cм3 | 1,1±0,1 |

**СОСТАВ:**

Вода, абразивные материалы, ПАВ, органические растворители, функциональные добавки, консервант.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

Гарантийный срок хранения - 24 месяца.

Хранить при температуре от +5 °С до +30 °С вдали от источников тепла.