Нанесите рабочий раствор на поверхность кузова в виде пены.

Пену наносить снизу вверх.

 Выдержать 1-2 минуты, не допуская высыхания пены!

 Смыть пену с загрязнениями струей воды при помощи аппарата высокого давления.

Поверхность кузова просушить.