**СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СИРИУС А СЕРИИ TP**

**Руководство по эксплуатации / гарантийный талон**

* 1. Светильники светодиодные линейные пыле-влагозащищенные серии TP торговой марки «СириусА» предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением 220 В частоты 50-60 Гц. Соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-2-2.
	2. Область применения. Светодиодные линейные светильники предназначены для использования в промышленных помещениях.
	3. Имеют сертификат или декларацию о соответствии: ТР ТС (таможенного союза) ЕАС

**2.Комплектность**

В комплект поставки входят:

1. Светильник светодиодный – 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 экз.
3. Набор защелок – 1 компл.
4. Набор крепления -1 компл.

**3.Технические параметры**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Характеристики | TP-1200-36W-Slim-PR | TP-1200-36W-Slim-OP |
| Цветовая температура, К | 4000/6500 | 4000/6500 |
| Мощность, Вт | 36 | 36 |
| Световой поток, Лм | 3000/3200 | 3000/3200 |
| Светодиоды, шт | 112 | 112 |
| Размер, мм | 1270х105х80 | 1270х105х80 |
| Индекс цветопередачи, CRI | >80 | >80 |
| Угол свечения, градусов | 140 | 140 |
| Цвет корпуса | Серый(прозрачный/ призматические линии рассеиватель) | Серый(опаловый/матовый рассеиватель) |
| Напряжение питания, В | 185-265/50-60Гц | 185-265/50-60Гц |
| Коэффициент мощности, cosϕ | >0,9 | >0,9 |
| Пыле-влагозащита, IP | 65 | 65 |
| Коэффициент пульсации светового потока,% | <5 | <5 |
| Диапазон рабочих температур, 0С | от -20 до +45 | от -20 до +45 |
| Ресурс работы светильника, часов | >50 000 | >50 000 |

**4.Монтаж и подключение**

4.1 Монтаж и подключение должны осуществляться квалифицированным электриком.

4.2 Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 220 В и наличии исправного защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель, УЗО).

4.3 Монтаж светильника:

* Отключите напряжение сети.
* Распакуйте светильник.
* Пропустите кабель питания через сальник.
* Присоедините подготовленные концы проводов светильника к сетевому проводу (через клемменную колодку).
* Установка светильника производится при помощи установочных элементов (монтажных скоб) входящих в комплект поставки.
* Герметично закройте светильник при помощи защелок (идущих в комплекте)

**5. Требования безопасности и техническое обслуживание**

5.1 Светильники устанавливаются на поверхности из нормально воспламеняемого материала. Например, дерево и материалы на его основе толщиной более 2 мм, а также бетон.

5.2 Монтаж светильника, чистку и замену осуществлять только при отключенном электропитании сети.

5.3 Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

5.4 **Запрещается:**

a. эксплуатация светильника с треснувшим плафоном;

b.подключение светильника к поврежденной электропроводке;

c. установка светильника на легковоспламеняющиеся материалы, например, такие как древесный шпон и материалы на основе дерева толщиной менее 2 мм.

**6.Транспортировка и хранение**

5.1 Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150

5.2 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений, ударных нагрузок и попадание влаги.

5.3 Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 до +50°C и относительной влажности 60% при 25°C.

**7.Гарантийные обязательства**

7.1 Замене подлежат неработающие светильники при отсутствии видимых физических повреждений. Гарантийный срок службы и эксплуатации светильника – 24 месяца с момента продажи.

7.2 Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором была приобретен светильник. Светильник подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.

7.3 Замена предполагает предварительное тестирование.

7.4 Все вышеизложенные гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей.

7.5. Гарантийные обязательства не распространяются на светодиодные светильники:

7.5.1. Имеющие видимые физические повреждения корпуса.

7.5.2 Вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации.

7.5.3 Вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых.

7.5.4. Вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее.

7.6 При обнаружении неисправности в период гарантийных обязательств обращаться к Вашему продавцу.

***Импортер: Импортер: ООО «ЛАЙТ» 115432 г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Южнопортовый, ул Трофимова, д. 25, к. 2, офис 1, ком. 1***

***Производитель: КНР***

***Гарантийный Талон***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Артикул*** | ***Серийный номер*** | ***Дата продажи*** | ***Печать продавца*** |
|  |  |  |  |