**Технические характеристики Ленты Ст**

|  |  |
| --- | --- |
| Коэффициент паропроницаемости | не более 0,26. 10-3 мг/(м.ч.Па) |
| Адгезионная прочность сцепления при отслаивании | минус 15°С |
| Минимальная температура монтажа | не менее 0,32 кгс/см2 |
| Температура эксплуатации | от - 60°С до + 90°С |
| Условный срок службы | не менее 20 лет |

**Выбор ширины ленты Ленты Ст**

Рекомендуемая ширина ленты подбирается следующим образом: ширина монтажного зазора плюс 40-60 мм (ширина клеевых полос ленты).