«ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

**Однолапковая скоба d=32 мм  
«LUCKY Guy», оцинкованная**

Для профессионального монтажа ответственных конструкций: труб, металлорукава, гофротрубы, кабелей на улице, труб тёплого пола. Где имеются дневные и сезонные перепады температуры, 100% стойкость к ультрафиолету. Мощное ребро жёсткости шириной 8 мм, высотой 1,2 мм по всей дуге.

Материал - горячеоцинкованная листовая сталь по ГОСТ 14918-80. Толщина цинка 140 г/м². Толщина скобы 1,2 мм. Ширина скобы 18 мм. Монтажная площадка 18х24 мм. Монтажное отверстие d=6,5 мм.

Для крепления на все типы стен. Крепёж в комплект не входит. Крепеж выбирать в зависимости от материала стен. Работать в перчатках.

Бренд «LUCKY Guy»

Родина бренда: Россия

Сделано в России

Вес 1 шт.: 17 г

Упаковка: гофрокоробка

Габариты гофрокоробки: 290х210х70 мм

Материал коробки: картон

В одной коробке: 200 шт.

Вес одной коробки: 3,4 кг