**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

 **Аккумуляторная ударная
 дрель-шуруповерт SKytools SK7006**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ** | 3. **Не допускайте детей и посторонних лиц во время работы с электроинструментом.** Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля.**Электрическая безопасность**1. **Вилки электроинструмента должны соответствовать розетке. Ни в коем случае не модифицируйте вилку.**

Не используйте переходные вилки с заземленными электроинструментами. Немодифицированные вилки и соответствующие розетки снижают риск поражения электрическим током.1. **Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники.**

 Существует повышенный риск поражения электрическим током, если ваше тело заземлено.1. Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влаги. Попадание воды в электроинструмент повышает риск поражения электрическим током.
2. **Относитесь к шнуру бережно. Никогда не переносите, тяните или выключайте инструмент из сети, державшись за шнур.**

Держите шнур вдали от источников тепла, масла, острых краев или движущихся частей. Поврежденные или запутанные шнуры повышают риск поражения электрическим током.1. **При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинитель, подходящий для использования вне помещений.**

 Использование шнура, пригодного для использования вне помещений, снижает риск поражения электрическим током. |
|  |  |
| **Общие предупреждения о безопасности электроинструмента** |
| ***ВНИМАНИЕ:* Прочтите все предупреждения по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и спецификации, прилагаемые к этому электроинструменту.** Несоблюдение всех приведенных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.**Сохраните все предупреждения и инструкции и периодически консультируйтесь с ними.**Термин «электроинструмент» в предупреждениях относится к электроинструменту, работающему от сети (с проводом), или к электроинструменту, работающему от аккумулятора (беспроводной).Техника охраны труда1. **Держите рабочее место чистым и хорошо освещенным.** Загроможденные или темные участки провоцируют несчастные случаи.2. **Не используйте электроинструменты во взрывоопасных средах, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.** Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары. |
|  | 2  |

|  |  |
| --- | --- |
| 6. **Если работа с электроинструментом во влажном месте неизбежна, используйте источник питания с защитой от замыкания на землю.** Использование такого источника питания снижает риск поражения током.7. **Электроинструменты могут создавать электромагнитные поля (ЭМП). Они не вредны для пользователя.** Тем не менее, пользователи кардиостимуляторов и других подобных медицинских устройств должны обратиться к производителю своего устройства и/или врачу за консультацией, прежде чем приступить к работе с этим электроинструментом.Личная безопасность1. **Будьте бдительны, следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с электроинструментом.**

 **Не используйте электроинструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств.** Секунда невнимательности при работе с электроинструментом может привести к серьезной травме.1. **Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защиту для глаз.**

 Защитное снаряжение, такое как пылезащитная маска, нескользящая защитная обувь, каска или средства защиты органов слуха, используемые в соответствующих условиях, уменьшат количество травм.3.**Не допускайте неумышленного запуска инструмента. Перед подключением к источнику питания и/или аккумулятору, поднятием или переноской инструмента убедитесь, что переключатель находится в положении «выкл».** Переноска электроинструментов с пальцем на выключателе или подача питания на электроинструменты с включенным выключателем может привести к несчастным случаям.1. **Удалите любой регулировочный ключ или гаечный ключ перед включением электроинструмента.**

 Гаечный ключ или ключ, оставленные прикрепленными к вращающейся части электроинструмента, могут привести к травме.1. **Не тянитесь слишком далеко. Всегда держите правильную опору и баланс.**

 Это позволяет лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.1. **Носите спецодежду. Не носите свободную одежду или украшения.**

 **Держите волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся частей.** Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся части.1. **Если на рабочем месте предусмотрены устройства для удаления и сбора пыли, убедитесь, что они подключены и используются надлежащим образом.**

 Использование пылесборника может снизить опасность, связанную с пылью.1. **Не позволяйте опыту, полученному в результате частого использования инструментов, привести к самоуспокоенности и игнорированию принципов безопасности инструментов.**

 Неосторожное действие может привести к серьезной травме всего за долю секунды.1. **Всегда надевайте защитные очки, чтобы защитить глаза от травм при работе с электроинструментом.**

 **Очки должны соответствовать стандарту ANSI Z87.1 в США.****Работодатель обязан обеспечить использование соответствующего защитного оборудования операторами инструмента и другими лицами, находящимися в непосредственной близости от рабочей зоны.****Использование электроинструмента и уход за ним**1. **Не применяйте силу при работе с электроинструментом. Используйте подходящий электроинструмент для выполняемой работы.** Правильный электроинструмент сделает работу лучше и безопаснее с той скоростью, для которой он был разработан.2. **Не используйте электроинструмент, если переключатель не работает.** Любой электроинструмент, которым нельзя управлять с помощью выключателя, опасен и подлежит ремонту. | 1. **Перед выполнением каких-либо регулировок, заменой принадлежностей или хранением электроинструмента отсоедините вилку от источника питания и/или извлеките аккумуляторную батарею, если она съемная, из электроинструмента.**

 Такие превентивные меры безопасности снижают риск случайного включения электроинструмента.1. **Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями, работать с электроинструментом.**

 Электроинструменты опасны в руках неподготовленных пользователей.5.. **Проводите регулярное обслуживание электроинструментов и принадлежностей. Проверяйте наличие смещения или заедания движущихся частей, поломки деталей и любых других условий, которые могут повлиять на работу электроинструмента.** **В случае повреждения отремонтируйте электроинструмент перед использованием.** Причиной многих несчастных случаев является плохое техническое обслуживание электроинструментов.1. **Поддерживайте режущие инструменты острыми и чистыми.** Правильно обслуживаемые режущие инструменты с острыми режущими кромками с меньшей вероятностью заедают и ими легче управлять.
2. **Используйте электроинструмент, принадлежности, насадки и т. д. в соответствии с настоящей инструкцией, принимая во внимание условия работы и выполняемую задачу.**

 Использование электроинструмента для операций, отличных от предусмотренных, может привести к возникновению опасной ситуации.1. **Держите рукоятки и поверхности для захвата сухими, чистыми и обезжиренными.**

 Скользкие ручки и поверхности для захвата не позволяют безопасно обращаться с инструментом и контролировать его в непредвиденных ситуациях.1. **При использовании инструмента не надевайте тканевые рабочие перчатки, которые могут запутаться.**

 Запутывание тканевых рабочих перчаток в движущихся частях может привести к травме.**Использование аккумуляторного инструмента и уход за ним**1. **Заряжайте только зарядным устройством, указанным производителем.**

 Зарядное устройство, подходящее для одного типа аккумуляторной батареи, может создать опасность возгорания при использовании с другой аккумуляторной батареей.1. **Используйте электроинструменты только со специально предназначенными аккумуляторными батареями.** Использование любых других батарей может привести к травмам и возникновению пожара.
2. **Когда батарея не используется, держите ее подальше от других металлических предметов, таких как канцелярские скрепки, монеты, ключи, гвозди, винты или другие мелкие металлические предметы, которые могут проводить ток.**

 Замыкание клемм аккумулятора может привести к ожогам или возгоранию.1. **В неблагоприятных условиях из аккумулятора может вытечь жидкость; в таком случае избегайте контакта с ней.**

 **При случайном контакте промойте водой. При попадании жидкости в глаза немедленно обратитесь за медицинской помощью.** Жидкость, вытекающая из батареи, может вызвать раздражение или ожоги.5.**Не используйте поврежденный или модифицированный аккумулятор или инструмент.** Поврежденные или модифицированные батареи могут вести себя непредсказуемо, что может привести к возгоранию, взрыву или травмам.1. **Не подвергайте аккумулятор или инструмент воздействию огня или чрезмерной температуры.**

 Воздействие огня или температуры выше 130 °C может привести к взрыву.1. **Следуйте всем инструкциям по зарядке и не заряжайте аккумулятор или инструмент за пределами диапазона температур, указанного в инструкциях.**

 Неправильная зарядка или зарядка при температурах, выходящих за пределы указанного диапазона, может привести к повреждению аккумулятора и увеличить риск возгорания. |
| 3  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **Обслуживание**1. Проводите обслуживание электроинструмента только руками квалифицированного специалиста и только с использованием идентичных запасных частей. Это обеспечит безопасность электроинструмента.
2. Никогда не обслуживайте поврежденные аккумуляторные батареи. Обслуживание аккумуляторных батарей должно выполняться только производителем или уполномоченными поставщиками услуг.
3. **Следуйте инструкциям по смазке и замене принадлежностей.**
4. **Не модифицируйте и не пытайтесь ремонтировать прибор или аккумуляторную батарею, за исключением случаев, указанных в инструкциях по эксплуатации и уходу.**
 |  |  *ВНИМАНИЕ:* НЕ ДУМАЙТЕ, что опыт работы с изделием (приобретенный в результате постоянного использования) заменяет собой строгое следование правилам безопасности для изделия. НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ или несоблюдение правил безопасности, изложенных в данном руководстве по эксплуатации, может привести к серьезным травмам. |
|  |
|  |  |  |
|  | **Символы** |
| Ниже приведены символы, используемые на инструменте. |
|  | вольт |
| **Меры предосторожности при работе с аккумуляторной перфораторной дрелью** |  | постоянный ток |
| **Инструкции по технике безопасности для всех операций**1. **При бурении с ударом надевайте защитные наушники.**

Воздействие шума может привести к потере слуха.1. **Используйте вспомогательную(ые) рукоятку(и).** Потеря контроля над изделием может привести к травме.
2. Держите электроинструмент за изолированные рукоятки при выполнении операций, при которых режущие принадлежности или крепежные детали могут коснуться скрытой проводки.

 Режущие принадлежности или крепежные детали, соприкасающиеся с проводами под напряжением, могут проводить ток через открытые металлические части электроинструмента и привести к поражению оператора электрическим током.1. **Всегда будьте уверены, что вы стоите на твердой опоре. При использовании инструмента на высоте убедитесь, что внизу никого нет.**
2. **Крепко держите инструмент.**
3. **Держите руки подальше от вращающихся частей.**
4. **Не оставляйте инструмент включенным. Работайте с инструментом только в ручном режиме.**
5. **Не прикасайтесь к сверлу или заготовке сразу после работы; они могут быть очень горячими и могут обжечь вашу кожу.**
6. **Некоторые материалы содержат химические вещества, которые могут быть токсичными.**

 **Соблюдайте осторожность, чтобы предотвратить вдыхание пыли и контакт с кожей. Соблюдайте данные по безопасности поставщиков материалов.**1. **Если сверло не удается ослабить даже после открытия браншей, вытащите его с помощью плоскогубцев.**

 В таком случае вытягивание сверла вручную может привести к травме его острым краем.**Инструкции по технике безопасности при использовании длинных сверл****1. Никогда не работайте на скорости, превышающей максимальную скорость сверла.** На более высоких скоростях сверло может погнуться, если позволить ему свободно вращаться без контакта с заготовкой, что может привести к травме.**2. Всегда начинайте сверление на низкой скорости. Кончик сверла должен быть в контакте с заготовкой.** На более высоких скоростях сверло может погнуться, если позволить ему свободно вращаться без контакта с заготовкой, что может привести к травме.**3. Прикладывайте давление только непосредственно к сверлу и не прилагайте чрезмерного усилия.** Сверла могут погнуться, что приведет к поломке или потере контроля, что может привести к травме.**СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ.** |  | нет скорости нагрузки |
|  | оборотов или возвратных движений в минуту |
|  | количество ударов |
|  | диаметр |
|  **Важные инструкции по технике безопасности для аккумуляторного картриджа** |
| 1. **Перед использованием аккумуляторного картриджа прочтите все инструкции и предупредительные надписи на (1) зарядном устройстве, (2) аккумуляторе и (3) изделии, использующем аккумулятор.**
2. **Не разбирайте и не модифицируйте аккумуляторный картридж.**

Это может привести к возгоранию, чрезмерному нагреву или взрыву.1. **Если время работы стало слишком коротким, немедленно прекратите работу.**

 **Это может привести к риску перегрева, возможным ожогам и даже взрыву.**1. **Если электролит попал в глаза, промойте их чистой водой и немедленно обратитесь за медицинской помощью.**

 **Это может привести к потере зрения.**1. **Не закорачивайте аккумуляторный картридж:**
2. **Не прикасайтесь к клеммам каким-либо проводящим материалом.**
3. **Не храните аккумуляторный картридж в контейнере с другими металлическими предметами, такими как гвозди, монеты и т. д.**
4. **Не подвергайте аккумуляторный блок воздействию воды или дождя.**

**Короткое замыкание аккумулятора может вызвать большой ток, перегрев, возможные ожоги и даже выход из строя.**1. **Не храните инструмент и аккумуляторный картридж в местах, где температура может достигать или превышать 50 °C (122 °F).**
2. **Не сжигайте аккумуляторный картридж, даже если он сильно поврежден или полностью изношен.**

 **Аккумуляторный картридж может взорваться при пожаре.**1. **Не прибивайте, не режьте, не раздавливайте, не бросайте, не роняйте аккумуляторный картридж и не ударяйте о него твердыми предметами.**

 Это может привести к пожару, чрезмерному нагреву или взрыву.1. **Не используйте поврежденный аккумулятор.**
 |
| 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. **Линий-ионные аккумуляторы, встроенные в изделие, подпадают по действие требований Законодательства об опасных грузах.** Для коммерческих перевозок, например, третьими сторонами, экспедиторами, необходимо соблюдать особые требования к упаковке и маркировке.

Для подготовки отгружаемого предмета требуется консультация специалиста по опасным материалам. Национальные правила могут быть более подробными; в таком случае соблюдайте их.Заклейте или замаскируйте открытые контакты и упакуйте аккумулятор таким образом, чтобы он не мог перемещаться в упаковке.1. **При утилизации аккумуляторного картриджа извлеките его из инструмента и утилизируйте в безопасном месте. Соблюдайте местные правила утилизации батарей.**
2. **Используйте аккумуляторы только с изделиями, указанными Makita.**

 Установка аккумуляторов в изделия, не соответствующие требованиям, может привести к возгоранию, чрезмерному нагреву, взрыву или утечке электролита.1. **Если инструмент не используется в течение длительного периода времени, необходимо извлечь аккумулятор из инструмента.**
2. **Во время и после использования аккумуляторный картридж может нагреваться, что может привести к ожогам или низкотемпературным ожогам. Соблюдайте осторожности при обращении с горячими аккумуляторными картриджами.**
3. **Не прикасайтесь к клемме инструмента сразу после использования, так как он может сильно нагреться и вызвать ожоги.**
4. Н**е допускайте попадания стружки, пыли или земли в клеммы, отверстия и канавки аккумуляторного картриджа.** Это может привести к снижению производительности или поломке инструмента или аккумуляторного картриджа.
5. **Если инструмент не поддерживает использование рядом с высоковольтными линиями электропередач, не используйте аккумуляторный картридж вблизи высоковольтных линий электропередач.** Это может привести к неисправности или поломке инструмента или аккумуляторного картриджа.

**СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ.** |  | **ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | ***ВНИМАНИЕ:* Перед регулировкой или проверкой работы инструмента обязательно убедитесь, что инструмент выключен, а аккумуляторный картридж удален.** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Установка или извлечение аккумуляторного картриджа** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  ***ВНИМАНИЕ:* Всегда выключайте инструмент перед установкой или извлечением аккумуляторного картриджа.** |  |
|  |  |  |
|  |  |  ***ВНИМАНИЕ:* Крепко держите инструмент и аккумуляторный картридж при установке или извлечении аккумуляторного картриджа.** Ненадежное удержание инструмента и аккумуляторного картриджа может привести к тому, что они выскользнут из рук, что приведет к повреждению инструмента и аккумуляторного картриджа, а также травме. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | ► 1. Красный индикатор 2. Кнопка 3. Аккумуляторный картриджЧтобы извлечь аккумуляторный картридж, вытащите его из инструмента, сдвинув кнопку на передней части картриджа.Чтобы установить аккумуляторный картридж, совместите язычок на картридже с канавкой в корпусе и вставьте его на место. Вставьте его до упора, пока он не зафиксируется на месте с легким щелчком. Если вы видите красный индикатор на верхней стороне кнопки, он еще не зафиксирован полностью. |  |
|  |  *ВНИМАНИЕ:* Используйте только оригинальные аккумуляторы Makita. Использование неоригинальных либо модифицированных аккумуляторов Makita может привести к взрыву аккумулятора, что приведет к возгоранию, травмам и повреждению. Это также приведет к аннулированию гарантии Makita на инструмент и зарядное устройство Makita. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  ***ВНИМАНИЕ:*** Всегда устанавливайте аккумуляторный картридж полностью, пока красный индикатор не перестанет быть виден. В противном случае он может случайно выпасть из инструмента и нанести травму вам или окружающим. |  |
|  | **Советы для продления срока службы аккумулятора**1. **Поставьте аккумуляторный картридж на зарядку до того, как он разрядится полностью.**

 **Всегда останавливайте работу инструмента и заряжайте аккумуляторный картридж, когда замечаете снижение мощности инструмента.**1. **Никогда не перезаряжайте полностью заряженный аккумуляторный картридж. Перезарядка сокращает срок службы батареи.**
2. **Заряжайте аккумуляторный картридж при комнатной температуре от 10 °C до 40 °C (от 50 °F до 104 °F). Перед зарядкой дайте горячему аккумуляторному картриджу остыть.**
3. **Если аккумуляторный картридж не используется, извлеките его из инструмента или зарядного устройства.**
4. **Зарядите аккумуляторный картридж, если вы не используете его в течение длительного времени (более шести месяцев).**
 |  |  |
|  |  |
|  |  ***ВНИМАНИЕ:*** Не устанавливайте аккумуляторный картридж с усилием. Если картридж вставляется с трудом, значит, вы вставляете его неправильно. |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  | 5  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Индикация оставшейся емкости аккумулятора** | **Защита от переразряда** |  |
| Нажмите кнопку проверки на аккумуляторном картридже, чтобы указать оставшуюся емкость батареи. Индикаторные светодиоды загорятся на несколько секунд. |  | Когда емкости аккумулятора недостаточно, инструмент автоматически останавливается. В этом случае извлеките аккумулятор из инструмента и зарядите аккумулятор. |
|  | **Управление скоростью** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
| ► 1. Индикаторные светодиоды 2. Светодиод проверки |  |
|  | ► 1. Курок |  |
|  |  |  ***ВНИМАНИЕ:* Перед установкой аккумуляторного картриджа в инструмент всегда проверяйте, правильно ли срабатывает курок и возвращается ли он в положение «ВЫКЛ.» при отпускании.** |  |
|  |  |  |
|  |  | Чтобы запустить инструмент, просто нажмите на курок. Скорость инструмента увеличивается с увеличением давления на курок. Для остановки инструмента отпустите курок. |  |
|  |  | **ПРИМЕЧАНИЕ:** При продолжающемся нажатии на курок в течении 6 минут инструмент автоматически останавливается. |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Электрический тормоз** |  |
|  |  | Этот инструмент оснащен электрическим тормозом. Если инструмент постоянно не может быстро остановиться после отпускания курка, обратитесь в сервисный центр Makita для обслуживания инструмента. |
|  |  | **Зажигание переднего светодиода** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Система защиты инструмента/аккумулятора** |  |  |
| Инструмент оснащен системой защиты инструмента/аккумулятора. Эта система автоматически отключает питание мотора, чтобы продлить срок службы инструмента и аккумулятора. Инструмент автоматически остановится во время работы, если инструмент или аккумулятор находятся в одном из следующих условий:**Защита от перегрузки**Когда инструмент работает таким образом, что он потребляет аномально высокий ток, инструмент автоматически останавливается. В этом случае выключите инструмент и устраните причину перегрузки. Затем включите инструмент обратно.**Защита от перегрева**Когда инструмент перегревается, он автоматически останавливается, а индикаторный светодиод начинает мигать. В этой ситуации дайте инструменту/аккумулятору остыть, прежде чем снова включать инструмент. |  |
| ► 1. Светодиод |  |
|  ***ВНИМАНИЕ:* Не смотрите на светодиод или напрямую на источник света.** |  |
|  |
| Светодиод зажигается при нажатии на курок. Светодиод продолжает гореть, пока курок нажат. Светодиод гаснет примерно через 10 секунд после отпускания курка. |  |
| 6  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПРИМЕЧАНИЕ: При перегреве инструмента он автоматически останавливается, а светодиод начинает мигать. В такой ситуации отпустите курок. Светодиод погаснет через 1 минуту. ПРИМЕЧАНИЕ: Протирайте линзу светодиода от грязи сухой тканью. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать линзу светодиода, иначе это может ухудшить освещение. |  |  ***ВНИМАНИЕ:* Всегда устанавливайте рычаг переключения скоростей в правильное положение.** Если вы работаете с инструментом, когда рычаг переключения скоростей находится посередине между положениями «1» и «2», инструмент может быть поврежден. |
|  |
|  |  ***ВНИМАНИЕ:* Не используйте рычаг переключения скоростей во время работы инструмента. Это может привести к повреждению инструмента.** |
|  |
|  |  |  |
| **Разворот вращения** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Номер** | **Скорость** | **Крутящий момент** | **Подходящее применение** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | 1 | Низк. | Выс. | Операции с высокой нагрузкой |
|  |  | 2 | Выс. | Низк. | Операции с низкой нагрузкой |
|  | Перед изменением скорости выключите инструмент. Переведите рычаг переключения скорости в положение 2 для высокой скорости и 1 для низкой скорости. Перед началом работы убедитесь, что рычаг переключения скоростей установлен в правильное положение.Если скорость инструмента значительно снижается во время работы в режиме «2», переведите рычаг в положение «1» и перезапустите инструмент. |
|  | **Выбор режима работы** |
| ► 1. Рычаг разворота вращения |  |  |  |  |  |  |
|  | ***ПРИМЕЧАНИЕ:*** Всегда устанавливайте кольцо на отметку желаемого режима. Если вы работаете с инструментом, когда кольцо находится посередине между метками режимов, инструмент может быть поврежден.***ПРИМЕЧАНИЕ:*** Не меняйте режим работы во время вращения сверла. |
|  ***ВНИМАНИЕ:* Всегда проверяйте направление вращения перед работой.** |  |
|  |
|  ***ВНИМАНИЕ:*** Используйте переключатель разворота только после полной остановки инструмента. Изменение направления вращения до остановки инструмента может привести к повреждению инструмента. |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРИМЕЧАНИЕ:** При изменении положения с «" на другие режимы, кольцо смены режима работы может переходить туго. В этом случае включите инструмент на пару секунд в положении «», затем выключите его и поставьте кольцо в нужное положение. |
|  ***ВНИМАНИЕ:* Когда инструмент не используется, всегда устанавливайте рычаг разворота вращения в нейтральное положение.** |  |
|  |
| Этот инструмент имеет рычаг разворота для изменения направления вращения. Нажмите рычаг разворота со стороны А для вращения по часовой стрелке или со стороны В для вращения против часовой стрелки.Когда рычаг разворота находится в нейтральном положении, курок переключателя нельзя нажать. |  |
|  |  |  |
| **Изменение скорости** |  |
|  |  |  |
|  |  |
|  | ► 1. Кольцо изменения режима работы 2. Отметка 3. СтрелкаИнструмент имеет три режима работы.* Режим сверления (только вращение)
* Режим ударного бурения (вращение с ударом)
* Режим шуруповерта (вращение с муфтой)

Выберите режим, наиболее подходящий для вашей работы. Поверните кольцо смены режима работы и совместите выбранную метку со стрелкой на корпусе инструмента. |
| ► 1. Рычаг изменения скорости |  |
|  | 7  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ***Дополнительные принадлежности*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Крючок удобен для временного подвешивания инструмента. Его можно установить с любой стороны инструмента. Чтобы установить крючок, вставьте его в паз в корпусе инструмента с любой стороны и закрепите винтом. Чтобы снять, ослабьте винт, а затем выньте его. |
|  |  |  |  |  | **РАБОТА** |
|  |  |  |  | Крепко держите инструмент обеими руками за рукоятку, чтобы контролировать скручивание. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Втулка 2. Закрытие 3. ОткрытиеПоверните втулку против часовой стрелки, чтобы открыть кулачки патрона. Вставьте отвертку/сверло в патрон до упора. Поверните втулку по часовой стрелке, чтобы затянуть патрон. Чтобы снять насадку/сверло, поверните втулку против часовой стрелки. |  |  |  |
|  | **Установка боковой рукоятки (дополнительной рукоятки)** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | ***ПРИМЕЧАНИЕ:*** Если скорость резко падает, уменьшите нагрузку или остановите инструмент, чтобы избежать его повреждения.***ПРИМЕЧАНИЕ:*** Не закрывайте вентиляционные отверстия, иначе это может привести к перегреву и повреждению инструмента. |
|  | 1. Ослабьте зажим на дополнительной рукоятке, зажмите зажим в канавке головки, а затем затяните рукоятку по часовой стрелке 2. Всегда используйте боковую рукоятку, чтобы обеспечить безопасность работы.Установите боковую рукоятку так, чтобы выступы на рычаге совпали с канавками на корпусе инструмента. Поверните рукоятку по часовой стрелке, чтобы зафиксировать ее. Рукоятку можно зафиксировать под нужным углом. |
|  |  |  | **Установка крючка** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  ***ВНИМАНИЕ:* При установке крючка всегда надежно закрепляйте его винтом.** В противном случае крюк может оторваться от инструмента и привести к травме. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  Импортер: ООО «Ривет Ган», Россия, 142301, Московская обл., г.о. Чехов, г. Чехов, ул. Чехова, д.20б, Административно-деловой центр, офис 2,Изготовитель: Wuxi Skylifter Trade Co, LTD.,Страна изготовитель: Китай**Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKytools SK7006**сертифицирован установленным порядком, согласно требованиям законодательства Таможенного Союза. C:\Users\Денис\Desktop\eas.jpg |
|  |  |  | ► 1. Канавка 2. Крючок 3. Винт |  |  |  |
|  |  |  | 8  |