**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**Аккумуляторная ударная   
 дрель-шуруповерт SKytools SK7006**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ** | | 3. **Не допускайте детей и посторонних лиц во время работы с электроинструментом.** Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля.  **Электрическая безопасность**   1. **Вилки электроинструмента должны соответствовать розетке. Ни в коем случае не модифицируйте вилку.**   Не используйте переходные вилки с заземленными электроинструментами. Немодифицированные вилки и соответствующие розетки снижают риск поражения электрическим током.   1. **Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники.**   Существует повышенный риск поражения электрическим током, если ваше тело заземлено.   1. Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влаги. Попадание воды в электроинструмент повышает риск поражения электрическим током. 2. **Относитесь к шнуру бережно. Никогда не переносите, тяните или выключайте инструмент из сети, державшись за шнур.**   Держите шнур вдали от источников тепла, масла, острых краев или движущихся частей. Поврежденные или запутанные шнуры повышают риск поражения электрическим током.   1. **При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинитель, подходящий для использования вне помещений.**   Использование шнура, пригодного для использования вне помещений, снижает риск поражения электрическим током. |
|  |  |
| **Общие предупреждения о безопасности электроинструмента** | |
| ***ВНИМАНИЕ:* Прочтите все предупреждения по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и спецификации, прилагаемые к этому электроинструменту.** Несоблюдение всех приведенных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.  **Сохраните все предупреждения и инструкции и периодически консультируйтесь с ними.**  Термин «электроинструмент» в предупреждениях относится к электроинструменту, работающему от сети (с проводом), или к электроинструменту, работающему от аккумулятора (беспроводной).  Техника охраны труда  1. **Держите рабочее место чистым и хорошо освещенным.** Загроможденные или темные участки провоцируют несчастные случаи.  2. **Не используйте электроинструменты во взрывоопасных средах, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.** Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары. | |
|  | 2 | |

|  |  |
| --- | --- |
| 6. **Если работа с электроинструментом во влажном месте неизбежна, используйте источник питания с защитой от замыкания на землю.**  Использование такого источника питания снижает риск поражения током.  7. **Электроинструменты могут создавать электромагнитные поля (ЭМП). Они не вредны для пользователя.**  Тем не менее, пользователи кардиостимуляторов и других подобных медицинских устройств должны обратиться к производителю своего устройства и/или врачу за консультацией, прежде чем приступить к работе с этим электроинструментом.  Личная безопасность   1. **Будьте бдительны, следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с электроинструментом.**   **Не используйте электроинструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств.** Секунда невнимательности при работе с электроинструментом может привести к серьезной травме.   1. **Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защиту для глаз.**   Защитное снаряжение, такое как пылезащитная маска, нескользящая защитная обувь, каска или средства защиты органов слуха, используемые в соответствующих условиях, уменьшат количество травм.  3.  **Не допускайте неумышленного запуска инструмента. Перед подключением к источнику питания и/или аккумулятору, поднятием или переноской инструмента убедитесь, что переключатель находится в положении «выкл».** Переноска электроинструментов с пальцем на выключателе или подача питания на электроинструменты с включенным выключателем может привести к несчастным случаям.   1. **Удалите любой регулировочный ключ или гаечный ключ перед включением электроинструмента.**   Гаечный ключ или ключ, оставленные прикрепленными к вращающейся части электроинструмента, могут привести к травме.   1. **Не тянитесь слишком далеко. Всегда держите правильную опору и баланс.**   Это позволяет лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.   1. **Носите спецодежду. Не носите свободную одежду или украшения.**   **Держите волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся частей.** Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся части.   1. **Если на рабочем месте предусмотрены устройства для удаления и сбора пыли, убедитесь, что они подключены и используются надлежащим образом.**   Использование пылесборника может снизить опасность, связанную с пылью.   1. **Не позволяйте опыту, полученному в результате частого использования инструментов, привести к самоуспокоенности и игнорированию принципов безопасности инструментов.**   Неосторожное действие может привести к серьезной травме всего за долю секунды.   1. **Всегда надевайте защитные очки, чтобы защитить глаза от травм при работе с электроинструментом.**   **Очки должны соответствовать стандарту ANSI Z87.1 в США.**  **Работодатель обязан обеспечить использование соответствующего защитного оборудования операторами инструмента и другими лицами, находящимися в непосредственной близости от рабочей зоны.**  **Использование электроинструмента и уход за ним**  1. **Не применяйте силу при работе с электроинструментом. Используйте подходящий электроинструмент для выполняемой работы.**  Правильный электроинструмент сделает работу лучше и безопаснее с той скоростью, для которой он был разработан.  2. **Не используйте электроинструмент, если переключатель не работает.**  Любой электроинструмент, которым нельзя управлять с помощью выключателя, опасен и подлежит ремонту. | 1. **Перед выполнением каких-либо регулировок, заменой принадлежностей или хранением электроинструмента отсоедините вилку от источника питания и/или извлеките аккумуляторную батарею, если она съемная, из электроинструмента.**   Такие превентивные меры безопасности снижают риск случайного включения электроинструмента.   1. **Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями, работать с электроинструментом.**   Электроинструменты опасны в руках неподготовленных пользователей.  5.  . **Проводите регулярное обслуживание электроинструментов и принадлежностей. Проверяйте наличие смещения или заедания движущихся частей, поломки деталей и любых других условий, которые могут повлиять на работу электроинструмента.**  **В случае повреждения отремонтируйте электроинструмент перед использованием.** Причиной многих несчастных случаев является плохое техническое обслуживание электроинструментов.   1. **Поддерживайте режущие инструменты острыми и чистыми.** Правильно обслуживаемые режущие инструменты с острыми режущими кромками с меньшей вероятностью заедают и ими легче управлять. 2. **Используйте электроинструмент, принадлежности, насадки и т. д. в соответствии с настоящей инструкцией, принимая во внимание условия работы и выполняемую задачу.**   Использование электроинструмента для операций, отличных от предусмотренных, может привести к возникновению опасной ситуации.   1. **Держите рукоятки и поверхности для захвата сухими, чистыми и обезжиренными.**   Скользкие ручки и поверхности для захвата не позволяют безопасно обращаться с инструментом и контролировать его в непредвиденных ситуациях.   1. **При использовании инструмента не надевайте тканевые рабочие перчатки, которые могут запутаться.**   Запутывание тканевых рабочих перчаток в движущихся частях может привести к травме.  **Использование аккумуляторного инструмента и уход за ним**   1. **Заряжайте только зарядным устройством, указанным производителем.**   Зарядное устройство, подходящее для одного типа аккумуляторной батареи, может создать опасность возгорания при использовании с другой аккумуляторной батареей.   1. **Используйте электроинструменты только со специально предназначенными аккумуляторными батареями.** Использование любых других батарей может привести к травмам и возникновению пожара. 2. **Когда батарея не используется, держите ее подальше от других металлических предметов, таких как канцелярские скрепки, монеты, ключи, гвозди, винты или другие мелкие металлические предметы, которые могут проводить ток.**   Замыкание клемм аккумулятора может привести к ожогам или возгоранию.   1. **В неблагоприятных условиях из аккумулятора может вытечь жидкость; в таком случае избегайте контакта с ней.**   **При случайном контакте промойте водой. При попадании жидкости в глаза немедленно обратитесь за медицинской помощью.** Жидкость, вытекающая из батареи, может вызвать раздражение или ожоги.  5.  **Не используйте поврежденный или модифицированный аккумулятор или инструмент.** Поврежденные или модифицированные батареи могут вести себя непредсказуемо, что может привести к возгоранию, взрыву или травмам.   1. **Не подвергайте аккумулятор или инструмент воздействию огня или чрезмерной температуры.**   Воздействие огня или температуры выше 130 °C может привести к взрыву.   1. **Следуйте всем инструкциям по зарядке и не заряжайте аккумулятор или инструмент за пределами диапазона температур, указанного в инструкциях.**   Неправильная зарядка или зарядка при температурах, выходящих за пределы указанного диапазона, может привести к повреждению аккумулятора и увеличить риск возгорания. |
| 3 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |
| **Обслуживание**   1. Проводите обслуживание электроинструмента только руками квалифицированного специалиста и только с использованием идентичных запасных частей. Это обеспечит безопасность электроинструмента. 2. Никогда не обслуживайте поврежденные аккумуляторные батареи. Обслуживание аккумуляторных батарей должно выполняться только производителем или уполномоченными поставщиками услуг. 3. **Следуйте инструкциям по смазке и замене принадлежностей.** 4. **Не модифицируйте и не пытайтесь ремонтировать прибор или аккумуляторную батарею, за исключением случаев, указанных в инструкциях по эксплуатации и уходу.** |  | *ВНИМАНИЕ:* НЕ ДУМАЙТЕ, что опыт работы с изделием (приобретенный в результате постоянного использования) заменяет собой строгое следование правилам безопасности для изделия. НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ или несоблюдение правил безопасности, изложенных в данном руководстве по эксплуатации, может привести к серьезным травмам. | | |
|  |
|  |  |  | |
|  | **Символы** | | |
| Ниже приведены символы, используемые на инструменте. | | | |
|  | | | вольт |
| **Меры предосторожности при работе с аккумуляторной перфораторной дрелью** |  | | | постоянный ток |
| **Инструкции по технике безопасности для всех операций**   1. **При бурении с ударом надевайте защитные наушники.**   Воздействие шума может привести к потере слуха.   1. **Используйте вспомогательную(ые) рукоятку(и).** Потеря контроля над изделием может привести к травме. 2. Держите электроинструмент за изолированные рукоятки при выполнении операций, при которых режущие принадлежности или крепежные детали могут коснуться скрытой проводки.   Режущие принадлежности или крепежные детали, соприкасающиеся с проводами под напряжением, могут проводить ток через открытые металлические части электроинструмента и привести к поражению оператора электрическим током.   1. **Всегда будьте уверены, что вы стоите на твердой опоре. При использовании инструмента на высоте убедитесь, что внизу никого нет.** 2. **Крепко держите инструмент.** 3. **Держите руки подальше от вращающихся частей.** 4. **Не оставляйте инструмент включенным. Работайте с инструментом только в ручном режиме.** 5. **Не прикасайтесь к сверлу или заготовке сразу после работы; они могут быть очень горячими и могут обжечь вашу кожу.** 6. **Некоторые материалы содержат химические вещества, которые могут быть токсичными.**   **Соблюдайте осторожность, чтобы предотвратить вдыхание пыли и контакт с кожей. Соблюдайте данные по безопасности поставщиков материалов.**   1. **Если сверло не удается ослабить даже после открытия браншей, вытащите его с помощью плоскогубцев.**   В таком случае вытягивание сверла вручную может привести к травме его острым краем.  **Инструкции по технике безопасности при использовании длинных сверл**  **1. Никогда не работайте на скорости, превышающей максимальную скорость сверла.** На более высоких скоростях сверло может погнуться, если позволить ему свободно вращаться без контакта с заготовкой, что может привести к травме.  **2. Всегда начинайте сверление на низкой скорости. Кончик сверла должен быть в контакте с заготовкой.**  На более высоких скоростях сверло может погнуться, если позволить ему свободно вращаться без контакта с заготовкой, что может привести к травме.  **3. Прикладывайте давление только непосредственно к сверлу и не прилагайте чрезмерного усилия.**  Сверла могут погнуться, что приведет к поломке или потере контроля, что может привести к травме.  **СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ.** |  | | | нет скорости нагрузки |
|  | | | оборотов или возвратных движений в минуту |
|  | | | количество ударов |
|  | | | диаметр |
| **Важные инструкции по технике безопасности для аккумуляторного картриджа** | | | |
| 1. **Перед использованием аккумуляторного картриджа прочтите все инструкции и предупредительные надписи на (1) зарядном устройстве, (2) аккумуляторе и (3) изделии, использующем аккумулятор.** 2. **Не разбирайте и не модифицируйте аккумуляторный картридж.**   Это может привести к возгоранию, чрезмерному нагреву или взрыву.   1. **Если время работы стало слишком коротким, немедленно прекратите работу.**   **Это может привести к риску перегрева, возможным ожогам и даже взрыву.**   1. **Если электролит попал в глаза, промойте их чистой водой и немедленно обратитесь за медицинской помощью.**   **Это может привести к потере зрения.**   1. **Не закорачивайте аккумуляторный картридж:** 2. **Не прикасайтесь к клеммам каким-либо проводящим материалом.** 3. **Не храните аккумуляторный картридж в контейнере с другими металлическими предметами, такими как гвозди, монеты и т. д.** 4. **Не подвергайте аккумуляторный блок воздействию воды или дождя.**   **Короткое замыкание аккумулятора может вызвать большой ток, перегрев, возможные ожоги и даже выход из строя.**   1. **Не храните инструмент и аккумуляторный картридж в местах, где температура может достигать или превышать 50 °C (122 °F).** 2. **Не сжигайте аккумуляторный картридж, даже если он сильно поврежден или полностью изношен.**   **Аккумуляторный картридж может взорваться при пожаре.**   1. **Не прибивайте, не режьте, не раздавливайте, не бросайте, не роняйте аккумуляторный картридж и не ударяйте о него твердыми предметами.**   Это может привести к пожару, чрезмерному нагреву или взрыву.   1. **Не используйте поврежденный аккумулятор.** | | | |
| 4 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. **Линий-ионные аккумуляторы, встроенные в изделие, подпадают по действие требований Законодательства об опасных грузах.** Для коммерческих перевозок, например, третьими сторонами, экспедиторами, необходимо соблюдать особые требования к упаковке и маркировке.   Для подготовки отгружаемого предмета требуется консультация специалиста по опасным материалам. Национальные правила могут быть более подробными; в таком случае соблюдайте их.  Заклейте или замаскируйте открытые контакты и упакуйте аккумулятор таким образом, чтобы он не мог перемещаться в упаковке.   1. **При утилизации аккумуляторного картриджа извлеките его из инструмента и утилизируйте в безопасном месте. Соблюдайте местные правила утилизации батарей.** 2. **Используйте аккумуляторы только с изделиями, указанными Makita.**   Установка аккумуляторов в изделия, не соответствующие требованиям, может привести к возгоранию, чрезмерному нагреву, взрыву или утечке электролита.   1. **Если инструмент не используется в течение длительного периода времени, необходимо извлечь аккумулятор из инструмента.** 2. **Во время и после использования аккумуляторный картридж может нагреваться, что может привести к ожогам или низкотемпературным ожогам. Соблюдайте осторожности при обращении с горячими аккумуляторными картриджами.** 3. **Не прикасайтесь к клемме инструмента сразу после использования, так как он может сильно нагреться и вызвать ожоги.** 4. Н**е допускайте попадания стружки, пыли или земли в клеммы, отверстия и канавки аккумуляторного картриджа.** Это может привести к снижению производительности или поломке инструмента или аккумуляторного картриджа. 5. **Если инструмент не поддерживает использование рядом с высоковольтными линиями электропередач, не используйте аккумуляторный картридж вблизи высоковольтных линий электропередач.** Это может привести к неисправности или поломке инструмента или аккумуляторного картриджа.   **СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ.** | |  | **ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ** | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | ***ВНИМАНИЕ:* Перед регулировкой или проверкой работы инструмента обязательно убедитесь, что инструмент выключен, а аккумуляторный картридж удален.** | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Установка или извлечение аккумуляторного картриджа** | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | ***ВНИМАНИЕ:* Всегда выключайте инструмент перед установкой или извлечением аккумуляторного картриджа.** | |  |
|  |  |  |
|  |  | ***ВНИМАНИЕ:* Крепко держите инструмент и аккумуляторный картридж при установке или извлечении аккумуляторного картриджа.** Ненадежное удержание инструмента и аккумуляторного картриджа может привести к тому, что они выскользнут из рук, что приведет к повреждению инструмента и аккумуляторного картриджа, а также травме. | |  |
|  |  |  |
|  |  |  | |  |
|  |  | ► 1. Красный индикатор 2. Кнопка 3. Аккумуляторный картридж  Чтобы извлечь аккумуляторный картридж, вытащите его из инструмента, сдвинув кнопку на передней части картриджа.  Чтобы установить аккумуляторный картридж, совместите язычок на картридже с канавкой в корпусе и вставьте его на место. Вставьте его до упора, пока он не зафиксируется на месте с легким щелчком. Если вы видите красный индикатор на верхней стороне кнопки, он еще не зафиксирован полностью. | |  |
|  | *ВНИМАНИЕ:* Используйте только оригинальные аккумуляторы Makita. Использование неоригинальных либо модифицированных аккумуляторов Makita может привести к взрыву аккумулятора, что приведет к возгоранию, травмам и повреждению. Это также приведет к аннулированию гарантии Makita на инструмент и зарядное устройство Makita. | |  |  |
|  |  |  |
|  |  | ***ВНИМАНИЕ:*** Всегда устанавливайте аккумуляторный картридж полностью, пока красный индикатор не перестанет быть виден. В противном случае он может случайно выпасть из инструмента и нанести травму вам или окружающим. | |  |
|  | **Советы для продления срока службы аккумулятора**   1. **Поставьте аккумуляторный картридж на зарядку до того, как он разрядится полностью.**   **Всегда останавливайте работу инструмента и заряжайте аккумуляторный картридж, когда замечаете снижение мощности инструмента.**   1. **Никогда не перезаряжайте полностью заряженный аккумуляторный картридж. Перезарядка сокращает срок службы батареи.** 2. **Заряжайте аккумуляторный картридж при комнатной температуре от 10 °C до 40 °C (от 50 °F до 104 °F). Перед зарядкой дайте горячему аккумуляторному картриджу остыть.** 3. **Если аккумуляторный картридж не используется, извлеките его из инструмента или зарядного устройства.** 4. **Зарядите аккумуляторный картридж, если вы не используете его в течение длительного времени (более шести месяцев).** | |  |  |
|  |  |
|  | ***ВНИМАНИЕ:*** Не устанавливайте аккумуляторный картридж с усилием. Если картридж вставляется с трудом, значит, вы вставляете его неправильно. | |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  | 5 | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Индикация оставшейся емкости аккумулятора** | | **Защита от переразряда** | |  |
| Нажмите кнопку проверки на аккумуляторном картридже, чтобы указать оставшуюся емкость батареи. Индикаторные светодиоды загорятся на несколько секунд. |  | Когда емкости аккумулятора недостаточно, инструмент автоматически останавливается. В этом случае извлеките аккумулятор из инструмента и зарядите аккумулятор. | | |
|  | **Управление скоростью** | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  | |  |
| ► 1. Индикаторные светодиоды 2. Светодиод проверки |  |
|  | ► 1. Курок | |  |
|  |  | ***ВНИМАНИЕ:* Перед установкой аккумуляторного картриджа в инструмент всегда проверяйте, правильно ли срабатывает курок и возвращается ли он в положение «ВЫКЛ.» при отпускании.** | |  |
|  |  |  |
|  |  | Чтобы запустить инструмент, просто нажмите на курок. Скорость инструмента увеличивается с увеличением давления на курок. Для остановки инструмента отпустите курок. | |  |
|  |  | **ПРИМЕЧАНИЕ:** При продолжающемся нажатии на курок в течении 6 минут инструмент автоматически останавливается. | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Электрический тормоз** | |  |
|  |  | Этот инструмент оснащен электрическим тормозом. Если инструмент постоянно не может быстро остановиться после отпускания курка, обратитесь в сервисный центр Makita для обслуживания инструмента. | | |
|  |  | **Зажигание переднего светодиода** | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |
| **Система защиты инструмента/аккумулятора** |  |  |
| Инструмент оснащен системой защиты инструмента/аккумулятора. Эта система автоматически отключает питание мотора, чтобы продлить срок службы инструмента и аккумулятора. Инструмент автоматически остановится во время работы, если инструмент или аккумулятор находятся в одном из следующих условий:  **Защита от перегрузки**  Когда инструмент работает таким образом, что он потребляет аномально высокий ток, инструмент автоматически останавливается. В этом случае выключите инструмент и устраните причину перегрузки. Затем включите инструмент обратно.  **Защита от перегрева**  Когда инструмент перегревается, он автоматически останавливается, а индикаторный светодиод начинает мигать. В этой ситуации дайте инструменту/аккумулятору остыть, прежде чем снова включать инструмент. | |  |
| ► 1. Светодиод | |  |
| ***ВНИМАНИЕ:* Не смотрите на светодиод или напрямую на источник света.** | |  |
|  |
| Светодиод зажигается при нажатии на курок. Светодиод продолжает гореть, пока курок нажат. Светодиод гаснет примерно через 10 секунд после отпускания курка. | |  |
| 6 | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИМЕЧАНИЕ: При перегреве инструмента он автоматически останавливается, а светодиод начинает мигать. В такой ситуации отпустите курок. Светодиод погаснет через 1 минуту.    ПРИМЕЧАНИЕ: Протирайте линзу светодиода от грязи сухой тканью. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать линзу светодиода, иначе это может ухудшить освещение. | |  | ***ВНИМАНИЕ:* Всегда устанавливайте рычаг переключения скоростей в правильное положение.** Если вы работаете с инструментом, когда рычаг переключения скоростей находится посередине между положениями «1» и «2», инструмент может быть поврежден. | | | | |
|  |
|  | ***ВНИМАНИЕ:* Не используйте рычаг переключения скоростей во время работы инструмента. Это может привести к повреждению инструмента.** | | | | |
|  |
|  |  |  |
| **Разворот вращения** | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Номер** | | **Скорость** | **Крутящий момент** | **Подходящее применение** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | |  |  | 1 | Низк. | Выс. | Операции с высокой нагрузкой |
|  |  | 2 | Выс. | Низк. | Операции с низкой нагрузкой |
|  | Перед изменением скорости выключите инструмент. Переведите рычаг переключения скорости в положение 2 для высокой скорости и 1 для низкой скорости. Перед началом работы убедитесь, что рычаг переключения скоростей установлен в правильное положение.  Если скорость инструмента значительно снижается во время работы в режиме «2», переведите рычаг в положение «1» и перезапустите инструмент. | | | | |
|  | **Выбор режима работы** | | | | |
| ► 1. Рычаг разворота вращения | |  |  |  |  |  |  |
|  | ***ПРИМЕЧАНИЕ:*** Всегда устанавливайте кольцо на отметку желаемого режима. Если вы работаете с инструментом, когда кольцо находится посередине между метками режимов, инструмент может быть поврежден.  ***ПРИМЕЧАНИЕ:*** Не меняйте режим работы во время вращения сверла. | | | | |
| ***ВНИМАНИЕ:* Всегда проверяйте направление вращения перед работой.** | |  |
|  |
| ***ВНИМАНИЕ:*** Используйте переключатель разворота только после полной остановки инструмента. Изменение направления вращения до остановки инструмента может привести к повреждению инструмента. | |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРИМЕЧАНИЕ:** При изменении положения с «" на другие режимы, кольцо смены режима работы может переходить туго. В этом случае включите инструмент на пару секунд в положении «», затем выключите его и поставьте кольцо в нужное положение. | | | | |
| ***ВНИМАНИЕ:* Когда инструмент не используется, всегда устанавливайте рычаг разворота вращения в нейтральное положение.** | |  |
|  |
| Этот инструмент имеет рычаг разворота для изменения направления вращения. Нажмите рычаг разворота со стороны А для вращения по часовой стрелке или со стороны В для вращения против часовой стрелки.  Когда рычаг разворота находится в нейтральном положении, курок переключателя нельзя нажать. | |  |
|  |  |  | | | |
| **Изменение скорости** | |  |
|  |  |  |
|  | |  |
|  | ► 1. Кольцо изменения режима работы 2. Отметка 3. Стрелка  Инструмент имеет три режима работы.   * Режим сверления (только вращение) * Режим ударного бурения (вращение с ударом) * Режим шуруповерта (вращение с муфтой)   Выберите режим, наиболее подходящий для вашей работы. Поверните кольцо смены режима работы и совместите выбранную метку со стрелкой на корпусе инструмента. | | | | |
| ► 1. Рычаг изменения скорости | |  |
|  | 7 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ***Дополнительные принадлежности*** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Крючок удобен для временного подвешивания инструмента. Его можно установить с любой стороны инструмента. Чтобы установить крючок, вставьте его в паз в корпусе инструмента с любой стороны и закрепите винтом. Чтобы снять, ослабьте винт, а затем выньте его. |
|  |  |  |  |  | **РАБОТА** |
|  |  |  |  | Крепко держите инструмент обеими руками за рукоятку, чтобы контролировать скручивание. | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Втулка 2. Закрытие 3. Открытие  Поверните втулку против часовой стрелки, чтобы открыть кулачки патрона. Вставьте отвертку/сверло в патрон до упора. Поверните втулку по часовой стрелке, чтобы затянуть патрон. Чтобы снять насадку/сверло, поверните втулку против часовой стрелки. | | | |  |  |  |
|  | **Установка боковой рукоятки (дополнительной рукоятки)** | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  |  | ***ПРИМЕЧАНИЕ:*** Если скорость резко падает, уменьшите нагрузку или остановите инструмент, чтобы избежать его повреждения.  ***ПРИМЕЧАНИЕ:*** Не закрывайте вентиляционные отверстия, иначе это может привести к перегреву и повреждению инструмента. |
|  | 1. Ослабьте зажим на дополнительной рукоятке, зажмите зажим в канавке головки, а затем затяните рукоятку по часовой стрелке 2. Всегда используйте боковую рукоятку, чтобы обеспечить безопасность работы.  Установите боковую рукоятку так, чтобы выступы на рычаге совпали с канавками на корпусе инструмента. Поверните рукоятку по часовой стрелке, чтобы зафиксировать ее. Рукоятку можно зафиксировать под нужным углом. | | | | |
|  |  |  | **Установка крючка** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ***ВНИМАНИЕ:* При установке крючка всегда надежно закрепляйте его винтом.** В противном случае крюк может оторваться от инструмента и привести к травме. | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | Импортер: ООО «Ривет Ган», Россия, 142301, Московская обл., г.о. Чехов, г. Чехов, ул. Чехова, д.20б, Административно-деловой центр, офис 2,  Изготовитель: Wuxi Skylifter Trade Co, LTD.,  Страна изготовитель: Китай  **Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKytools SK7006**  сертифицирован установленным порядком, согласно требованиям законодательства Таможенного Союза.  C:\Users\Денис\Desktop\eas.jpg |
|  |  |  | ► 1. Канавка 2. Крючок 3. Винт |  |  |  |
|  |  |  | 8 | | | |