**Техника безопасности** –

* Зажимные инструменты не предназначены для подъема, вытягивания или транспортировки деталей.
* Зажимные инструменты должны затягиваться только вручную без дополнительных приспособлений.
* Неправильное применение может привести к травмам персонала и причинению материального ущерба.
* Никогда не изменяйте и не дорабатывайте зажимные инструменты, применяйте их только в оригинальном состоянии. При необходимости используйте только оригинальные запасные части.

**Рекомендации по уходу** –

* Необходимо регулярное техническое обслуживание - только в этом случае можно гарантировать надежную фиксацию (без проскальзывания подвижного кронштейна)
* Удалять загрязнения
* Следить за тем, чтобы на шине не было жира, масла или засохшего клея, воска и силиконсодержащих разделительных средств
* Регулярно очищать и смазывать шпиндель
* В случае образования глянца на шине обработать обе узкие стороны наждачной бумагой (зернистость 100)
* Регулярно очищать и смазывать прижимную пластину