«ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

**Пластина опорная М16 LUCKY Guy для высоких нагрузок 120х30 мм**

**Арт.500 01 12030 213 М16 Х0**

Совместима со всеми системами монтажных профилей. Для особо сложных и ответственных опорных узлов на вертикальных и горизонтальных поверхностях. В отличии от других аналогов может задвигаться в полость монтажных профилей, начиная с профиля «41». Это эксклюзивная разработка российских конструкторов. Основание пластины опорной изготовлено из стальной полосы 5 х30 мм длиной 120мм. Мощная гайка М16 DIN 934 высотой 13мм обварена по периметру к основанию. В основании пластины два монтажных отверстия d=13,1 мм для монтажа на анкера М10 и М12 с возможностью точной юстировки. И одно технологическое отверстие d=13,1 мм по середине. Антикоррозийное покрытие гальваническим цинком. Дополнительный крепеж в комплект не входит. Не требуется специализированный инструмент. Работать в перчатках. Изготовлено по ТУ 5690-001-23091169-2001 г.

Бренд: «LUCKY Guy»

Родина бренда: Россия

Изготовлено в России

Длина: 120 мм

Ширина: 30 мм

Толщина: 5,0 мм

Высота: 18 мм

Вес 1 шт– 0,16кг

Материал– сталь

Антикоррозийное покрытие: гальванический цинк

Максимальная рекомендуемая статическая нагрузка (растяжения) : 3,0 kN.

Упаковка: картонная коробка

1 коробка – 20 штук

Вес 1-ой коробки 3,3 кг