|  |
| --- |
| ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ - Не подключайте оборудование с пусковыми конденсаторами (например, холодильник).  - Не подключайте последовательно более одного дистанционно управляемого прибора. - Дистанционно управляемые приборы не допускается подключать с помощью удлинительных кабелей и эксплуатировать с перегрузкой (3680 Вт макс.). - Не открывайте крышку изделия. Неправильная сборка изделия может стать причиной поражения электрическим током, короткого замыкания или пожара. - Элементы здания (например, железобетонные) или источники электрических/электромагнитных волн (люминесцентные лампы, радиотелефоны или наушники, телевизоры/мониторы, электропроводка и т.д.) могут значительно снижать дальность дистанционного управления. При необходимости уберите источник радиопомех или держите его на достаточном расстоянии. - Избегайте воздействия на изделие влаги, предельных температур, вибраций и ударов. - Очищайте изделие мягкой, чуть влажной тканью. Не используйте абразивные очистители или растворители. Не погружайте в воду.  - Не вставляйте иглы или иные металлические объекты в розетку электропитания. |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ - ПРОГРАММИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ Допускается связать прибор с любой кнопкой и использовать кнопки для включения/выключения соответствующего прибора. |
| ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ Используйте устройство дистанционного управления для управления одним из 4 приборов (1, 2, 3 или 4) или всеми приборами одновременно (G). - УСТАНОВКА БАТАРЕЙ Откройте крышку батарейного отсека. Вставьте 1 кнопочный элемент 3 В (CR2032, входит в комплект поставки) в батарейный отсек, соблюдая правильную полярность. Положительный полюс должен быть направлен наружу. Для извлечения кнопочного элемента потребуется острый предмет. Установите крышку отсека на место. |
|  |
| 1- Включите один из дистанционно управляемых приборов в розетку с гнездом для заземления. |
| 2- Нажмите кнопку на приборе и удерживайте ее нажатой в течение 3 секунд. Синий светодиод начинает медленно мигать. |
| 3- Теперь введите цифровой код на устройстве дистанционного управления, чтобы связать прибор с цифрой (1, 2, 3 или 4, левые кнопки). После двух звуковых сигналов прибора программирование успешно завершится. |
| 4- После этого левые кнопки могут быть использованы для включения соответствующего прибора, а правые - для его выключения. Используйте кнопку G для включения и выключения всех запрограммированных приборов. |
|  |
| УДАЛЕНИЕ ЗАПРОГРАММИРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ КНОПОК Вариант 1 1- Нажмите кнопку на приборе и удерживайте ее нажатой в течение 3 секунд. Синий светодиод начинает медленно мигать. 2- Нажмите на клавиатуре устройства дистанционного управления кнопку OFF той цифры, программные настройки которой следует удалить, и удерживайте ее нажатой в течение примерно 3 секунд. Примеры: - 1 OFF для удаления запрограммированных настроек кнопки 1. - 2 OFF для удаления запрограммированных настроек кнопки 2. 3- Прибор издаст 2 звуковых сигнала. Подключенный прибор дважды включится и отключится. 4- Программирование может быть выполнено заново. |
| Вариант 2 1- Нажмите кнопку на приборе и удерживайте ее нажатой в течение 3 секунд. Синий светодиод начинает медленно мигать. 2- Нажмите кнопку на приборе 1 раз. 3- Прибор издаст 2 звуковых сигнала. Подключенный прибор дважды включится и отключится. 4- Программирование может быть выполнено заново. |