«ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

**Опора скрытого крепежа 160х65 мм оцинкованная**

**арт: 200 02 16065 2 0р**

Надежное крепление несущих балок, когда требуется обеспечить скрытый, невидимый крепеж для стильных интерьерных решений.

Особенно важное техническое решение для обустройства перекрытий, когда можно сэкономить на подшивке потолка гипсокартоном или вагонкой.

Используется для установки декоративных интерьерных перегородок, устройства второго этажа в лофтах при реконструкциях.

Лучший аналог зарубежных производителей, изготовленный полностью в России. Прецизионное изготовление. Монтажные отверстия к вертикальной стене, 30 отверстий d= 5,1 мм. Монтажные отверстия для навески балки – три отверстия d=13,1 мм и одно вспомогательное отверстие для вывешивания в верхней части d=13,2 мм с помощью нагеля или металлического штифта.

Можно использовать резьбовые шпильки М12 обильно обработанные клеем по дереву. Идеально подходит под брус сечением 100х200 мм.

Торцы отверстий закрываются деревянными чопиками (шкантами) на клее, после чего место их установки зашлифовывается. Отверстия выполнять по трафарету. Работать в перчатках. Крепеж в комплект не входит. Сделано по ТУ 5690-001-23091169-2001.

Бренд: «LUCKY Guy»

Родина бренда: Россия

Изготовлено в России

Высота: 160 мм

Ширина: 62,0 мм

Вынос монтажного «крыла» - 106 мм

Толщина: 2,0 мм

Толщина монтажного «крыла» - 4 мм

Материал сталь 08 ПС по ГОСТ 14198-80

Антикоррозионное покрытие: горячий цинк

Вес 1 шт.: 0,64 кг

Монтажное отверстие к стене: d= 5,1 мм

Количество отверстий к стене: 30 шт

Монтажное отверстие для навеса балки: d=13,1 мм – 3 отверстия

Вспомогательное отверстие для навеса балки: d=13,1 мм – 1 отверстие крючок

В одной коробке – 15 шт.

Поставляется без упаковки.