«ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

**Хомут «Sprinkler»** **LUCKY Guy d=222 мм, 57х1,5 мм,**

**оцинкованный**

Хомут-спринклер для монтажа всех типов автоматических систем пожаротушения: газовых, водяных, пенных на шпильку М16. Ширина хомута 57 мм, толщина хомута 1,5 мм. Диаметр монтируемой трубы до 222 мм. Диапазон затяжки 8 мм. Диаметр монтажного отверстия d=16,1 мм. Максимальная рекомендуемая нагрузка 6500Н. Материал горячеоцинкованная сталь по ГОСТ 14918-80. Изготовлено по ТУ 5690-001-23091169-2001. Плавная регулировка по высоте трубопроводов под нагрузкой. Диаметр хомута отштампован клеймением. Работать в перчатках.

Вес 1 шт.: 0,60 кг.

Упаковка: 15 штук в коробке

Вес 1-ой коробки: 9,2 кг

Ширина коробки: 285 мм

Высота коробки: 190 мм

Глубина коробки: 570 мм

Сделано в России

Бренд «LUCKY Guy»

Материал: горячеоцинкованная сталь 08ПС по ГОСТ

14918-80

Ширина: 57 мм

Толщина: 1,5 мм

Монтаж на резьбовую шпильку М16

Диаметр монтируемой трубы: до 222 мм