«ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

**Крепеж для легких ванн 65х28х2,0 мм, оцинкованный 1 бл. = 4шт.**

**арт. 804 021 065 2 50**

Самое надежное, быстрое и бюджетное крепление стальных и акриловых душевых поддонов и ванн. В квартирах, дачах, гостиницах, спортзалах, яслях и детсадах, бытовых вахтовых городках строителей, вахтовиков. Для установки не требуется высокая квалификация сантехников. По уровню установить на стене данные крепления, после чего поддон или ванна одевается на «ухо» крепления. Обеспечивает сохранность сифона и предотвращает смещение поддона и ванны в сторону. Обеспечивает повышенную устойчивость.

Для монтажа можно использовать не менее двух отверстий d=5,1 мм. Отличное антикоррозионное покрытие горячим цинком. Толщина стали 2,0 мм. Изготовлено по ТУ 5690-001-23091169-2001 в России.

Крепеж в комплект не входит. Крепление подбирать в зависимости от материала крепления к стене. Работать в перчатках.

Бренд: «LUCKY Guy»

Родина бренда: Россия

Изготовлено в России

Длина: 65 мм

Ширина: 28 мм

Высота изделия:10 мм

Толщина стали: 2,0 мм

Покрытие горячим цинком

Цвет покрытия: под серебро

Упаковка: 4 шт.

Упаковка п/э пакет

Вес упаковки: 0,115 кг.