**Инструкция по эксплуатации огнетушителя ОУ-5 ВСЕ**

**Приведение в действие**

1. Поднести огнетушитель к очагу пожара, с учетом безопасного от теплового воздействия расстояния.
2. Выдернуть чеку, направить раструб на очаг загорания и нажать ручку клапана запорного устройства.
3. В случаях загорании на открытом воздухе тушение производить только с наветренной стороны.
4. Соблюдать осторожность при выпуске заряда из раструба. На поверхности раструба может концентрироваться электростатическое напряжение, способное пробить диэлектрическую перчатку.
5. При тушении электроустановок, находящихся под напряжением, не допускается подводить раструб ближе 1 метра до электроустановки и пламени.