**ОПИСАНИЕ**

Надежный, бензиновый шовнарезчик, обладает отличной мощностью. Легок и удобен в управлении, функция ручного и полуавтоматического управления. Оснащен надежным, японским двигателем Honda. Удобная ручка для регулировки глубины реза и эргономичный дизайн.

Преимущества:

- манёвренный, позволяет добраться до самых сложнодоступных мест
- отлично справляется с очень прочными видами бетона и асфальта
- высокая производительность
- удобен в эксплуатации
- прост в обслуживании

Область применения: строительство и ремонт дорожных покрытий, прокладка и ремонт подземных коммуникаций, ремонт бетонных покрытий, отбор проб материалов дорожными лабораториями, при санации промышленных полов.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Двигатель

Samsan SM 390

Мощность двигателя

9,6/13,0 кВт/л.с.

Двигатель (модель)

Samsan SM390A (бензин, датчик масла, 9,6кВт / 13л.с, 4х тактный)

Максимальный диаметр диска

500 мм

Максимальная глубина пропила

до 170 мм

Управление

Полуавтомат

Максимальный диаметр диска, мм

500

Объем водяного бака

40 л.