** КФ, КФ+**

Средство моющее универсальное кислотное, ТУ 2381-002-18431309-98

Специализированное кислотное моющее универсальное средство предназначено для очистки фасадов зданий и сооружений, стекла и других поверхностей от атмосферных отложений, удаления ржавчины, солей и цементных загрязнений, а также удаления почвенных, окисных, известковых отложений, с сильно загрязненных поверхностей. Полностью **биора****злагаемо****.**

Очистка фасадов зданий и сооружений

Раствор препарата рекомендуется использовать для очистки гранита, стекол, глазурованной плитки и прочих кислотостойких наружных поверхностей.

Растворить 1 – 1,5 литра концентрата в 10.л воды. Готовый раствор (10-15 %) равномерно нанести на обрабатываемую поверхность. (В некоторых случаях необходимо применение 50 % раствора) Выдержать 10-15 минут (не доводить до высыхания). Смыть загрязнение с применением установки высокого давления (не менее 100 бар). Применение ротационной насадки «турбо-фреза» увеличивает производительность очистки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ;

Препарат содержит кислоты. Работать в резиновых перчатках, защитных очках и фартуках. При попадании концентрата на кожу или слизистую оболочку - промыть водой.

Утилизация отработанного раствора.

Препарат состоит из полностью биоразлагаемых компонентов, в связи с чем не представляет серьезной проблемы для очистных сооружений. При больших объемах раствора, перед сбросом в канализацию рекомендуется нейтрализовать раствор до значения Ph - 7.