

Заклепочник ручной KR-10 Руководство по эксплуатации.

**Содержание**

1. [Назначение инструмента 3](#_heading=h.gjdgxs)
2. [Технические характеристики 3](#_heading=h.30j0zll)
3. [Описание инструмента 3](#_heading=h.1fob9te)
4. [Подготовка к работе и смена насадок 4](#_heading=h.3znysh7)
5. [Установка гаечных заклепок 6](#_heading=h.2et92p0)
6. Техника безопасности при работе c инструментом 6
7. [Техническое обслуживание инструмента 6](#_heading=h.tyjcwt)
8. [Правила хранения, транспортировки и утилизации инструмента 7](#_heading=h.3dy6vkm)
9. [Комплект поставки 7](#_heading=h.1t3h5sf)

# Назначение инструмента

Ручной заклепочник марки «KLAUE» модели KR-10 предназначен для установки гаечных (резьбовых) заклепок с метрической резьбой от М5 до М10, изготовленных из различных материалов.

# Технические характеристики

| Модель | Диапазон устанавливаемых заклепок | Материал заклепок | Масса, кг | Рабочий ход, мм | Габаритные размеры в упаковке, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-10 | М5; М6; М8; М10 | 1. Алюминий (Al)
2. Сталь (St)
3. Нержавеющая сталь (A2)
 | 2,0 | до 10 | 530х220х70 |

# Описание инструмента

Преимущества:

* широкий диапазон устанавливаемых заклепок;
* точная настройка рабочего хода;
* быстрое накручивание/скручивание гаечной заклепки с помощью штока;
* прорезиненные рукоятки для безопасного и удобного использования.



**ВНИМАНИЕ!!**

Перед использованием иструмента обязательно **правильно установите рабочий ход заклепочника согласно настоящему Руководству по эксплуатации**, в противном случае

**возможна поломка инструмента!**

Данный случай **НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЙНЫМ!**

# Подготовка к работе и смена насадок

* Выберете подходящую шпильку и муфту для гаечной заклепки (Рис. 1).



Рис. 1

* Для смены шпильки и муфты открутите гайку регулировочной втулки (Рис.2) и выкрутите втулку вместе с муфтой (Рис.3) из корпуса инструмента. Затем открутите контргайку муфты и выкрутите муфту из регулировочной втулки (Рис.4). Для извлечения шпильки: отведите фиксирующую втулку штока в крайнее заднее положение (Рис. 5) и выкрутите шпильку (Рис. 6).

.

Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4



Рис. 5 Рис. 6

* Для установки новой шпильки повторите операцию в обратном порядке: отведите фиксирующую втулку на штоке в крайнее заднее положение до упора и вверните шпильку в резьбовое отверстие до конца. Отпустите подпружиненную фиксирующую втулку штока – она зафиксирует шпильку. Затем в корпус инструмента установите регулировочную втулку, а в неѐ вкрутите муфту из

комплекта со шпилькой и зафиксируйте контргайкой.

* Для установки рабочего хода на регулировочной втулке с двух сторон нанесена шкала в миллиметрах, равная длине перемещения штока (Рис.7). Ослабьте гайку установочной втулки и установите необходимую длину рабочего хода штока – выкручивая втулку из корпуса увеличивая, а вкручивая – уменьшая перемещение штока. После установки длины рабочего хода затяните гайку регулировочной втулки.



Рис. 7

* После установки рабочего хода, нужно настроить вылет насадки для правильного скручивания/накручивания гаечной заклепки с помощью штока. Разведите ручки инструмента и накрутите заклепку таким образом, чтобы шпилька выступала над полностью накрученной заклепкой на длину гладкого (без резьбы) участка шпильки (примерно 1-3 мм). (Рис. 8). После этого затяните контргайку муфты гаечным ключом.



Рис. 8

**Внимание!**

* Убедитесь, что вы выбрали правильное место установки гаечной заклепки.
* Пометьте точное место установки заклепки кернером для сверления отверстия.
* Просверлите пробное отверстие, чтобы проверить правильность выбранного диаметра сверла для выбранной гаечной заклепки.

Для выбора диаметра сверла пользуйтесь таблицей:

| Размер гаечной заклепки | М5 | М6 | М8 | М10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр сверла, мм | 7 | 9 | 11 | 13 |

# Установка гаечных заклепок

* Переместите шток за ручку вниз до упора, при этом шпилька будет вращаться против часовой стрелки.
* Установите гаечную заклепку на шпильку и, удерживая еѐ, переместите шток вверх до упора, при этом заклепка автоматически накрутиться на шпильку.
* Вставьте гаечную заклепку в просверленное отверстие до упора.
* Удерживая заклепку в отверстии, сведите ручки заклепочника вместе, при этом шпилька совершит рабочий ход, сминая гладкий (без резьбы) участок заклепки и устанавливая ее в монтажное отверстие.
* Выкрутите шпильку из установленной заклепки движением штока вниз до упора. Инструмент готов для установки следующей заклепки.
1. **Техника безопасности и условия безопасной эксплуатации Внимание:** Внимательно прочтите все указания по технике безопасности



* Работайте заклепочником только после изучения данного Руководства по эксплуатации и согласно требованиям, указанным в нем.
* Используйте заклепочник в соответствии с назначением.
* Используйте заклепочник только для установки указанных гаечных заклепок.
* Работайте с заклепочником осторожно и внимательно.



* Не направляйте заклепочник на людей.
* При работе с заклепочником используйте защитную одежду и очки.
* Заклепочник должен использоваться в безопасных рабочих условиях и осматриваться с регулярными интервалами на предмет повреждений и функционирования обученным квалифицированным персоналом.

# Техническое обслуживание инструмента

В ходе эксплуатации заклепочника необходимо производить его чистку, а также своевременно замять шпильки с муфтой.



Это сохранит высокий уровень безопасности при работе с заклепочником KR-10 и продлит ресурс его использования.

# Правила хранения, транспортировки и утилизации инструмента

* + Заклепочник и их комплектующие следует хранить вне досягаемости для детей. Не позволяйте работать с заклепочниками людям, не знакомым с инструментом или не ознакомившимися с настоящим руководством по

эксплуатации.

* + Заклепочники ручные, их детали, комплектующие и упаковку, следует утилизировать таким образом, чтобы была возможна экологической переработки отходов.

Не выбрасывайте заклепочники, их комплектующие вместе с бытовыми отходами!

* + Заклепочник и его комплектующие должны быть безопасно утилизированы после достижения ими назначенного ресурса и не использоваться более по назначению.



# Комплект поставки

Заклепочник ручной KR-10 1 шт.

Комплект насадок (М5, М6, М8, М10) 1 шт.

Картонная коробка 1 шт.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

| Продавец: | **ООО «КЛАУЕ Риветс» 603089, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Гаражная д.9, офис 325** |
| --- | --- |
| Наименованиеинструмента: | **Заклепочный инструмент KLAUE модели KR-10** |
| Серийный номер: |  |
| Срок гарантийногообслуживания: | **1 год** |
| срок службы: | **3 года** |

**Условия предоставления гарантийного обслуживания:**

1. Гарантийное обслуживание/ремонт заклепочного инструмента проводится при предъявлении клиентом полностью заполненного гарантийного талона.
2. Доставка инструмента, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали инструмента, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.

**Гарантийные обязательства не исполняются в следующих случаях:**

* + серийный номер предъявляемого на гарантийное обслуживание инструмента не соответствует серийному номеру, указанному в гарантийном талоне и/или других письменных соглашениях;
	+ наличие явных или скрытых механических повреждений инструмента, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации;
	+ выявленное в процессе ремонта несоответствие правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к данному заклепочному инструменту;
	+ повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются);
	+ наличие внутри корпуса инструмента посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в технической документации и Инструкции по эксплуатации;
	+ выход из стоя инструмента, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

Дата продажи:

« » 202 г.