**Моторное масло VMPAUTO 5W-30 SN/CF C3**

**ТУ 19.20.29−043−45540231−2023**

**Техническое описание продукта**

Синтетическое универсальное моторное масло на основе смеси высокоочищенного масла VHVI, алкилированных нафталинов и эфиров предназначено для большинства автомобилей, которым требуются масла с международными допусками API и ACEA. Масло относится к категории “Mid-SAPS” и предназначено для применения во всех современных двигателях легковых и легких грузовых автомобилей, требующих применения малозольных масел, в том числе оборудованных турбонаддувом, DPF-фильтром. Содержит высокоэффективный малозольный пакет присадок с низким содержанием серы, фосфора и сульфатной золы. Собственные разработки состава основы и пакета присадок гарантируют уверенный запуск ДВС при низких температурах, высокую стойкость масляной пленки, предотвращение образования отложений в двигателе.

**Преимущества:**

- Высокая защита двигателя от износа;

- Отличные низкотемпературные свойства, обеспечивающие уверенный пуск;

- Устойчивость к старению и образованию отложений;

- Низкий угар благодаря наличию алкилированных нафталинов(AN);

- Совместимо с новейшими системами нейтрализации выхлопных газов;

- Совместимо с маслами других производителей с аналогичными допусками.

**Соответствует допускам автопроизводителей:**

GM DEXOS 2

VW 504 00, 507 00

BMW LL-04

MB 229.51, 229.31

PORSCHE C30

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

Меры предосторожности: Осторожно. H315: При попадании на кожу вызывает раздражение. Н319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. Р264: После работы тщательно вымыть руки. Р280: Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица. Р302+Р352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды. Р305+Р351+ Р338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Р332+Р311: При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью. Р337+Р311: Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью.

Масло в упакованном виде транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранить в упакованном виде, в вертикальном положении (открывающейся крышкой коробки вверх) в закрытых складских помещениях при температуре окружающей среды от -40 до +40ºС и относительной влажности не более 80%. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения - 5 лет.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** (могут отличаться в зависимости от партии в пределах нормативной документации ООО «ВМПАВТО»)**:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Класс вязкости согласно SAE | 5W-30 | SAE J 300 |
| Плотность при 15°C | 0,855 г/см³ | ASTM D 4052 |
| Вязкость при 40°C | 58,0 мм²/с | ASTM D 7042 |
| Вязкость при 100°C | 11,6 мм²/с | ASTM D 7042 |
| Вязкость при -30 °C (CCS) | 5000 мПа\*с | ASTM D 5293 |
| HTHS-вязкость ( при температуре 150°C) | 3,7 мПа\*с | ASTM D 4683 |
| Индекс вязкости | 200 | ASTM D 2270 |
| Температура застывания | -48 °C | ASTM D97 |
| Испаряемость NOACK | 9,4 | ASTM D5800 |
| Температура вспышки | 242 °C | ASTM D92 |
| Зольность сульфатная | 0,78 % | ASTM D 874 |
| Щелочное число | 7,3 | ASTM D 2896 |
| Пенообразование 24/94/24 °С | 5/30/10 мл | ASTM D 892 |
| Испытание на стенде Bosch ,потеря вязкости не более | 3,0 % | ASTM D 7109 |

**УПАКОВКА:**

 Канистры 1, 4, 5, литров; бочка 60, 210 литров