**Инструкция по применению прозрачной клейкой ленты GAVIAL (ширина 50 мм, длина 110 м)**

**Описание продукта:**
Прозрачная клейкая лента GAVIAL предназначена для склеивания и фиксации различных материалов. Лента изготовлена из полипропилена с акриловым клеевым слоем, что обеспечивает высокую прочность и устойчивость к внешним воздействиям.

**Инструкция по применению:**

1. **Подготовка поверхности:**
	* Очистите поверхность от грязи, пыли и жира.
	* Убедитесь, что поверхность сухая и ровная.
2. **Нанесение ленты:**
	* Отрежьте нужный участок ленты.
	* Снимите защитный слой с клеевой основы.
	* Плотно прижмите ленту к поверхности, обеспечивая равномерное прилегание.
3. **Рекомендации:**
	* Используйте ленту при температуре от -40°С до +60°С.
	* Для лучшего результата избегайте нанесения на влажные или загрязненные поверхности.

**Меры предосторожности:**

* Избегайте контакта ленты с агрессивными химическими веществами.
* Храните ленту в сухом месте при температуре от +5°С до +30°С.