**Инструкция по монтажу флизелина KIMBULA**

1. **Подготовка поверхности:**
	* Очистите стены от пыли, грязи и старых покрытий.
	* Выровняйте поверхность: заделайте крупные трещины и неровности (более 2 мм) шпаклёвкой.
	* Проверьте адгезию: на старых обоях сделайте крестообразные надрезы и приклейте малярный скотч — если не отслаивается, можно монтировать флизелин.
2. **Нанесение клея:**
	* Используйте клей «Аллигатор Профи» или аналоги для флизелиновых обоев.
	* Наносите клей валиком с коротким ворсом только на стену, равномерно распределяя состав.
	* Дайте клею впитаться 5–7 минут (время зависит от типа основания).
3. **Поклейка материала:**
	* Раскроите флизелин с запасом 5–10 см по длине.
	* Начинайте с угла или ровной вертикальной линии, используя уровень для разметки.
	* Прикладывайте полотно к стене, разглаживая сверху вниз резиновым шпателем или мягкой щёткой.
4. **Разглаживание и высыхание:**
	* Устраните пузыри и складки, аккуратно подтягивая материал.
	* Пройдитесь по стыкам валиком с поролоновой насадкой для плотного прилегания.
	* Оставьте полотно сохнуть при комнатной температуре (20–25°C) без сквозняков — время высыхания указано на упаковке клея.

**Примечания:**

* Для помещений с повышенной влажностью (ванные, кухни) обработайте швы гидроизоляционной лентой.
* Перед покраской дождитесь полного высыхания флизелина (24–48 часов).
* Материал совместим с любыми поверхностями: бетоном, гипсокартоном, штукатуркой, старыми обоями.

*Условия хранения:* рулон храните в сухом месте при температуре от +5°C до +30°C, избегая прямых солнечных лучей.