**Инструкция по монтажу флизелина KIMBULA**

1. **Подготовка поверхности:**
   * Очистите стены от пыли, грязи и старых покрытий.
   * Выровняйте поверхность: заделайте крупные трещины и неровности (более 2 мм) шпаклёвкой.
   * Проверьте адгезию: на старых обоях сделайте крестообразные надрезы и приклейте малярный скотч — если не отслаивается, можно монтировать флизелин.
2. **Нанесение клея:**
   * Используйте клей «Аллигатор Профи» или аналоги для флизелиновых обоев.
   * Наносите клей валиком с коротким ворсом только на стену, равномерно распределяя состав.
   * Дайте клею впитаться 5–7 минут (время зависит от типа основания).
3. **Поклейка материала:**
   * Раскроите флизелин с запасом 5–10 см по длине.
   * Начинайте с угла или ровной вертикальной линии, используя уровень для разметки.
   * Прикладывайте полотно к стене, разглаживая сверху вниз резиновым шпателем или мягкой щёткой.
4. **Разглаживание и высыхание:**
   * Устраните пузыри и складки, аккуратно подтягивая материал.
   * Пройдитесь по стыкам валиком с поролоновой насадкой для плотного прилегания.
   * Оставьте полотно сохнуть при комнатной температуре (20–25°C) без сквозняков — время высыхания указано на упаковке клея.

**Примечания:**

* Для помещений с повышенной влажностью (ванные, кухни) обработайте швы гидроизоляционной лентой.
* Перед покраской дождитесь полного высыхания флизелина (24–48 часов).
* Материал совместим с любыми поверхностями: бетоном, гипсокартоном, штукатуркой, старыми обоями.

*Условия хранения:* рулон храните в сухом месте при температуре от +5°C до +30°C, избегая прямых солнечных лучей.