КАК ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА
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Каталитический нейтрализатор – слабое место современных автомобилей. Рассказываем, как с помощью автохимии можно продлить срок его службы и избежать замены.
ЗАЧЕМ НУЖЕН КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР
Каталитический нейтрализатор отработавших газов (часто его называют просто «катализатор») является первым элементом системы выхлопа и располагается сразу за выпускным коллектором. Его основная функция – нейтрализация токсичных соединений, содержащихся в выхлопе.
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Конструктивно катализатор выполнен в виде монолитного керамического блока, который представляет собой пористую структуру из множества мелких ячеек (сот).
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Поверхность сот покрыта каталитическим слоем, содержащим ценные металлы (платину, палладий, родий), которые являются катализаторами процессов окисления (дожигания) токсичных веществ до соединений, безопасных для здоровья человека.
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ПРОБЛЕМЫ В РАБОТЕ КАТАЛИЗАТОРА ВОЗНИКАЮТ ПРИ НАРУШЕНИИ КАЧЕСТВА ТОПЛИВОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ.
Это происходит по разным причинам: некачественное топливо, неработающие или загрязненные топливные форсунки, неисправный кислородный датчик, показания которого позволяют ЭБУ (электронному блоку управления двигателем) контролировать и корректировать состав топливной смеси.
1. ОБОГАЩЕННАЯ СМЕСЬ
Обогащенная смесь не полностью сгорает в цилиндрах двигателя и оседает на сотах катализатора в виде углеродистых отложений.
ПОСЛЕДСТВИЯ. Катализатор постепенно забивается, растет его гидродинамическое сопротивление, которое мешает свободному выходу отработавших газов и приводит к увеличенному давлению в системе выхлопа, перегреву двигателя и снижению его мощности.
ПРИЗНАКИ того, что катализатору требуется очистка:
1. Обороты двигателя на холостом ходу не повышаются выше определенного значения.
2. Уменьшается динамика разгона: становится невозможно разогнаться выше определенной скорости. Все потому, что отработавшие газы выходят плохо и «душат» мотор.
3. Повышается расход топлива, т. к. для сохранения динамики водитель все больше жмет на педаль газа, но это не приводит к росту мощности.
4. Косвенный признак неисправности катализатора – появление у выхлопа неприятного запаха сероводорода.
2. ОБЕДНЕННАЯ СМЕСЬ
Обедненная смесь приводит к перегреву двигателя и отработавших газов. Реакции нейтрализации токсичных соединений, идущие в катализаторе, наиболее эффективно протекают при температурах от +400 до +800 °C. При температурах от +800 до +1000 °C происходит ускоренный износ катализатора, а длительная работа при температурах выше +1000 °C быстро выводит его из строя, соты катализатора спекаются и начинают крошиться.
ПОСЛЕДСТВИЯ. Разрушение катализатора, как и его засорение, приводит к увеличению давления в выхлопной системе, часть его остатков подсасывается в камеру сгорания через выпускной коллектор, где твердые керамические частицы начинают оставлять задиры на стенках цилиндров. После этого двигатель точно прослужит недолго.
ПРИЗНАКИ. Прямым признаком разрушения катализатора является металлический звук в выхлопной системе при разгоне или перегазовке. Выход катализатора из строя фиксируется при помощи показаний второго кислородного датчика. В этом случае ЭБУ выдаст на приборной панели ошибку CHECK ENGINE. В самом тяжелом случае двигатель просто не заводится, или заводится и сразу глохнет.
ЧТО ДЕЛАТЬ? БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ КАТАЛИЗАТОРУ?
Конечно, каталитический нейтрализатор выходит из строя медленно и почти незаметно, уж точно не за один день. Это постепенный процесс, растянутый примерно на 100–150 тысяч километров пробега, в зависимости от марки автомобиля и манеры езды. И решается эта проблема вполне логично – заменой забитого катализатора на новый, но есть несколько важных моментов:
1. Замена катализатора – дорогое удовольствие. В зависимости от модели машины, стоимость новой детали начинается от нескольких десятков тысяч. Если замена владельцу не по карману, он решается на радикальные меры: в автосервисе предлагают удалить забитый катализатор и заменить пламегасителем. Это достаточно сложная процедура, потому что требует вмешательства не только в выхлопную систему, но и в прошивку ЭБУ, которую тоже важно сделать грамотно. Не говоря уже о том, что такой автомобиль автоматически слетает с гарантии: подобное вмешательство обязательно заметят на очередном ТО.
2. К сожалению, выход катализатора из строя – неизбежен, у него, как и других деталей автомобиля, есть свой ресурс. Но этот процесс приводит к таким тяжелым последствиям для двигателя, что закономерно возникает вопрос: можно ли его контролировать?
Можно, если озаботиться проблемой задолго до того, как катализатор начнет спекаться и рассыпаться. Ресурс катализатора можно продлить, если периодически проводить его профилактическую очистку.
Самый простой безразборный способ, доступный любому автолюбителю без обращения в автосервис, – использовать специальные очищающие присадки в топливо. Главное – выбрать эффективный рабочий состав и делать такую очистку регулярно.
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Мы предлагаем использовать Очиститель каталитического нейтрализатора AGA807F – современное средство для профилактической очистки катализатора и восстановления его каталитической активности.
Универсальный состав можно применять как на бензиновых, так и на дизельных двигателях.
· Удаляет углеродистые отложения с рабочей поверхности сот каталитического нейтрализатора.
· Снижает гидродинамическое сопротивление системы выпуска и восстанавливает исходную мощность двигателя.
· Уменьшает расход топлива.
· Снижает токсичность выхлопа.
· При регулярном применении увеличивает срок службы каталитического нейтрализатора.
Очиститель AGA807F содержит катализатор горения, который активируется при высокой температуре и, находясь в составе отработавших газов, разрушает структуру углеродистых отложений, тем самым очищая систему выпуска.
Главный бонус: препарат также очищает внешние электроды датчиков кислорода (лямбда-зондов). Кислородные датчики, установленные на выпускном коллекторе, помогают ЭБУ правильно готовить топливную смесь, от качества которой зависит очень многое, в том числе и степень засорения катализатора продуктами горения.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ AGA807F
1. Залейте состав в бак перед полной заправкой из расчета одна упаковка на 40–60 литров топлива.
2. Израсходуйте все топливо без дозаправок.
3. Средство рекомендуется применять через каждые 5000 км пробега.
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