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Кронштейн универсальный регулируемый СКТ 50-85 
Паспорт

1. Назначение.

   
Кронштейн используется для крепления мачт, различных трубных секций, - к стене (любой вертикальной поверхности), на расстоянии от 500 мм до 850 мм поверхности. Может использоваться просто, как универсальный кронштейн. Телескопический принцип и большая длина выноса, позволяют использовать кронштейн для крепления под крышами домов с большим фронтонным свесом.
Материал - сталь. Покрытие- полимерно-порошковое. 
2. Технико-эксплуатационные характеристики.
1.  Материал изготовления                                                                               сталь
2.  Рекомендуемый диаметр обхвата                                   
                  от 32мм до 76 мм
3.  Масса, не более




                  4 кг

4.  Срок службы мачты, не менее



7 лет
5.  Покрытие                                                                                                      полимерно-порошковое
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3. Гарантия поставщика.

   Поставщик гарантирует соответствие качества и комплектность изделия прилагаемым документам. При обнаружении нарушений, как по качеству, так и по комплектности, Поставщик устраняет замеченные недостатки в течение 10 дней с момента их обнаружения.

    Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с момента поставки при условии проведения регламентных работ. В течение этого срока Поставщик за свой счет устраняет возникшие недостатки, если таковые не возникли по вине Заказчика в связи с нарушением им правил монтажа и эксплуатации изделия. В противном случае устранение возникших недостатков и ремонт изделия производятся Поставщиком за счет Заказчика.

    Технологический процесс соответствует ТУ 5264-001-54286458-2012. 
    Кронштейн соответствует климатическому исполнению 1У (Для эксплуатации на открытом воздухе в макроклиматическом районе с умеренным климатом) Ветровой регион 1-2 по ГОСТу 15150-69 «Исполнение для различных климатических районов».

4. Свидетельство о приёмке.

Кронштейн телескопический СКТ 50-85 соответствует требованиям конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска   ______       ___________________________            20___ г.

Личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приёмку изделия.

5. Кронштейн универсальный СКТ-50-85 

Срок гарантии 12 месяцев со дня продажи. 
С     _____           ___________________             2025 г.

Продавец(поставщик) ________________

Дата продажи     _______      ______________________                 2025 г.

Штамп продавца (поставщика)

Адрес гарантийной мастерской:

195030, г. Санкт-Петербург, ул. Химиков д.28, ООО «РКТЦ», тел. +7 - (812) 319-30-37 (47)
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