		8 Мпкс IP-видеокамера WRC-HS-S385


Спецификация
	Сенсор
	1/2,5” 8 Мпкс, прогрессивная CMOS

	Эффективные пиксели
	3840x2160

	Система ТВ
	PAL/NTSC

	Мин. освещенность
	цв./чб 0 люкс при вкл. ИК/LED подсветке

	Скорость к/с
	25 к/с

	Режим День/Ночь
	ИК подсветка до 30 м / LED подсветка

	Применение
	уличная

	Настройки изображения
	ярк./контр./насыщ./оттенок/резк.

	Затвор
	Авто, 1/25 … 1/10000 с

	BLC/AWB/AGC/WDR
	Авто, настраиваемый

	Цифровое шумоподавление
	поддержка 3D-DNR

	Широкий диапазон
	поддержка D-WDR

	Опции изображения
	детек. движ./маска приват./зеркал-ние

	OSD меню
	поддерживается

	Таймер перезагрузки 
	поддерживается

	Кодирование
	H.265, H.264

	Разрешения
	Осн.: 1920х1080 – 3840х2160
Доп.: 640х360 – 1280х720

	Видео потоки
	256кбс – 12Мбс CBR/VBR

	Тревожные сигналы
	детектор движения, ручной

	Формат аудио
	G.711U/G.711A

	Аудио входы/выходы
	Микрофон / динамик отсутствует

	Видео выход
	RJ45

	Сетевые протоколы
	HTTP, TCP/IPv4, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, PPPoE, DDNS и др.

	Объектива
	фикс. 2,8 мм, 3,6 мм или 6 мм

	PTZ
	не поддерживается

	SD карта / внутр. хранилище
	не поддерживается

	Защищенность
	IP66, металл. корпус

	Рабочие температуры
	-25 … +60 С

	Питание/потребление
	PoE / DC12V, макс. 5 Вт

	
	



	


IP-видеокамера цветная День/Ночь PoE
уличная
WRC-HS-S385


[image: ]

Основные свойства
· 8 Мпкс разрешение
· Интеллектуальная гибридная подсветка 
· Поддержка PoE 
· Двойной поток кодирования/декодирования
· 3D-DNR шумоподавление
· Интеллектуальный детектор

		8 Мпкс IP-видеокамера WRC-HS-S385



Комплектация

1. IP-видеокамера.
2. Краткое описание и руководство «Быстрый старт».
3. Аксессуары:
комплект крепления – 1 шт.
Г-образный ключ – 1 шт.
комплект для герметичного соединения разъема RJ45 – 1 шт.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении условий хранения и эксплуатации.
Гарантийный ремонт осуществляется при наличии фирменного гарантийного талона и серийного номера на изделии.

Гарантийный талон

	Наименование изделия
	Серийный номер
	Дата продажи

	WRC-HS-S385
	
	



________________				М.П.
Подпись продавца



Гарантийное обслуживание 
info@advocam.ru

		8 Мпкс IP-видеокамера WRC-HS-S385



Меры предосторожности

Видеокамера WRC-HS-S385 является профессиональным оборудованием и требует соответствующей квалификации при установке, обслуживании и эксплуатации.

1. Не вскрывайте видеокамеру в процессе обслуживания или установки.
2. Не бросайте видеокамеру, не допускайте ударов или иных сильных шоков или вибраций.
3. Не используйте камеру вне допустимого диапазона питания.
4. Убедитесь, что внутри камеры не находятся металлические предметы или воспламеняющиеся субстанции.
5. Устанавливайте видеокамеру вдали от источников электромагнитных полей, обеспечьте защиту от влаги и пыли.
6. Используйте видеокамеру только в указанных температурных условиях -25 … +60С.

Примечание
Видеокамеры WRC-HS-S385 не содержат модулей шифрования и иных программных или аппаратных криптографических средств.


Производитель: SHENZHEN AVIDOW TECHNOLOGY CO.,LTD., Китай
Импортер в РФ: ООО «Видеомакс», Россия, Москва
Тел.: +7 800 333 92 70
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