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[bookmark: _Toc522778989][bookmark: _Toc26771937]Назначение
Измерительный шаблон сварщика WG14 ЭЛИТЕСТ изготовлен в соответствии с 
ТУ 3936-034-96651179-2016 и предназначен для измерения наружных углов деталей и конструкций. Пузырьковый уровень шаблона позволяет определить расположение поверхности контроля.
[bookmark: _Toc522778991][bookmark: _Toc26771938]Технические и метрологические характеристики
Таблица 2.1
	Наименование параметра
	Значение

	Материал:
- основание шаблона
- измерительная линейка
	
инструментальная сталь
нержавеющая сталь

	Габаритные размеры, мм
	360 × 20 × 90

	Масса, не более, грамм
	460
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Рисунок 1 – Общий вид измерительного шаблона сварщика WG14 ЭЛИТЕСТ
[bookmark: _Toc522778992]а) основание шаблона б) измерительная линейка
А – метрическая шкала; Б – угловая шкала; В – пузырьковый уровень

Таблица 2.2
	Шкала 
(рисунок 1)
	Единица измерения
	Диапазон шкалы
	Цена деления шкалы
	Погрешность измерения

	А
	мм
	0 – 300,0
	1
	±0,15

	Б
	град
	0 – 90,0
	1
	±1,5


[bookmark: _Toc26771939]Условия эксплуатации
Таблица 3.1
	Наименование параметра
	Значение

	Температура окружающего воздуха, °С
	−40 ÷ +45

	Относительная влажность воздуха (при температуре +25 °С), %, не более
	80


[bookmark: _Toc522778993][bookmark: _Toc26771940]Комплектность поставки
Таблица 4.1
	Наименование
	Количество

	Измерительный шаблон сварщика WG14 ЭЛИТЕСТ
	1 шт.

	Деревянный футляр
	1 шт.

	Паспорт 
	1 экз.


[bookmark: _Toc522779002][bookmark: _Toc26771942]Транспортирование и хранение
5.1 Транспортирование изделия производится в соответствии с ГОСТ 13762-86 в крытых транспортных средствах, всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
5.2 В части воздействия климатических факторов внешней среды хранение должно осуществляться по условиям 1 в соответствии с ГОСТ 15150-69.
5.3 Хранение производится в складских помещениях, защищающих от воздействия атмосферных осадков, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других химически активных веществ.
6 [bookmark: _Toc15472335]Сведения об утилизации
6.1 В составе материалов, применяемых в изделии, не содержатся драгоценные материалы.
6.2 Утилизация изделия должна производиться в соответствии с ГОСТ Р 55838-2013, а также руководствуясь Федеральными законами № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления» и № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».
1. [bookmark: _Toc15472336]Метрологическое обеспечение измерений
7.1 Периодичность и порядок метрологического обеспечения устанавливается нормативно-технической и эксплуатационной документацией, а также потребителем, в зависимости от условий и интенсивности эксплуатации, но не реже одного раза в 12 месяцев.
Условия эксплуатации
8.1 Не допускать ударов и падений шаблона во избежание повреждений.
8.2 Не проводить рабочими плоскостями шаблона по контролируемым поверхностям.
8.3 По окончании работ протереть шаблон сухой салфеткой и положить в футляр.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
	Измерительный шаблон сварщика WG14 ЭЛИТЕСТ                                            ____________
                                                            наименование			                                                                       заводской номер

	изготовлен в соответствии с ТУ 3936-034-96651179-2016 и признан годным к эксплуатации.

		______________________
                   личная подпись
______________________                             МП
                 число, месяц, год
	____________________
           расшифровка подписи




	
	


10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие измерительного шаблона сварщика WG14 ЭЛИТЕСТ требованиям ТУ 3936-034-96651179-2016 при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, транспортирования и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента отгрузки покупателю.
[bookmark: _Toc522779011][bookmark: _Toc31268624]11 Информация об изготовителе
ООО «Арион», ИНН 5260177584
адрес: 603093, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 134, литер А, помещение 3.
т/ф: 8 800 511-01-14, 8 (831) 434-96-41
e-mail: xrs@xrs.ru			сайт: арион.рф
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