	Термодатчик к GSM сигнализации в пластиковом корпусе
Термодатчик представляет собой цифровой датчик, который производит измерение температуры и затем в цифровом виде передает на прибор.

Предназначен для измерения температуры в помещении.

Диапазон измерения температур:

 от -55ºС до +125ºС

Назначение контактов:

Цвет
провода
Назначение

(обозначение на приборе)

желтый

Питание +4В (Пит.Терм)(TPWR)

зеленый

Данные (ТМ)или(ТМ1)или(ТМ2)

коричневый

-питание (-12В) или(GND)
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