	Термодатчик к GSM сигнализации
в металлическом корпусе с кабелем 1 м.
Термодатчик представляет собой цифровой датчик, который производит измерение температуры и затем в цифровом виде передает на прибор.

Предназначен для измерения температуры в помещении и вне помещения.

Диапазон измерения температур:

 от -55ºС до +125ºС

Назначение контактов:

Цвет
провода
Назначение

(обозначение на приборе)

красный
Питание +4В (Пит.Терм)(TPWR)

желтый
Данные (ТМ)или(ТМ1)или(ТМ2)

черный
-питание (-12В) или(GND)
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