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ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Идентификация вещества / препарата и компания / предприятие

	Название продукта: 

Пенетрант Элитест П62

	Производитель 

ООО «ЭЛИТЕСТ», 603093 г. Н. Новгород, ул. Родионова, 134, литер А, помещение 9, т/ф (831) 434–93–39, 432–85–08, 278–91–53, elitest@xrs.ru, ИНН 5260412157 КПП 526001001


2. Идентификация опасности (опасностей)
Опасности для человека и окружающей среды:
При контакте с кожей может вызывать раздражение. Легко воспламеняется. Может образовывать легко воспламеняющиеся смеси с воздухом. Высокая концентрация испарений может вызывать сонливость.

Предупреждения для аэрозольных баллончиков:
Легко воспламеняется. Пары тяжелее воздуха и могут образовывать горючие и взрывоопасные смеси с воздухом, при вдыхании паров может вызывать удушье. При нагреве баллончика свыше 50 °C может взорваться.
3. Данные о составных частях

Вещество / Препарат: Подготовка / смесь
	Наименование ингредиента
	Номер CAS
	Значение %
	Классификация

	Дистиллят нефтяной легкогидрированный
	64742-88-7
	15
	Информация отсутствует

	Полиэтиленгликоль
	25322-68-3
	34
	Информация отсутствует

	Пигмент красный RED 500
	56358-10-2
	1
	Информация отсутствует

	Изобутан*
	75-28-5
	50
	F+, R12


* Только для продукта в аэрозольных баллончиках.

4. Меры первой помощи
	
	

	При вдыхании:

	При попадании продукта в большом объеме в дыхательные пути, обеспечить доступ свежего воздуха. В тяжелых случаях обратиться к врачу. 

	При контакте с кожей:

	Обильно промыть водой с мылом. В случае появления раздражения обратиться к врачу. 

	При попадании в глаза:


	Промыть теплой водой в течение 15 минут. Обратиться к врачу, если раздражение не проходит.

	При попадании в желудок:
	Выпить много воды, не вызвать рвоту. Обратиться к врачу.


5. Меры и средства по обеспечению пожаровзрывобезопасности
	Гасители:
	Водный распылитель, пена, химический порошок, двуокись углерода. 

	Запрещенные:
	Водомет.

	Особые Опасности:
	Продукт в воде не тонет, возможно горение на поверхности воды. Пары тяжелее воздуха, возможно воспламенение на расстоянии.

	Дополнительная информация:
	Хранить баллончики в прохладном помещении. При необходимости студить холодным водяным туманом.


Предупреждения только для аэрозольных баллончиков:
При возгорании используйте химические порошковые огнетушителей, водометы. Продукт взрывоопасен, работать с применением индивидуальных средств защиты органов дыхания.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий
	Меры личной безопасности:
	Не вдыхать пары, работать в хорошо проветриваемом помещении. Работать в респираторе. Избегать контакта с кожей.

	Мероприятия по охране
окружающей среды:
	Не нагревать, держать в стороне от огня и источников искр. Не сливать продукт в канализацию.

	Методы очистки:
	Собрать продукт сухой землёй, песком или иным негорючим материалом, направить на переработку.


7. Использование и хранение
	Использование: 


	Не нагревать. Избегать источников высокой температуры и искр. Избегать контакта с глазами и кожей. Не вдыхать пары / аэрозоль.



	Хранение: 


	Хранить продукт в хорошо проветриваемом помещении, вдали от не совместимых продуктов (смотрите раздел 10). 


Предупреждения только для аэрозольных баллончиков:
Баллончики под давлением. Не прокалывать, не нагревать, не разбирать клапан после использования, не использовать вблизи пламени или других источников возгорания. Избегать падений или ударов. Защищать от солнечных лучей, источников тепла и температур превышает 50 °C.
8. Средства индивидуальной защиты

	Защита кожи:

	Используйте перчатки, устойчивые к воздействию химических веществ.

	Защита глаз:
	Использовать защитные очки.

	Защита тела:

	Использовать защитную одежду. Не пить, не есть, не курить во время работы.

	Защита дыхательных путей:
	Не вдыхать пары. Работать в респираторе.


9. Физические и химические свойства  

	Физическое состояние:
	Жидкость

	Цвет:
	Красный

	Запах:
	Слабый

	Температура воспламенения °C:  
	93,3

	Плотность при 20°C:
	0,8 г / см3

	Вязкость при 25°C:
	2,0 мм2 /с

	Точка кипения °С:
	>150

	Давление пара при 20 °C:
	0,15 кПа 

	Температура самовоспламенения °С:
	>200

	Взрывные концентрации:
	0,7% - 6,5% в объеме

	Растворимость в воде:
	Частично растворим


10. Стабильность и реакционная способность
	Недопустимые условия:

	Беречь от воздействия свободных источников тепла, пламени и всех других источников возгорания.

	Материалы, которых следует избегать: 
	Избегайте контакта с кислотами и щелочами.



	Опасные продукты разложения:

	В нормальных условиях нет. При горении выделяет оксид углерода, диоксид углерода.


11. Информация о токсичности

Информация о токсичности отсутствует.
12. Информация о воздействии на окружающую среду
Информация о воздействии на окружающую среду отсутствует. Сжиженный газ не разрушает озоновый слой.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)
Отходы должны быть утилизированы в соответствии с нормами экологического контроля федеральных, государственных и местных органов власти.

14. Нормативная информация

	Символ опасности:
	F, Xi.

	Данные о факторах риска:
	R65: Опасно, может причинить вред легким при проглатывании.

	
	R66: Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи.

	Фразы безопасности:
	S23 Не вдыхать пары/аэрозоли.

	
	S51 Работать только в хорошо проветриваемых помещениях.


15. Дополнительная информация

Информация, содержащаяся в данном документе, является точной. Тем не менее, ни вышеназванный поставщик, ни любой из его партнеров не несут никакой ответственности за точность или полноту информации, содержащейся в настоящем документе.

Окончательное решение о пригодности любого материала целиком лежит на пользователе. Все материалы могут представлять опасность и должны использоваться с осторожностью, хотя некоторые типы опасности и описаны в данном документе пользователям продукта должны соблюдать местные законы, касающиеся использования и утилизации.

ООО «ЭЛИТЕСТ» 603093 г. Нижний Новгород, ул. Родионова, 134, литер А, помещение 9 т/ф (831) 434-88-14   elitest@xrs.ru

