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ПАСПОРТ
Люк напольный
«Армада 30»











г.Москва

Общие сведения и указания
1. Люки REVIZOR – запатентованная специальная конструкция, применяется в строительстве для обеспечения удобного доступа к инженерным коммуникациям.                                                                                                     
Алюминиевый напольный люк REVIZOR "Квадрат" разработан и изготовлен ООО «КОРПОРАЦИЯ ДВЕРЕЙ И ЛЮКОВ». Адрес: г. Москва, пр-д «Фрезер», д.2, стр.45
2. Выполнение указаний данного руководства послужит гарантией долговременной безотказной работы изделия.
3. Предприятием-изготовителем могут быть внесены изменения в конструкцию, повышающие её технические характеристики, которые не отражены в настоящем паспорте.
4. Изделие поставляется в собранном виде.
Назначение и область применения
Ревизионный напольный люк под плитку «Квадрат» устанавливается в напольную стяжку (общая высота люка 30 мм, внутреннее пространство под заливку 23 мм), обеспечивает доступ к инженерным коммуникациям, подвалам и погребам, защищает их от влаги, пыли. 
Люк выполнен из алюминия и оцинкованной стали, не подвержен коррозии, может применяться в банях и на территориях, прилегающих к бассейну. 
Основные характеристики

· Схема открывания: съемная дверца. 
· Открывание: с помощью винт - ручки 
· Заполнение крышки: осуществляется заказчиком после монтажа. 
· Толщина материала: 4 мм. 
· Резиновый уплотнитель (защита от влаги, пыли, и т.д.) 
· Форма люка под конус (плотное закрытие дверцы люка, а также отсутствие по краям щелей) 
· Толщина люка 30 мм. 
· Материал - специальный алюминиевый профиль.
· Комплектация: винт / ручка для открывания крышки.
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Комплектация

	Люк в сборе
	1 шт.

	Ручка
	1 шт.

	Упаковочный пакет
	1 шт.

	Этикетка
	1 шт.

	Паспорт
	1 шт.



Транспортировка и условия хранения

	Транспортировка люков может быть осуществлена любым видом 
транспорта. Хранить изделие рекомендуется в горизонтальном положении в сухом закрытом помещении, чтобы избежать деформации элементов. Условия температурного хранения и транспортировки люков REVIZOR должны осуществляться в соответствии с 6 частью ГОСТ 15150 и по ГОСТ 23170. Условия погрузочно-разгрузочных работ предназначены в ГОСТ 12.3.009.
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Гарантийные обязательства

	На люки REVIZOR предоставляется гарантийное обслуживание 5 лет с момента покупки (согласно отметке в паспорте или товарно-кассовому чеку), в течение которого поставщик обязуется устранить заводские дефекты, заменить или отремонтировать изделие.
	В гарантийном обслуживании может быть отказано, если:
- при монтаже изделия не были соблюдены рекомендации, указанные в инструкции
- были нарушены условия эксплуатации
- на люке видны механические повреждения
- нарушена норма по грузоподьемности дверцы.


Дата продажи ______________





Отметка торгующей организации:  __________  

Произведено: ООО «КОРПОРАЦИЯ ДВЕРЕЙ И ЛЮКОВ»

Юридический адрес: 108811, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Солнцево, ш. Киевское, км 22-й, д. 4, стр. 2, помещ. 1.

Фактич. Адрес: 108811, г. Москва, Киевское шоссе 22-й км. (п. Московский), домовлад. 4, стр. 2, блок В, оф 809/2В

ОГРН 1227700269070 ,ИНН 7743380838 КПП 775101001

Тел. 8-495-632-01-94
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