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Видеоэндоскоп USB, 2 камеры, зонд 5,5 мм, разрешение 1280*720

Видеоэндоскоп специально спроектирован для оптического исследования и поиска дефекта в устройствах и системах, наличие которого влияет на принятие решения о проведении сложного ремонта/разбора.
Спецификация:
· Диаметр фронтальной камеры — 5.5 мм
· Диаметр боковой камеры — 5.5мм
· Разрешение — 1280*720
· Частота кадров — 30 кад/сек
· Угол обзора — 60°
· Лучшее фокусное расстояние фронтальной камеры — 30-80 мм
· Лучшее фокусное расстояние боковой камеры — 20-50 мм
· Диммируемые светодиоды LED фронтальной камеры — 6 шт
· Диммируемые светодиоды LED боковой камеры — 1 шт
· Рабочая температура — от 0℃ до 65℃
· Диаметр зонда — 4.8 мм
· Длина зонда — 1000 мм
· Длина USB кабеля — 2000 мм
· USB порт — USB2.0/Микро USB
· Источник питания — 5V через USB
· Формат фото — JPEG
· Поддерживаемая платформа — Windows
Комплектация:
· USB эндоскоп с двумя камерами, гибким зондом и USB кабелем
· Микро USB переходник
· Руководство по эксплуатации
Преимущества:
  Зонд, покрытый полиэтиленом (PE), с ручкой из ABS пластика.
  Гибкий зонд
  USB-кабель и переходник
  Кнопка включения фронтальной и боковой камер
  Встроенные регулируемые белые LED лампочки во влагонепроницаемой камере
  Снимает фото и видео при подключении к PC разъему
  Поддерживает систему Windows PC port
  Наличие бесплатных приложений для смартфонов
  Устройство эндоскопа позволяет использовать его в неагрессивных жидкостях на глубине до 1 м. В жидкость могут быть погружены только головка камеры и гибкий зонд. Не погружайте камеру глубже, чем на 1 м.
Гарантии:
· Прибор имеет гарантию 1 год.
· Повреждения, вызванные нестандартными факторами, не включены в гарантию.
· Проблема, вызванная в результате демонтажа и ремонта без разрешения, не включена в гарантию.

