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Паспорт
Манометры показывающие деформационные
серии G30
G30-S-4N-40B-10bar
S114491

A-Flow
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Дата производства ____.____.2026
Место печати
_______________ (____________________)

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Манометры показывающие деформационные «A-FLOW» G30 предназначены для индустриального применения и могут быть использованы на агрессивные газы или жидкости. Изделия могут быть заполнены глицерином для использования в системах с колебанием давления.
Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 83238-21. Знак утверждения типа наносится на циферблат манометра типографским способом и (или) на титульный лист паспорта типографским способом.
—Изделие не подлежит обязательному подтверждению соответствия.
Предприятие-изготовитель: «A FLOW». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: № 288 building, North-Bank Fortune Centre, Xinma Road, Jiangbei District, Ningbo, PRC, Китай. Телефон: +33 (0)3 88 23 70 93 Сайт: a-flow.com.
Уполномоченный представитель на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью "Флюид-Лайн". Место нахождения: 107023, Российская Федерация, г. Москва, улица Большая Семёновская, дом 49, помещение I, этаж 5, комната 16. Телефон: +7 495 984 41 00.  Адрес электронной почты: mail@fluid-line.ru.  Сайт: https://fluid-line.ru/. 
 КОМПЛЕКТНОСТЬ
Таблица 1 – Комплект поставки
	Наименование
	Обозначение
	Количество

	Манометр показывающий деформационный
	G30-S-4N-40B-10bar
	1 шт.

	Паспорт
	ПС
	1 экз.


ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты производства.
ПОВЕРКА
Поверка осуществляется по МИ 2124-90 «ГСИ. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Методика поверки».
Межповерочный интервал – 2 года.
[bookmark: _Hlk90369682]УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
[bookmark: _Hlk90295257]Условия окружающей среды:
· температура окружающей среды от -60 до +60℃;
· относительная влажность до 98%;
· атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа. 
Оптимальный диапазон измерений: ¾ шкалы при постоянном давлении или ⅔ шкалы при переменном давлении.
[bookmark: _Hlk90295991]Если прибор подвергается воздействию пульсирующего давления и (или вибрации), которые вызывают колебания стрелки более 0,1 величины предела допускаемой основной погрешности, следует использовать приборы с гидрозаполнением. При измерении давления кислорода запрещается использовать гидрозаполнение приборов.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Таблица 2 - Метрологические и технические характеристики манометров
	Наименование параметра
	Значение

	Диапазон измерений, бар
	от 0 до 10бар

	Предел допускаемой основной приведенной погрешности, % от диапазона измерений, класс точности
	2,5

	Вариация показаний, %, не более
	2,5

	Диапазон рабочих температур, °C
	от -60℃ до +200℃

	Степень защиты IP
	IP65

	Материал окна
	Поликарбонат

	Материал корпуса
	нержавеющая сталь

	Присоединение
	NPT 1/4’’

	Размер шкалы
	D40мм

	Конфигурация
	Штуцер сзади по центру

	Диаметр корпуса, мм, не более
	109

	Ширина корпуса, мм, не более  
	68,5

	Масса манометров, кг, не более
	2,5

	Средний срок службы, лет
	8


СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Манометр показывающий деформационный G30-S-4N-40B-10bar заводской  номер S114491 соответствует требованиям технической документации и признан годным к эксплуатации.
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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	A
	B
	H
	E
	D
	D1
	D2
	m
	k
	h

	40 Ø
	46,8
	24.7
	44,5
	19
	-
	-
	-
	41
	67
	45

	50 Ø
	59,3
	29.7
	49,5
	25
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	63 Ø
	68
	29.8
	54,5
	25
	74
	88
	62
	-
	-
	-

	100 Ø
	109
	35.5
	74
	33
	118
	131
	98
	-
	-
	-
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