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Инструкция по эксплуатации беспроводной тревожной кнопки ТК‑105  (ИПРо)
1. Назначение изделия

Беспроводная тревожная кнопка ТК‑105 предназначена для ручного включения сигнала тревоги путём нажатия на кнопку и передачи извещения о тревоге на приёмно‑контрольный прибор (базовый блок ИПРо) по радиоканалу.

Устройство применяется для экстренного вызова помощи и обеспечения безопасности при возникновении чрезвычайной ситуации.

2. Принцип работы

При нажатии на кнопку устройство формирует и передаёт сигнал «Тревога» на базовый блок ИПРо по радиоканалу на частоте 433 МГц. Дальность передачи — до 500 м при прямой видимости.

3. Технические характеристики
	Параметр
	Значение

	Питание
	12 VDC (элемент питания А23)

	Ток потребления в режиме передачи
	17 мА

	Радиочастота передачи
	433 МГц

	Дистанция передачи
	До 500 м (при прямой видимости)

	Рабочий температурный диапазон
	От −10 до +50 °С

	Относительная влажность
	До 95 % (без образования конденсата)

	Габаритные размеры
	102 × 36 × 17 мм


4. Порядок установки и эксплуатации

1. Выбор места установки. Благодаря беспроводному исполнению кнопку можно разместить в любом удобном месте в пределах зоны радиопокрытия. Рекомендуется выбирать место, обеспечивающее быстрый доступ к кнопке в экстренной ситуации.

2. Установка элемента питания. Откройте отсек для батареи и установите элемент питания А23, соблюдая полярность. Закройте отсек.

3. Проверка работоспособности. Согласуйте с обслуживающей организацией/монтажником порядок проверки устройства. Не производите тестовые нажатия без согласования — сигнал «Тревога» может поступить на пульт охраны.

4. Эксплуатация. В случае чрезвычайной ситуации нажмите на кнопку до чёткой фиксации нажатия. Дождитесь подтверждения срабатывания системы согласно регламенту вашей охранной системы.

5. Меры предосторожности

· Не допускайте попадания воды и агрессивных жидкостей внутрь корпуса.

· Избегайте эксплуатации при образовании конденсата.

· Не разбирайте устройство и не вносите изменения в его конструкцию.

· Замену элемента питания производите своевременно, ориентируясь на сигналы системы контроля разряда (если предусмотрено базовым блоком).

Не используйте кнопку для нецелевых вызовов и тренировок без согласования с охранной организацией.

6. Условия хранения и транспортировки

· Температура хранения: от −20 до +60 °С.

· Влажность: до 90 % без конденсата.

· Хранить в упаковке производителя, вдали от источников тепла и прямого солнечного света.

Уважаемый покупатель!

Гарантия на прибор действует в течение 6 месяцев со дня покупки изделия при соблюдении условий гарантии.


Условия гарантии:
Гарантия вступает в силу при предъявлении настоящего талона, в котором указаны дата его покупки, подтверждённые печатью продавца.

Ограничение ответственности:

Фирма-изготовитель несёт ответственность только в рамках гарантийных обязательств за работу самого устройства, и не берёт на себя ответственность за качество его установки, монтажа, сервиса сотового оператора, прохождение радиосигнала и т. д. Также фирма не несёт ответственность за любой ущерб, полученный от использования устройства, как для его владельца, так и для третьих лиц.

Вся ответственность за использование устройства возлагается на пользователя.

Настоящая гарантия недействительна, в случаях:
- утери гарантийного талона;
- при наличии исправлений в гарантийном талоне, нарушений или следов переклеивания гарантийных наклеек, несоответствие серийных номеров изделия(шестизначный номер) номерам, указанным в гарантийном талоне;
- механического повреждения изделия;
- попадания внутрь изделия посторонних предметов, воды, насекомых и продуктов их жизнедеятельности;
- повреждений вызванных грызунами; 
- ремонта изделия не уполномоченными на это лицами, его разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации вмешательств;
- использование изделия в целях, для которых оно не предусмотрено;
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии, природной катастрофы и т.п.).

Срок службы: 5 лет

Артикул: 0873
Декларация соответствия: ЕАЭС № RU Д-RU.АЖ47.В.01176 срок действия до 30.08.2023
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Товар изготавливается в соответствии с ТУ 4372-001-60218834-2014 Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011
Производитель и поставщик: ООО «ИПРо». Сделано в России.
Адрес производства:  Россия,  390037, г. Рязань, ул. Зубковой д. 8А,  тел. (4912) 77-79-41. 
 e-mail: support@ipro-gsm.ru       
Сайт: www.ipro-gsm.ru
Дата изготовления: 
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