

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ





PH-ПЛЮС жидкий 

Артикул 0801 025
Повышает уровень рН

На основе гидрооксида натрия

Область применения: средство для повышения уровня рН воды в бассейне при помощи дозирующего оборудования

Свойства
· Концентрированный и экономичный
· Пригоден для измерительного, дозирующего и контрольного оборудования
	Дозирование при помощи оборудования осуществляется непосредственно из тары
	Не образует отложений в клапанах и трубах
·     Соответствует стандартам DIN 19643 и DIN 19713
ПРИМЕНЕНИЕ
Автоматическое дозирование осуществляется непосредственно из тары. Дозировка определяется отклонением уровня рН от идеального.
Хранить плотно закрытым!
Уровень хлора:
Частые бассейны:	            не менее 0,3
Общественные бассейны:      не менее 0,3 (в соответствии с СП 2.1.3678-20)

Уровень рН:	7,2-7,6 (в соответствии с СП 2.1.3678-20)

Внимание: Перед разбавлением добавлять рН-плюс в воду, не наоборот!
Передозировка ведёт к коррозии металла! 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Соблюдайте меры по безопасности, указанные на этикетке продукта и в паспорте безопасности. Продукт хранить в оригинальной упаковке в прохладном и защищённом от солнца месте. Хранить в недоступном для детей месте! 
Внимание: Не смешивать с другими химикатами!

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
Хранение реагентов должно производиться в крытых или закрытых сухих, вентилируемых помещениях при температуре от +5 до +25 градусов Цельсия. Запрещено хранение и складирование препаратов под открытыми солнечными лучами. Влажность воздуха при хранении не должна превышать 60%
Допускается кратковременная перевозка не более 2 дней при температуре не ниже +3 градусов Цельсия.
Срок хранения 5 лет.
Опустошённая и вымытая тара подлежит переработке.
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