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1. [bookmark: _TOC_250007]Технические характеристики
1.1. Технические характеристики

	Модель
	Мощность, кВт
	Напряжение
	Габариты, мм
	Вес изделия, кг
	Щётки, шт

	HPM 180
	1,2 
	
220 В / 50 Гц
	335*335*500
	14
	5

	HPM 182
	1,2
	
	313*275*450
	12,5
	5




Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и конструкцию аппарата для улучшения его эксплуатационных характеристик, оставляя без изменения технические характеристики.
1.2. Описание	98
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1. Насадка для ножки	10
2. Ножка
3. Кабель питания
4. Корпус
5. Ручка
6. Кнопка включения/выключения
7. Верхняя крышка
8. Нагнетатель
9. Короткая щётка
10. Щётки





1.3. Электрическая схема
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Шина
N
Нейтраль
E
Заземление
Plug
Штепсель
Switch
Переключатель
Insurance
Предохранитель
Indication
light
Световой индикатор
Heater
Нагревательный элемент
Motor
Мотор
Fan motor
Мотор вентилятора



2. [bookmark: _TOC_250006]Сведения о гарантии
Аппарат имеет производственно-технического назначение, подлежит обязательному техническому обслуживанию, может быть использовано только по прямому назначению, и не подпадает под действие Закона о защите прав потребителей (РФ, Белоруссия, Казахстан).
Пользователь обязан обеспечить техническое обслуживание оборудования квалифицированным техническим персоналом.

Срок гарантии следует уточнять у Продавца, но не менее 6 месяцев с момента его
продажи по товарной накладной при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, ухода и технического обслуживания, предусмотренных настоящей инструкцией.

Условия предоставления гарантии устанавливаются Договором купли-продажи между Продавцом и Покупателем, а также действующими нормативными актами той страны, где используется данное оборудование.
При обнаружении производственных дефектов аппарата следует обратиться в компанию, осуществившую продажу аппарата.
Гарантия не распространяется:
1. на периодическое обслуживание, наладку и настройку;
2. на ремонт или замену частей в связи с их износом;
3. на любые изменения с целью усовершенствования и расширения обычной сферы применения аппарата, указанного в настоящем инструкции;
4. при выявлении следующих неисправностей:
· неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией аппарата, его использованием не по назначению или не в соответствии с инструкцией.
· неисправности, вызванные вмешательством или ремонтом лицами, не имеющими достаточной квалификации.
· неисправности, вызванные использованием нестандартных или некачественных расходных материалов и запчастей.
· неисправности, связанные с эксплуатацией изделия в области температур, влажности, вентиляции и вибрации, не рекомендованные для данного изделия.
· неисправности, связанные с недостаточной или несвоевременной чисткой аппарата.
· неисправности, связанные с недостаточной квалификацией обслуживающего персонала или некорректным технологическим процессом.
· неисправности, связанные с механическими повреждениями при неправильной транспортировке.
· неисправности, связанные с попаданием внутрь изделия или в механизмы посторонних предметов, жидкости, дыма или пара.
· неисправности, возникшие в результате несчастных случаев, стихийных бедствий, воздействия животных, грызунов, насекомых, колебания напряжения и частоты в электрической сети.
· неисправности, связанные неправильным подключением устройств электрозащиты аппарата.

3. [bookmark: _TOC_250005]Порядок установки и подготовка к работе
Внимание! Перед использованием аппарата для полировки бокалов выполните данные несложные инструкции. Их несоблюдение может причинить вред здоровью пользователя или устройству:
Шаг 1.
Установите устройство на ровную поверхность в углублении и убедитесь, что оно стоит ровно и устойчиво.

Шаг 2.
Соедините нагнетатель с основанием входящими в комплект винтами; убедитесь, что выходное отверстие выровнено по центру.
Шаг 3.
Соберите щётки и убедитесь, что они надёжно закреплены. Щётки изготовлены из микрофибры; во время работы горячий воздух, поступающий из нагнетателя, сохраняет щётки сухими
для эффективной полировки; влажные щётки не могут сушить и полировать бокалы. Щётки постоянно должны быть сухими. Если при высокой нагрузке щётки не успевают просохнуть, сделайте перерыв на 20 минут, оставив устройство включённым, чтобы высушить щётки.
Внимание! Подключайте устройство только к заземлённым розеткам, частота и напряжение которых соответствуют частоте и напряжению, указанным для мотора!
Не допускайте контакта переключателя с водой, сохраняйте его сухим! Прежде чем включать устройство, убедитесь, что щётки надёжно закреплены! Не используйте устройство не по целевому назначению!

4. [bookmark: _TOC_250004]Техника безопасности
Внимание! Допуск к работе на данном оборудовании возможен только после ознакомления с настоящей инструкцией и прохождения инструктажа по технике безопасности.
· Следите, чтобы во время работы охладитель не соприкасался с горючими материалами, например, занавесками, обивкой, стенами и т.д., и не был ими закрыт.
· Обратите внимание, что использование аксессуаров, не рекомендованных производителем, может стать причиной травмы.
· При использовании устройства в магазинах, барах, отелях и т.д. проверьте напряжение и розетку и убедитесь, что она правильно соединена с сетью питания.
· При монтаже, подготовке к работе, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте, наряду с соблюдением требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, необходимо строго соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с нормативными актами той страны, где эксплуатируется данный аппарат.
· Храните аппарат в недоступном для детей месте.
· Не храните огнеопасные предметы в непосредственной близости от аппарата.
· Если аппарат не используется - отключите аппарат от электрической сети.
· Если аппарат не используется или используется при неблагоприятных погодных условиях, отключайте аппарат от источника питания, чтобы предотвратить аварийные ситуации.
· Строго запрещено мыть аппарат открытым источником воды. Несоблюдение данного правила может привести к повреждению оборудования и человеческим травмам, возможно с летальным исходом. Не допускайте попадания воды на розетку и выключатель.
· Мыть поверхности аппарата допускается только после их остывания.
· Перед мойкой, ремонтом или перемещением аппарата сначала отключите его от источника питания.
· Не трогайте силовой кабель мокрыми руками, в ином случае возможно поражение электрическим током.
· Проводите чистку нерабочих поверхностей аппарата мягкой и сухой тряпкой.
· Проведение технического обслуживания или ремонтных работ допускается только после отключения аппарата от источника питания.
· Не прикасайтесь к выключателю или вилке мокрыми руками
· Не тяните с силой кабель питания, чтобы не повредить его и не допустить возникновения электрической утечки.
· Не передвигайте аппарат во время его работы.
· Устройство не предназначено для использования детьми, лицами с ограниченными физическими, психическими или умственными способностями, а также лицами без опыта

и соответствующих знаний. Исключение допускается в случае контроля или инструктажа, выполненного лицом, ответственным за их безопасность.
Внимание! Прекратить использование аппарата при некорректной работе, повреждении или падении, а также при повреждении питающего кабеля или штекера.
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Шаг 1.
Подключите аппарат для полировки бокала к сети.

Шаг 2.
Включите устройство.
Шаг 3.
Наденьте бокал поверх щётки.
Шаг 4.
Выключите устройство.
Шаг 5.
Отключите устройство от сети.
Включите устройство, возьмите бокал за ножку и наденьте на центральную щётку. Сушка и полировка бокала занимают 12-13 секунд. Для улучшения результата слегка наклоняйте бокал влево или вправо!

5.1. Инструкция по сборке нагнетателя
[image: ]
Установите нагнетатель на основание трубы для нагретого воздуха, отрегулируйте направление, вращая его, выровняйте овальное отверстие нагнетателя по отверстию для винта на трубе подачи горячего воздуха и затяните винты.

5.2. Инструкция по сборке щёток
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Установите стержень для щёток на основание приводного вала, поверните против часовой стрелки, чтобы перпендикулярный шпенёк на приводном валу вошёл в выемку на ручке щётки. (Совет: короткую щётку надевают на центральный стержень).

6. [bookmark: _TOC_250002]Обслуживание и уход
· Перед чисткой убедитесь, что аппарат выключен, и отключите кабель от розетки. Дайте аппарату остыть. Наружную поверхность аппарата ежедневно протирайте влажной салфеткой или губкой. Не погружайте устройство в воду целиком и не мойте под струёй воды: это вызовет серьёзные повреждения устройства.
· По окончании рабочего дня оставьте устройство включённым на 20 минут, чтобы просушить щётки: благодаря этому устройство будет эффективно работать во время следующего рабочего цикла.
· Щётки из микрофибры отличаются высокой износостойкостью и служат долго (более полугода). По мере износа и старения качество полировки ухудшается; проверяйте щётки и своевременно заменяйте их.

6.1. Защита компонентов
Аппарат для полировки бокалов предназначен для коммерческого использования и рассчитан на интенсивную коммерческую эксплуатацию. Чтобы защитить основные электронные компоненты изнутри, выключайте устройство, когда не используете его. В экстремальных ситуациях (при перегреве устройства) мотор выключается автоматически, чтобы предотвратить перегрев и риск для ключевых деталей мотора. Когда мотор остынет (через 15-20 минут), устройство автоматически возобновит работу.

7. [bookmark: _TOC_250001]Поиск и устранение неисправностей

	Проблема
	Способ устранения

	
Аппарат включён, но не работает.
	· Убедитесь, что аппарат правильно подключён к сети.
· Убедитесь, что аппарат включён.
· Обратитесь в центр обслуживания.

	
Аппарат производит сильный шум во время работы.
	· Не пытайтесь разобрать аппарат.
· Убедитесь, что щётки надёжно закреплены.
· Срочно обратитесь к сервисному агенту для проверки мотора и внутреннего механизма передач.

	
Щётки вращаются медленно и недостаточно хорошо полируют бокалы.
	· Проверьте, не застряли ли между щётками посторонние предметы.
· Срочно обратитесь к сервисному агенту для проверки мотора и внутреннего механизма передач.

	
Щётка разболталась или сломана.
	· Проверьте, чтобы щётка была надёжно закреплена, а держатель находился в правильном положении.
· Регулярно заменяйте старые щётки.



8. [bookmark: _TOC_250000]Транспортировка и хранение. Утилизация
· Данное оборудование можно транспортировать любым видом транспорта в соответствии с предупредительными надписями на таре, а также с правилами, действующими на конкретном

виде транспорта. При погрузке и транспортировке оборудование нельзя кантовать и подвергать ударам.
· При транспортировке угол наклона прибора не должен превышать 45°. Не следует переворачивать аппарат вверх дном. Такое действие может привести к повреждению компрессора и герметизированной системы.
· Транспортировка машины железнодорожным и автомобильным транспортом должна производиться в крытых транспортных средствах.
· После транспортировки аппарат должен быть работоспособным и не иметь повреждений.
· Аппарат должен храниться в транспортной упаковке в складских помещениях, обеспечивающих защиту от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.
· Не допускайте тряски оборудования.
· Не храните оборудование в перевернутом виде.
После прекращения эксплуатации аппарата, по истечении установленного срока службы, организации, осуществляющей эксплуатацию, необходимо передать его лицу, ответственному за утилизацию.
Утилизацию аппарата производить по общим правилам переработки вторичного сырья в соответствии с нормативными актами страны, где аппарат проходит утилизацию.
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