Краска для садовых деревьев
Краска водно-дисперсионная на акриловой основе предназначена для окрашивания стволов и ветвей садовых деревьев и кустарников. Обеспечивает защиту от: солнечных ожогов, заморозков и резких перепадов температур, спор грибков, образования плесени и гнили, насекомых-вредителей и грызунов. Так же подходит для закрашивания ран и спилов.
Подготовка поверхности: Перед окрашиванием аккуратно удалить с поверхности грязь, отмершие участи коры, мох и лишайники.
Способ применения: Перед применением краску необходимо тщательно перемешать (при хранении допускается расслоение и загущение краски, что не является браком). Краску рекомендуется наносить кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя на сухую заранее подготовленную поверхность при t не ниже +5°C. По окончанию работ инструмент тщательно промыть водой.
Инструмент и его очистка: кисть, валик, краскораспылитель. После завершения работ инструмент промыть водой.
Разбавление: покрытие готово к применению. При необходимости допускается разбавление водой или дисперсионным грунтом не более 7 % в зависимости от способа нанесения. 
Расход: Средний расход краски на один слой 150-180 г/м² (1кг на 5-7 м²).
Время высыхания: Одного слоя при температуре +20°C и относительной влажности 65% - 1 час. После высыхания на обработанной поверхности образуется «дышащее» покрытие, не препятствующее естественному обмену веществ в древесине.
Срок годности: 18 месяцев со дня изготовления в заводской не вскрытой упаковке.
Состав: Акриловая дисперсия, наполнители, пигменты, реологические добавки, вода.
Хранение и транспортирование: Краску хранить плотно закрытой таре при температуре не ниже 0°C. Допускается транспортировка при отрицательных температурах, выдерживает до 3 циклов замораживания/оттаивания. В случае замораживания краску следует разморозить при комнатной температуре. 
Способ утилизации отходов: Банки утилизировать как бытовые отходы. Остатки краски не выливать в канализацию и водоёмы.
Меры предосторожности:
Избегать попадание в глаза, при попадании в глаза промыть большим количеством воды. Для защиты рук использовать перчатки. Хранить в недоступном для детей месте.
Краска пожаро-и взрывобезопасная.
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