Руководство по эксплуатации
Rockforce RF-62525(7865)
Зажим для затягивания ленточных хомутов ШРУС с резаком

1. Назначение
Инструмент предназначен для натяжения, фиксации и обрезки металлических ленточных хомутов пыльников ШРУС и аналогичных соединений.
2. Комплект поставки
- Инструмент
- Руководство (настоящее)
- Упаковка
3. Основные элементы
1. Корпус
2. Натяжной механизм
3. Квадрат 1/2" для воротка
4. Направляющая ленты
5. Резак
6. Рукоятка
4. Меры безопасности
Используйте защитные очки и перчатки. Не направляйте инструмент на людей. Проверяйте исправность режущей кромки.
5. Порядок работы
1. Установите ленточный хомут на пыльник.
2. Проденьте свободный конец ленты через замок хомута.
3. Заправьте конец ленты в направляющую инструмента.
4. При необходимости установите вороток 1/2".
5. Плавно натяните ленту до плотного прилегания.
6. Зафиксируйте замок хомута.
7. Отрежьте лишнюю часть ленты встроенным резаком.
8. Снимите инструмент и проверьте качество фиксации.
6. Обслуживание
После работы очистите инструмент, смажьте подвижные элементы тонким слоем масла и храните в сухом месте.
7. Возможные неисправности
	Неисправность
	Причина
	Устранение

	Лента проскальзывает
	Недостаточная заправка
	Повторно заправить

	Не режет
	Затупился резак
	Очистить или заменить

	Тяжелый ход
	Загрязнение
	Очистить и смазать



