НАНЕСЕНИЕ
Инструкция к применению
- Перемешайте продукт до полной однородности.
- Наносить в соответствии с инструкциями, приведенными в прилагаемой таблице применения.
- Рекомендуется предварительная обработка новой древесины продуктом.
Если требуется профилактическая защита от грибков и бактерий.

- Не наносить при высоких температурах окружающей среды, а так же на поверхности находящиеся под воздействием прямых солнечных лучей.

- Обеспечить хорошую вентиляцию во время высыхания продукта.
- Не наносить при относительной влажности окружающей среды свыше 80%.
- Нанесите щедрый слой и равномерно распределите его с помощью кисти.
- Чтобы лучше подчеркнуть разницу между зернами, рекомендуется грубо обрезать щетину кисти на разную длину.
- Выбирайте ширину кисти в зависимости от окрашиваемой поверхности. Чем шире кисть, тем лучше получится эффект.
- Перед началом работы определите направление, в котором будет создаваться зерно, и наносите средство одним или
двумя мазками. Чтобы избежать образования пробелов при выполнении этих мазков, наносите их непрерывными
волнистыми движениями.
- Время ретуши 10-15 минут в зависимости от температуры.
- Для создания такого эффекта лучше не использовать валик, однако этот инструмент подходит для нанесения первого
слоя при подготовке некоторых поверхностей, а в завершение нанести второй слой с помощью кисти.
Разбавление и очистка
Растворитель 1401
Способ нанесения
Плоская кисть
Примерное разбавление
0-5%
[bookmark: _GoBack]
