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Назначение:
Пропитка LuxDeс – универсальное защитное средство на акриловой основе, разработанное для комплексной защиты и декорирования древесины внутри и снаружи помещений (кроме бесцветной). Пропитка эффективно предохраняет древесину от появления плесени, грибка и гниения, а также от негативного воздействия окружающей среды, включая ультрафиолетовое излучение, атмосферные осадки и механические повреждения. Пропитка предназначена для нанесения на: фасады жилых домов и коммерческих зданий, архитектурные элементы декора (балки, колонны, карнизы), садово-парковые конструкции (беседки, качели, детские площадки), садовую мебель и малые архитектурные формы, строительные материалы на основе древесины (ДСП, фанера, шпон). Бесцветную пропитку возможно использовать в помещениях с повышенной температурой и влажностью (бани и сауны, за исключением напольных покрытий). 

Свойства: 
Пропитка легко наносится и быстро впитывается в поверхность древесины, подчеркивая её текстуру. Образует шелковисто-матовое на ощупь покрытие, без запаха. Продукт является полужидким, консистенция состава, напоминающая желе, является его естественным свойством. Уникальная тиксотропная формула разработана для работы с вертикальными поверхностями и потолками. Состав не стекает по кисти и не образует потёков, что упрощает процесс нанесения и позволяет добиться равномерного покрытия. Ключевой компонент состава –высококачественный натуральный воск, который обеспечивает комплексную защиту древесины:
 	• Реставрация покрытия без перешлифовки;
• Создает надежный, водоотталкивающий барьер;
• Предотвращает развитие грибковых образований и плесени;
• Защищает от гниения и деструктивных процессов;
• Продлевает срок службы деревянных конструкций.
Бесцветная Пропитка LuxDec не содержит УФ-фильтров, поэтому не рекомендуется использовать её как финишное покрытие для наружных работ. При колеровке бесцветной пропитки ограничения для наружных работ снимаются.
Нанесение: 
Продукт использовать при температуре от +6°С. Поверхность необходимо предварительно очистить от жира, загрязнений и различного вида красок, эмалей, лаков. При нанесении на поверхность, ранее обрабатываемую другими составами, рекомендуется пробное окрашивание. Древесина должна быть здоровой, сухой (влажность <15%), обеспыленной. В случае длительного хранения возможно естественное расслоение пропитки, которое не влияет на её качество. Пропитка готова к применению, при необходимости допускается разбавление водой (максимально 10% от общей массы продукта). Не смешивать с составами на органической (алкидной, полимерной, эпоксидной) основе, растворителями. Перед применением, продукт тщательно перемешать. Наносить минимум в 2 слоя для внутренних работ и 2-3 слоя для наружных, с помощью кисти, валика или краскопульта. Инструменты после окрашивания промыть водой с моющим средством. 
Время высыхания: 
около 1ч «на отлип», 4-6ч межслойная сушка, 12ч полное высыхание.
Состав: 
Акриловые смолы, пигментные красители, воск, наполнители, вода.
Расход: 
до 16 м2/л в один слой (зависит от структуры, пористости и вида древесины).
Хранение и транспортирование: 
Хранить пропитку в плотно закрытой, оригинальной упаковке, в сухом и проветриваемом помещении при температуре от +5°С до +30°С. Допускается транспортирование и хранение при температуре не ниже -30°С не более одного месяца. Пропитка выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества. 
Срок годности 
24 месяца со дня изготовления
Меры предосторожности и утилизация: 
После работы лицо и руки вымыть теплой водой с мылом. При попадании в глаза и на кожу немедленно промыть большим количеством воды. Не выливать в канализационную систему.  После использования утилизировать как бытовые отходы.
Внимание! 
Цвет пропитки в жидком виде может отличаться по оттенку цвета от окрашенной этой же пропиткой поверхности. На разных видах древесины, цвет пропитки раскрывается по-разному. Рекомендуется пробное выкрашивание.
