Монтаж:
Может устанавливаться в ПНД или полипропиленовую трубу с помощью шуруповерта в 2 этапа.
1. Делается отверстие сверлом 4,2мм.
2. Метчиком М5х0,8мм нарезается резьба.

Если монтаж производится без метчика, то рекомендуемый диаметр сверла d=4.2мм.
Соединение получается очень надежное.[image: ]
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