
6.  ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1   Гарантийный срок эксплуатации тормозов составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки потребителю при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, монтажа, транспортирования и хранения.
6.2 При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств обращаться по адресу:

ООО «КранЭлектро»

620141, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург,

пер. Проходной, д. 5а, помещение 38, тел/факс: (343) 243-56-56
7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

7.1 Тормоза колодочные типа ТКТ соответствуют требованиям 

ТУ 3178-001-77144577-2007 и признаны годными для эксплуатации.
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ТОРМОЗ КОЛОДОЧНЫЙ

ТИПА ТКТ 
                                            Паспорт
1. НАЗНАЧЕНИЕ.

 Тормоз колодочный  типа ТКТ-100, 200, 300 (далее - «тормоз»),  предназначен  для затормаживания и растормаживания машин и механизмов с целью обеспечения их безопасной работы. Тормоз приводится в действие посредством электромагнита переменного тока типа МО. Тормоз ТКТ рекомендуется применять в механизмах с группой режима работы не выше 4М.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Основные параметры и характеристики тормозов типа ТКТ  приведены в таблице 1.

Таблица 1 

	Тип 
тормоза  
	Диаметр тормозного шкива D, мм
	Тормозной момент Мт, Нм
	Электромагнит

	
	
	ПВ=25%,

ПВ=40%
	ПВ=100%
	Тип
	Напряжение, В

	ТКТ-100
	100
	20
	11
	МО-100 
	220,380, 500

	ТКТ-200
	200
	157
	78
	МО-200 
	

	ТКТ-300
	300
	412
	167
	МО-300 
	


  Затормаживание шкива колодочным тормозом должно происходить при отключенном электромагните. Под действием сжатой пружины рычаги поворачиваются на пальцах и прижимают колодки к поверхности тормозного шкива. При включении электромагнита главная пружина тормоза сжимается, и рычаги, освободившись от пружины, расходятся, растормаживая шкив.
3.   КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
В комплект поставки входят: 

· тормоз колодочный;
· паспорт.
4.   УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 Рабочая среда нерадиоактивная, пожаро- и взрывобезопасная. Содержание паров кислот и щелочей в допустимых пределах.  При установке на механизмах, работающих на открытом воздухе, тормоза защищают кожухом от попадания атмосферных осадков и действия солнечной радиации.

5.   ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Транспортирование тормозов может производится любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных тормозов от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
5.2 Хранение тормозов следует осуществлять в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -45 до +500С и относительной влажности воздуха до 98% при 250С. Атмосфера склада не должна содержать агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

5.3  Срок хранения тормозов у потребителя в упаковке изготовителя 6 месяцев.
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