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КОНСТРУКЦИЯ ПРИБОРА И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Конструктивно ИВЭП выполнен в неразборном металлическом герметичном корпусе с размерами в мм(ш*в*д): 67x51x219.

Для подключения прибора к сети переменного тока 220В предусмотрен шнур с выводами. На выходе прибора предусмотрены два провода:

- красного цвета, для подключения полюса +12В нагрузки, 

- синего цвета, для подключения полюса GND нагрузки.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ.

Произведите монтаж линий, соединяющих ИВЭП с источником сетевого напряжения, и подключите к нему, соблюдая полярность, цепи питания приборов в соответствии со схемой электрической соединений, показанной на рис.1.
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Рис.1

Для крепления ИВЭП на стену используйте монтажные отверстия в основании.
Произведите заземление корпуса в соответствии с ГОСТ Р 50571.5.54-2013.
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации 1 год с даты выпуска.

В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену ИВЭП. 

В случае выхода ИВЭП из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящим паспортом возвратить по адресу:

428017, г.Чебоксары, ул. Урукова, 19

Производственно-сервисный центр - ООО «Давикон»

Тел. (8352) 45-65-45; 45-25-42 с указанием наработки ИВЭП на момент отказа и причины снятия с эксплуатации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

Источник вторичного электропитания ИВЭП-1265G, ИВЭП-1280G соответствует требованиям технических условий ТУ 27.90.40-004-03508749-2025, признан годным к эксплуатации и упакован согласно требованиям технической документации.

Дата выпуска _________________________
ООО «Давикон»
ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
	ИВЭП-1265G
	
	ИВЭП-1280G
	


Инструкция по эксплуатации

Источник вторичного электропитания «ИВЭП-1265G», «ИВЭП-1280G» (далее ИВЭП) ТУ 27.90.40-004-03508749-2025 предназначен для обеспечения электропитания потребителей при номинальном напряжении 12В постоянного тока и номинальном токе потребления до:
ИВЭП-1265G – 6.5А;

ИВЭП-1280G – 8,0А.
Электропитание ИВЭП осуществляется от сети переменного тока 50 Гц напряжением от 160В до 242В.

ИВЭП предназначен для установки на открытом воздухе и рассчитан на круглосуточный режим работы.
Отличительные особенности ИВЭП:

-   электронная защита от короткого замыкания и перегрузки по току;

-   защита от пробоя вход-выход 4000В;

-   автоматическое восстановление выходного напряжения после снятия короткого замыкания или перегрузки;

-   защита от перегрузки по входу;

-   защита потребителей от перенапряжения на входе;

-   неограниченное время нахождения в состоянии короткого замыкания.
	Наименование параметра
	Номинальное значение

	Входное напряжение
	Переменное от 160 до 242 В, частота 50 Гц

	Постоянное выходное напряжение 
	12,5±0,5В

	Напряжения пульсаций (от пика до пика), не более
	50 мВ

	Максимальный кратковременный выходной ток:

Для ИВЭП-1265G
Для ИВЭП-1280G
	6,5А

8,0А

	Максимальная выходная мощность:

Для ИВЭП-1265G
Для ИВЭП-1280G
	80Вт
100Вт

	Индикация рабочих режимов
	Световая

	Время наработки на отказ, не менее
	100 000 часов

	Класс защиты от поражения электрическим током
	II

	Температурный диапазон
	-40°С…+40°С, 10~99% RH

	КПД, не менее
	70%

	Масса:(НЕТТО/БРУТТО), не более
	1.0кг/1.05кг

	Габаритные размеры, ДхШхВ
	219x67x51

	Степень защиты по ГОСТ 14254-96
	IP67



