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КОНСТРУКЦИЯ ПРИБОРА И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Конструктивно ИВЭП выполнен в пластиковом герметичном корпусе с размерами в мм(ш*в*д): 192x50x41.

Для подключения прибора к сети переменного тока 220В предусмотрен шнур с выводами белого цвета. На выходе прибора предусмотрены два провода:

- красного цвета, для подключения полюса +12В нагрузки, 

- синего (черного) цвета, для подключения полюса GND нагрузки.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ.

Произведите монтаж линий, соединяющих ИВЭП с источником сетевого напряжения, и подключите к нему, соблюдая полярность, цепи питания приборов в соответствии со схемой электрической соединений, показанной на рис.1.
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Рис.1

Для крепления ИВЭП на стену используйте монтажные отверстия в основании.
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации 1 год с даты выпуска.

В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену ИВЭП. 

В случае выхода ИВЭП из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящим паспортом возвратить по адресу:

428017, г.Чебоксары, ул. Урукова, 19

Производственно-сервисный центр - ООО «Давикон»

Тел. (8352) 45-65-45; 45-25-42 с указанием наработки ИВЭП на момент отказа и причины снятия с эксплуатации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

Источник вторичного электропитания ИВЭП-12-100G LED соответствует требованиям технических условий ТУ 27.90.40-004-03508749-2025, признан годным к эксплуатации и упакован согласно требованиям технической документации.

Дата выпуска _________________________
ООО «Давикон»
ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
ИВЭП-12-100G LED
Инструкция по эксплуатации

Источник вторичного электропитания «ИВЭП-12-100G LED» (далее ИВЭП) ТУ 27.90.40-004-03508749-2025 предназначен для обеспечения электропитания потребителей при номинальном напряжении 12В постоянного тока и номинальной потребляемой мощностью до 100Вт.
Электропитание ИВЭП осуществляется от сети переменного тока 50 Гц напряжением от 150В до 270В.

ИВЭП предназначен для установки на открытом воздухе и рассчитан на круглосуточный режим работы.
Отличительные особенности ИВЭП:

· электронная защита от короткого замыкания и перегрузки по току;

· защита от пробоя вход-выход 4000В;

· автоматическое восстановление выходного напряжения после снятия короткого замыкания или перегрузки;

· защита от перегрузки по входу;

· защита потребителей от перенапряжения на входе;

· неограниченное время нахождения в состоянии короткого замыкания.
Параметры ИВЭП:

· Входное напряжение - переменное от 150 до 270В, частота 50 Гц;
· Постоянное выходное напряжение – 12 ± 0,2В;
· Напряжения пульсаций (от пика до пика), не более 50 мВ;
· Максимальный выходной ток – 8,3А;
· Максимальная выходная мощность – 100Вт;

· Время наработки на отказ, не менее 100 000 часов;

· Класс защиты от поражения электрическим током – II;

· Температурный диапазон: -40°С…+40°С, 10~99% RH;

· КПД, не менее 85%;

· Масса:(НЕТТО/БРУТТО), не более 0,2/0,25кг;

· Габаритные размеры, ДхШхВ 192x50x41;

· Степень защиты по ГОСТ 14254-96 - IP67.


