
ПГВ2-5.5 (У) Подъемник 2-х стоечный с верхней связью, 5.5 т.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
1.1 Важные замечания
● Мы предоставляем годовую гарантию качества на всю машину, в течение которой любая проблема с качеством будет должным образом решена к удовлетворению пользователя. Однако мы не несем никакой ответственности за любые неблагоприятные последствия, возникшие в результате неправильной установки и эксплуатации, перегрузки при эксплуатации или некачественного состояния грунта.
●Этот двухстоечный подъемник специально разработан для подъема автомобилей с максимальной грузоподъемностью. Пользователям не разрешается использовать его для каких-либо других целей. В противном случае мы, а также наше торговое агентство не несем никакой ответственности за несчастные случаи или повреждения подъемника. Обязательно обращайте пристальное внимание на этикетку грузоподъемности, прикрепленную к подъемнику, и никогда не пытайтесь поднимать автомобили с превышающим их весом.
●Внимательно прочитайте данное руководство перед началом эксплуатации машины, чтобы избежать экономических потерь или несчастных случаев среди персонала в результате неправильной эксплуатации. 
●Без профессиональной консультации пользователям не разрешается вносить какие-либо изменения в блок управления или любой другой механический узел.
1.2 Квалифицированный персонал
1.2.1 Только этот квалифицированный персонал, прошедший соответствующую подготовку, может управлять лифтом. 
1.2.2 Электрическое подключение должно выполняться компетентным электриком.  
1.2.3 Посторонние лица не допускаются в зону подъема. 
1.3Предупреждения об опасности
1.3.1 Не устанавливайте подъемник ни на какое асфальтовое покрытие. Толщина бетона должна соответствовать предъявляемым требованиям.
1.3.2 Прочтите и поймите все предупреждения по технике безопасности перед началом эксплуатации лифта.
1.3.3 Подъемник, если он не разработан специально по запросу заказчика, не подходит для использования вне помещений.
1.3.4 Держите руки и ноги подальше от любых движущихся частей. При опускании держите ноги подальше от подъемника. 
1.3.5 Только эти квалифицированные люди, прошедшие соответствующую подготовку, могут управлять лифтом. 
1.3.6 Не носите неподходящую одежду, такую как большая одежда с воланами, шины и т.д., Которая может зацепиться за движущиеся части подъемника.
1.3.7 Во избежание возможных инцидентов прилегающие к лифту зоны должны быть опрятными и ни на что не обращать внимания. 
1.3.8 Подъемник предназначен для подъема всего кузова транспортного средства с максимальным весом в пределах допустимой грузоподъемности.
1.3.9 Всегда проверяйте срабатывание предохранительных защелок перед любыми попытками работы вблизи автомобиля или под ним.
1.3.10 Убедитесь, что подъемные опоры установлены в соответствии с рекомендациями производителей транспортных средств, и при постепенном подъеме транспортного средства на желаемую высоту операторы должны быть уверены, что транспортное средство не будет наклоняться, переворачиваться илиr скользить в процессе подъема.
1.3.11 В любое время проверяйте детали подъемника, чтобы убедиться в маневренности движущихся частей и эффективности синхронизации. Обеспечьте регулярное техническое обслуживание, а в случае возникновения каких-либо нештатных ситуаций немедленно прекратите использование подъемника и обратитесь за помощью к нашим дилерам.
1.3.12 Опустите подъемник в нижнее положение и не забудьте отключить источник питания по окончании обслуживания.
1.3.13 Не модифицируйте какие-либо детали подъемника без рекомендации производителя.
1.3.14 Если подъемник будет использоваться в течение длительного времени, пользователи должны:
a. Отключите источник питания;
б. Опорожнить масляный бак; 
c. Смажьте движущиеся части гидравлическим маслом. 
1.4 Тренировка
Только эти квалифицированные люди, прошедшие соответствующую подготовку, могут управлять лифтом. Мы вполне готовы обеспечить профессиональное обучение пользователей, когда это необходимо.
Внимание: В целях защиты окружающей среды, пожалуйста, утилизируйте отработанное масло надлежащим образом.
1.5 Предупреждающие знаки
Все предупреждающие знаки, прикрепленные к машине, предназначены для привлечения внимания пользователя к технике безопасности. Этикетки должны содержаться в чистоте, и их необходимо заменять, если они изношены или упали. Внимательно прочитайте пояснения к этикеткам и постарайтесь запомнить их. 
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1.6 Идентификация продукта
Вы можете проверить и подтвердить идентификационные данные машины в соответствии с заводской табличкой следующим образом:
	 SHAPE 



модели：
Емкость：
Volt：
Мощность：
Дата производства：
серийный номер:


1.7 Упаковка
Наше оборудование состоит из подъемника в сборе и гидравлического силового агрегата.
Вес упаковки: 920 кг, размер упаковки следующий:
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1.8  Транспортировка
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-Please use trucks, cranes or forklift грузоподъемностью более 3,0 тонны. Во избежание падения формы товара, второй человек должен всегда наблюдать за товаром во время операции подъема, чтобы избежать несчастных случаев; 
-По прибытии товара, пожалуйста, убедитесь, что все товары, указанные в накладных, включены в комплект поставки. Убедитесь, что товар находится в хорошем состоянии, чтобы предотвратить повреждение и утерю во время транспортировки. Ru в случае отсутствия деталей, дефектов или повреждений, вызванных транспортировкой, работники должны осмотреть поврежденные картонные коробки в соответствии с "Упаковочным листом" для проверки состояния поврежденных товаров и недостающих деталей, также необходимо немедленно проинформировать ответственное лицо или перевозчика. 
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-Машина - это тяжелый груз! Не принимайте во внимание the загрузкуперсонала и разгрузкуing. во время  погрузки и разгрузки товаров необходимо обращаться так, как показано на рисунке. Заказчикам следует учитывать размер упаковки, вес, центр тяжести и уязвимые части товара, чтобы обеспечить безопасный подъем и транспортировку.
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1.9 Сторадж 
-Оборудование должно храниться на закрытом складе, хранение на открытом воздухе должно быть водонепроницаемым.
-Используйте самосвал в процессе транспортировки, используйте контейнерное хранилище при отправке.
-При транспортировке блок управления следует располагать перпендикулярно; и не допускайте выдавливания блока управления .другие товары Во время транспортировки консоль следует устанавливать вертикально; при этом другие товары не должны сдавливать консоль.
-Температура окружающей среды при хранении машины: -25ºC- 55ºC
ОБЗОР ПОДЪЕМНИКА
2.1 Общие описания 
Этот двухстоечный подъемник состоит из стоек, кареток, подъемных рычагов, цилиндров и силового агрегата и т.д. Когда силовой агрегат включен, работает шестеренчатый насос, который подает гидравлическое масло в масляные цилиндры и толкает поршень вверх. Поршень приводит в движение цепь, поднимая каретку и подъемные рычаги. В процессе подъема предохранительная защелка автоматически и прочно защелкивается блоком предохранительных зубьев в стойках. Таким образом, в случае выхода из строя гидравлической системы brпроскальзывания не произойдет.
· Компактная конструкция.
· Система разблокировки скользящей пластины с автоматическим управлением рукояткой и одноточечным предохранителем.
· Симметричная конструкция рычагов с 3-ступенчатыми рычагами и 2-ступенчатыми рычагами.
· Оснащен новым подъемным рычагом из бесшовных труб из высокопрочной легированной стали.
· Подъемные площадки винтового типа с удлинительными адаптерами 115 - 155 для стандартной конфигурации.
Конструкция безопасности:
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2.2 Технические данные
	Модель
	Грузоподъемность
	время
	подъема
	Общая высота
	Общая ширина
	между стойками
	Напряжение
	Мощность

	 TPRO-10
	5500кг
	≤55s
	2018мм
	5000мм
	3670мм
	3000 мм
	380 В, 3 Ч, 50 Гц
	2,2 кВт


МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫTRUCTIONS
3.1 Подготовка перед установкой
3.1.1 Tools and equipmentsоборудование
· Соответствующее подъемное оборудование
· 10 л противоизносного гидравлического масла. 
· Перфоратор со сверлом 3/4 дюйма.
· Мел и рулетка, магнитный стержень, 8 метров на 15 сантиметров.
· Торцевые и разводные ключи, набор внутренних шестигранных ключей, крестообразные и прямые отвертки.
· Молоток, 4 фунта, плоскогубцы с острым носиком, торцевые ключиХ17, Х19, Х22....................
3.1.2 Грунтовые условия 
Подъемник должен быть установлен на гладком и твердом бетонном основании с прочностью более 3000 фунтов на квадратный дюйм, допуском плоскостности менее 5 мм и минимальной толщиной 300 мм. Кроме того, недавно возведенное бетонное основание должно пройти более0 дней отверждения и армирования. 
3.1.3 Список для проверки деталей ---Приложение 1(Упаковочный лист)
Разверните упаковку и проверьте, не пропущены ли какие-либо детали, согласно Приложению 1. Не стесняйтесь обращаться к нам в случае пропуска каких-либо деталей, но если вы не свяжетесь с нами и будете настаивать на установке из-за отсутствия каких-либо деталей, производитель, а также наши дилеры не будут нести никакой ответственности за это и возьмут плату за любые детали, которые впоследствии потребует покупатель. 
3.2 Меры предосторожности при монтаже
3.2.1 Убедитесь, что две стойки расположены параллельно и вертикально по отношению к земле. Без наклона.
3.2.2 Соединения масляного шланга и стального троса должны быть надежно соединены, чтобы избежать ослабления стального троса и утечки масляного шланга. 
3.2.3 Все болты должны быть плотно завинчены. 
3.2.4 Не устанавливайте на подъемник никакие транспортные средства в случае пробного запуска.
3.3 Установка
Шаг 1: Снимите упаковку, выньте картонную коробку для принадлежностей и крышку. Обязательно внимательно прочитайте и поймите это руководство, прежде чем переходить к следующему шагу;
Шаг 2: Во-первых, поместите что-нибудь поддерживающее между двумя стойками или подвесьте одну из стоек с помощью крана, а затем снимите болты с упаковки. 
Внимание：Пожалуйста, обратите особое внимание на то, чтобы стойка не упала, поскольку это может привести к травмам или повредить аксессуары, закрепленные на стойке. 
Шаг 3: Когда первая стойка будет снята, подложите что-нибудь поддерживающее под вторую стойку, а затем снимите болты на упаковке.
Шаг 4: Зафиксируйте положение стоя для двух стоек. Установите основную колонну и колонну для нанесения мази, соблюдая расстояние 3000 мм между двумя колоннами. 
1. Разверните упаковку и определите, на какой стойке будет установлен блок питания.
2. В соответствии с размерным чертежом (приложение 2) и планом фундамента (приложение 3), dнарисуйте мелом контур опорной плиты на земле и определите положение столба .
3. Прежде чем перейти к следующему шагу, пожалуйста, дважды проверьте, выровнена ли опорная пластина колонки с линией, обведенной мелом.
Шаг 5: Установите стойки, сначала силовую стойку, а затем другую стойку.
1. Просверлите электродрелью анкерные отверстия для крепления болтов на земле. Убедитесь, что сверло расположено вертикально. 
2. После того, как отверстия просверлены, тщательно удалите из них мусор и пыль и убедитесь, что стойки остаются на круге, предварительноочерченном мелом.
3. Используя прилагаемые подковообразные прокладки, подогните основание каждой колонны по мере необходимости, пока каждая колонна не станет отвесной. Еслинеобходимо приподнять одну колонну, чтобы она соответствовала плоскости другой колонны, следует использовать полноразмерные базовые прокладки. После регулировки с помощью прокладок затяните анкерные болты. 
4. Расположите основную колонку в соответствии с линией, обведенной мелом. Установите колонку с мазью в соответствии с шагами, описанными в пунктах 1, 2 и 3.
                   Просверлите 250 мм, очистите анкерный болт молотком, затяните гайку
Шаг 6: Подсоедините стальные тросы.
1. Поднимите каретки с обеих сторон примерно на 800 мм над землей. Каретки должны находиться на одинаковой высоте от пола.
2. Перед прокладкой кабелей убедитесь, что механические предохранители на каждой стойке полностью защелкнуты.
3. Перед установкой кабеля убедитесь, что каретка с обеих сторон находится на одинаковой высоте.
4 Установите кабель в соответствии со схемой подключения кабеля.
5. После того, как трос будетing закреплен, отрегулируйте и убедитесь, что трос с обеих сторон натянут одинаково, о чем можно судить по звуку, издаваемому в процессе подъема. Произведите оценку и корректировку после пробного запуска. 
6. Смажьте  кабель после закрепления. (Это обязательно.)
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Схема подключения кабеля
Шаг 7: Установите блок питания на боковую стойку питания.
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1. Основная колонна; 2. Силовой агрегат; 3. Наружный болт с шестигранной головкой M8*25; 4. Пружинная шайба M8; 5. Плоская прокладка M8
Шаг 8: Подсоедините масляные шланги
1. Подсоедините масляный шланг в соответствии со следующей схемой.
2. При подсоединении масляных шлангов убедитесь, что соединитель чистый.
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75. Соединение цилиндров; 76. Соединение цилиндров ; 77. Тройниковый внешний соединитель; 78. Наружный соединитель под прямым углом
 79. Маслопровод гидравлической станции L355 ; 80. Гидравлический шланг L1405 . 81. Гидравлический шланг L9760. 117. Наружное соединение под прямым углом 
 Шаг 9: Сборка предохранителя
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1. Основная колонна в сборе; 2. Отпирающий ролик; 3. Вал отпирающего ролика; 4. Наружное стопорное кольцо￠16; 5. Крепежная пластина микропереключателя B; 
6. Крепежная пластина микропереключателя A; 7. Микропереключатель; 8.Cвинт с утопленной головкой ross M4* 25; 9. Индивидуальный внутренний болт с шестигранной головкой M5*8; 
10. Вал; 11. Отпирающий ролик B; 12. Разъемный штифт ￠3,2*22; 13. Отпирающая роликовая стойка; 14. Пружина; 15. Гайка M10; 16. Шатун
Шаг 10: Разблокируйте установку системы
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Шаг 11: Установка электрической системы
Обратитесь к принципиальной схеме электрического подключения, электрическое подключение должно выполняться квалифицированным электриком.
Шаг 12: Страховое покрытие и сборка системы управления
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1. Основная колонна в сборе; 2. Отпирающий стержень; 3. Гайка M10; 4. Отпирающая ручка; 5.Защитная крышка; 6. Наружный болт с шестигранной головкой M5*8
Шаг 13: Установите подъемные рычаги.
1. Снимите стопорное кольцо со штифта рычага с помощью плоскогубцев для стопорных колец. 
2. Соедините подъемный рычаг и каретку с помощью штифта рычага.
3. Поверните подъемный рычаг влево и вправо, чтобы убедиться в совпадении механизма блокировки рычага и блока блокировки каретки.
4. Установите снятое стопорное кольцо на штифт рычага.
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1. Подъемный рычаг; 2.Штифт рычага; 3. Наружное стопорное кольцо ￠30; 4. Колонна в сборе
Шаг 14:Плохо с гидравлическим маслом.
Объем масляного бака составляет 10 л.Для обеспечения нормальной работы подъемника количество масла в нем должно составлять 4/5 от общего объема бака.  
32# противоизносное гидравлическое масло для зимы, 46# для лета.
Шаг 15: Подключите источник питания и продолжайтеработу.
1.Подключите источник питания в соответствии с требованиями, указанными на прилагаемой заводской табличке.
2. Перед началом работы проверьте, включен ли предохранитель подъемника
3.Kимейте в виду, что в процессе пробного запуска ни одно транспортное средство не оставалось на подъемнике.
4.Проверьте, все ли соединения в хорошем состоянии.
3.4 Элементы, подлежащие проверке после установки.
	З/П
	контрольные пункты
	ДА
	НЕТ

	1
	Стойки расположены вертикально по отношению к полу?
	　
	　

	2
	Расположены ли эти две стойки параллельно?
	　
	　

	3
	Хорошо ли подсоединен масляный шланг?
	　
	　

	4
	Хорошо ли подсоединен стальной трос?
	　
	

	5
	все подъемные рычаги хорошо закреплены?
	
	

	6
	электрические соединения в порядке?
	
	

	7
	остальные швы надежно прикрутить?
	
	

	8
	все элементы нужно смазывать добавлены с жиром?
	
	


Внимание
 1. Приведенные выше шаги представляют собой полный процесс установки подъемника для опорных стоек пола.
 2. Компания стремится постоянно улучшать качество продукции, обновляя технические характеристики без предварительного уведомления. 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
4.1 Меры предосторожности 
4.1.1 Проверьте все соединения масляных шлангов. Подъемник может начать работу только тогда, когда утечки нет. 
4.1.2 Подъемник, если его предохранительное устройство неисправно, не должен использоваться.
4.1.3 Машина не должна поднимать или опускать автомобиль, если его центр тяжести расположен не посередине поворотных рычагов. В противном случае, наша компания , а также наши дилеры не будут нести никакой ответственности за любые последствия, возникшие в результате этого.
4.1.4 Операторы и другой заинтересованный персонал должны находиться в зоне безопасности во время процесса подъема и опускания. 
4.1.5 Когда подъемные рычаги поднимутся на желаемую высоту, немедленно отключите питание, чтобы предотвратить любые неправильные действия, совершенные беспечными людьми.
4.1.6Перед началом работы под транспортным средством убедитесь, что предохранитель подъемника защелкнут, и убедитесь, что в процессе подъема и опускания под транспортным средством нет людей. 
4.2 Технологическая схема работы
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4.3 Инструкция по эксплуатации 

1.Выключатель питания; 
2.Аварийная остановка; 
3.Индикатор питания; 
4.Предохранитель; 
5.Разблокируйте ручку;

Поднять подъемник 
1. Перед началом работы убедитесь, что вы прочитали и поняли руководство по эксплуатации.
2. Припаркуйте автомобиль между двумя столбами.
3. Отрегулируйте подъемные рычаги до тех пор, пока они не достигнут опорного положения автомобиля, и убедитесь, что сила тяжести автомобиля находится в центре четырех подъемных рычагов.
4. Подключите источник питания в соответствии с требованиями, указанными на прилагаемой заводской табличке, ивключите.
5. Осторожно нажмите на кнопку 5  5, чтобы поднять подъемник до тех пор, пока подушечки подъемных рычагов не коснутся опоры транспортного средства.--------------------
6. Продолжайте нажимать  на кнопку 5  5raise the vehicleавтомобиль, немного оторвав его от земли, и еще раз проверьте его устойчивость. 
7. Продолжайте нажимать на "разблокировать ручка" кнопка 5, рподнять автомобиль на нужную высоту, проверить это безопасно или нет, нажмите на “замок безопасности” кнопку 4 для замка безопасности занимается, выключите питание, а затем выполнить техническое обслуживание или ремонтные работы под ним.  
Опустите подъемник
1. Нажмите на "разблокировать ручку" кнопку 5 , чтобы позволить замка безопасности зубов оставит он занимается государство.
2. Нажмите  "Unlock Handle" button "Разблокировать ручку" на 5 м, когда подъемные рычаги автоматически поднимутся вверх примерно на 5 см, что приведет к срабатыванию предохранителя. Лифт опускается. 
3. После подъема рук опустите их в нижнее положение, вытащите их из-под автомобиля и устраните все препятствия.                           
4. Отогнать автомобиль подальше.                                 
ТЕХНИЧЕСКОЕОБСЛУЖИВАНИЕ
6.1 Ежедневная проверка изделий перед началом эксплуатации 
Пользователь должен выполнять ежедневную проверку. Очень важна ежедневная проверка system in very – обнаружение неисправности устройства до принятия мер может сэкономить время и предотвратить большие потери, травмы или несчастный случай......................
▲Перед началом работы по звуку определите, сработали ли предохранительныезамки................
▲Check хорошо ли подсоединен масляный шланг и протекает ли он. 
▲Check проверьте соединения цепи и стального троса и проверьте силовой агрегат. 
▲Проверьте, прочно ли завинчены компенсационные болты.
▲Проверьте, хорошо ли работает фиксатор руки .
6.2 Еженедельная проверка предметов 
▲Cк черту гибкость движущихся частей.
▲Проверьте условия работы предохранительных деталей.
▲Проверьте количество масла, оставшегося в масляном баке. Масла достаточно, если каретку можно поднять в самое верхнее положение. В противном случае масла недостаточно.
▲Проверьте, надежно ли завинчены компенсационные болты.
6.3 Ежемесячные контрольные пункты 
▲Проверьте, прочно ли завинчены компенсационные болты.
▲Проверьте герметичность гидравлической системы и, если она протекает, плотно завинтите соединения.
▲Проверьте степень смазки и истирания осевых штифтов, кареток, подъемных рычагов и других связанных с ними деталей и своевременно замените их новыми, если они вышли из строя.
▲Проверьте степень смазки и истирания тилового троса.
6.4 Ежегодные контрольные пункты
▲Опорожните масляный бак и проверьте качество гидравлического масла.
▲Вымойте и очистите масляный фильтр.
Если пользователи будут строго соблюдать вышеуказанные требования к техническому обслуживанию, лифт будет оставаться в хорошем рабочем состоянии, и при этом несчастных случаев можно будет в значительной степени избежать. 
Приложение
Приложение 1, упаковочный лист
	Нет.
	Описание
	кол-во
	Примечание

	1
	основная колонна ассамблеи
	1
	

	2
	Сальве столбец сборе
	1
	

	3
	перевозке агрегата
	2
	

	4
	3 этапа АРМ
	2
	

	5
	3 этапа АРМ
	2
	

	6
	мастер гидравлического цилиндра
	1
	

	7
	вспомогательный цилиндр
	1
	

	8
	базовая крышка
	1
	

	9
	слот опорной плиты
	1
	

	10
	блок питания
	1
	380 или 220

	11
	стальной трос
	2
	

	12
	Масла шланг
	2
	

	13
	блок управления и крышка
	1
	380 или 220

	14
	аксессуаров коробка
	1
	

	
коробка содержит следующие аксессуары:

	15
	анкерный болт М18*160
	10
	

	16
	наружный болт с шестигранной головкой М8*25
	4
	

	17
	шайба пружинная М8
	4
	

	18
	плоскую прокладку М8
	4
	

	19
	гайка М8
	4
	

	20
	анти-пыли сurtain
	2
	Факультативного

	21
	занавеса пружина растяжения
	4
	Факультативного

	22
	внутренний болт с шестигранной головкой М6*10
	4
	Факультативного

	23
	стального троса дефлектора
	6
	

	24
	винт М6*10
	12
	

	25
	резиновый коврик
	4
	

	26
	внутренний шестигранный болт М8*16
	8
	резиновая прокладка, крепежный винт

	27
	подъемные площадки
	4
	

	28
	резьбовой втулкой
	4
	

	29
	стопорное кольцо
	4
	

	30
	адаптер
	4
	

	31
	адаптер поддержка
	2
	

	32
	внутренний шестигранный болт М6*12
	4
	внутренний болт с шестигранной головкой М6*12

	33
	разблокировки штанги
	1
	

	34
	разблокировки ручки
	1
	

	35
	гайка M10
	1
	ручки, крепежная гайка

	36
	подгонять внутренний шестигранный болт М5*8
	4
	

	37
	подгонять внутренний шестигранный болт М5*8
	4
	

	38
	масляного шланга 3000
	1
	

	39
	энергоблок прямыми стыками
	1
	

	40
	сочетании шайба М14
	3
	

	41
	мощность блока винтового соединения
	1
	

	42
	энергоблока шланг 250
	1
	

	43
	рукоятка резиновая защитная крышка
	4
	

	44
	плоский винт M8*16
	4
	

	45
	руководство пользователя
	1
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Приложение 2, общая схема
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Приложение 3, План основания
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Приложение 4, Гидравлическая рабочая система


Приложение 5, Электрическая схема
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QS: выключатель питания; KM: Контактор; M: Двигатель; HL: индикатор питания; JTA: Аварийная остановка; SM1: микропереключатель A; SM2:микропереключатель B; 
SQ:концевой выключатель; SB:Кнопка блокировки; YV: электромагнитный клапан
Приложение6, Гидравлический цилиндр и силовой агрегат
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР


РУЧНОЙ БЛОК ПИТАНИЯ, 380 В/50 Гц, 3 фазы 
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	Перечень запасных частей

	нет.
	Наименование
	Описание
	кол-во

	1
	основная колонна
	PRO12C1-1100А
	1

	2
	суб колонка
	PRO12C1-1100b номера
	1

	3
	кабель шкив
	ПС10-1001
	2

	4
	самосмазывающиеся медь куртка
	52004A
	2

	5
	кабель вал колеса
	ПС10-1200
	2

	6
	кабель вал колеса шайба плоская
	φ8, белый цинк
	2

	7
	шайба пружинная

	8
	2

	8
	болт с шестигранной головкой
	М8*16 8.8级
	2

	9
	центрального замка блок сварных
	PRO9N2-1010А
	1

	10
	суб-замком блок сварных
	PRO9N2-1010B
	1

	11
	весна(φ1.0*10*70)
	PRO9N2-1008a с
	4

	12
	главной передачи пластины сварных швов
	PRO9N2-1020
	1

	13
	вторичного переноса плиты сварные швы
	PRO9N2-1050
	1

	14
	и крестообразным шлицем с полукруглой головкой винт
	М6*30
	1

	15
	гайка шестигранная
	М6
	1

	16
	гайка шестигранная
	М10
	2

	17
	Экстра плоская шайба
	φ10
	2

	18
	основные оси
	PRO9N2-1001A
	1

	19
	промежуточного вала
	PRO9N2-1001B
	1

	20
	плоская шайба
	φ20
	4

	21
	оснастки весна
	φ20
	4

	22
	обрабатывать швы
	PRO9N2-1030
	1

	23
	шестигранной головкой Винты
	М6*16
	1

	24
	втулка, распорная
	30500-5001(Б)-24
	2

	25
	пазогребневые плиты
	PRO9N2-1002
	1

	26
	направляющего колеса
	PRO9N2-1005
	4

	27
	- контактный тип B
	φ8*25
	4

	28
	шплинт
	φ2.5*16
	4

	29
	колеса полка
	PRO9N2-1004
	2

	30
	гайка шестигранная
	М10
	1

	31
	разблокировки ручки
	PRO9N4-1001M
	1

	32
	t-ручка
	PRO9N4-1002
	1

	33
	несущие плиты
	PRO9N2-1003A
	1

	34
	опорной плиты
	PRO9N2-1003B
	1

	35
	и крестообразным шлицем с полукруглой головкой винт
	М4*25
	4

	36
	перевозке
	PRO12C1-2100
	2

	37
	сползая блок
	TPF12A1-2001
	16

	38
	раздвижные блок дефлектор
	TPF12A1-2002
	8

	39
	пружинная шайба
	φ8
	16

	40
	с шестигранной головкой Винты
	М8*20
	16

	41
	тяга
	TPF12A1-2003
	4

	42
	весна
	9KACD-2002
	4

	43
	зуба блок № 4
	30400-5014C
	4

	44
	чекой
	φ5*40
	4

	45
	усиливая столбце швов
	PRO12C1-3000А
	1

	46
	повышения столбце швов
	PRO12C1-3000B
	1

	47
	балки сварной в
	PRO12L1-4110
	1

	48
	балку сварную Б
	PRO12L1-4210
	1

	49
	неподвижной плиты
	ПС10-3001
	2

	50
	шпинделя
	ПС10-3002
	2

	51
	короткое корпуса
	ОУ-4102
	4

	52
	длинный корпус
	ПС10-3003
	2

	53
	4" причал колеса
	о-4104
	4

	54
	самосмазывающиеся медь куртка
	52004A
	4

	55
	с шестигранной головкой Винты
	М8*16
	4

	56
	шайба плоская
	φ8
	4

	57
	пружинная шайба
	φ8
	4

	58
	трубу
	HPRO-5003
	1

	59
	вал
	HPRO-5004G
	1

	60
	с шестигранной гайкой
	ГБ 41-86 М8
	1

	61
	пружинная шайба
	φ8 ГБ 93-87
	1

	62
	болт с шестигранной головкой
	ГБ 5781-86 М6*30
	1

	63
	нейлоновая контргайка
	 М6
	1

	64
	резиновый протектор
	HPRO-5005
	1

	65
	две рукоятки наружной трубы сварные швы
	TPF12A1-6100
	2

	66
	две рукоятки внутренней трубы сварные швы
	TPF12A1-6200
	2

	67
	внутренним шестигранником с полукруглой головкой Винты
	М10*12
	12

	68
	трех рычага наружный трубы сварные швы
	TPF12A1-7100
	2

	69
	трех руку середине трубы сварные швы
	TPF12A1-7200
	2

	70
	три рукоятки внутренней трубы сварные швы
	TPF12A1-7300
	2

	71
	веревочка стального провода
	PRO12C1-5008 л=10805
	2

	72
	нейлоновая контргайка
	3/4"-16UNF
	4

	73
	плоская шайба
	φ20
	4

	74
	цилиндров
	63/45-1800
	2

	75
	цилиндр совместных
	PRO12C1-9001
	2

	76
	цилиндр совместных
	PRO12C1-9002
	2

	77
	тройник наружный разъем
	HPRO-Y002
	1

	78
	правый угол наружный ШРУС
	30400-9053YZ
	1

	79
	гидравлическая станция нефтепровода
	PRO12C1-9101 л=355
	1

	80
	гидравлический шланг
	PRO12C1-9102 л=1405
	1

	81
	гидравлический шланг
	PRO12C1-9103 л=9760
	1

	82
	коромысло клапана штифт вала швов
	TPF12A1-2004
	4

	83
	ограничитель двери резиновый
	PRO12C1-2001
	2

	84
	с внутренним шестигранником цилиндрическая головка винты для двери блок резиновый
	GB5782-86-М8*12
	8

	85
	резиновый коврик
	ЛС-Б-04
	4

	86
	Pad держатель
	ЛС-а-01
	4

	87
	поднос орехов
	ЛС-а-02
	4

	88
	переходник
	ЛС-ЗГ-100
	4

	89
	расширительный болт
	М18*160
	14

	90
	зубчатого сектора
	52042C
	4

	91
	разблокировки тросом
	PRO12C1-5002 л=8350
	1

	92
	аудио-Technica в
	HPRO-5001
	1

	93
	угол B
	HPRO-5002
	1

	94
	переключателя перемещения
	LX19-001
	1

	95
	черная линия
	2*0.752 л=3500
	1

	96
	и крестообразным шлицем с полукруглой головкой Винт
	м3*10
	4

	97
	шарнир
	PRO9N2-1009
	2

	98
	металлической прокладкой
	Т43-1025
	14

	99
	демпфирующая прокладка
	30400-1999
	4

	100
	крестообразным шлицем полукруглой головкой винт
	М6*8
	16

	101
	и крестообразным шлицем с цилиндрической головкой
	М6*16
	8

	102
	и крестообразным шлицем с цилиндрической головкой
	М6*12
	4

	103
	болт с шестигранной головкой
	М8*20
	4

	104
	внутренним шестигранником болт с цилиндрической головкой
	М10*16
	12

	105
	плоская шайба
	φ8
	4

	106
	пружинная шайба
	φ8
	4

	107
	гайка шестигранная
	М8
	4

	108
	болт с шестигранной головкой
	М12*25
	6

	109
	болт с шестигранной головкой
	М12*40
	24

	110
	плоская шайба
	φ12
	60

	111
	пружинная шайба
	φ12
	30

	112
	болт с шестигранной головкой
	М12
	30

	113
	плоская шайба
	φ6
	8

	114
	шайба пружинная
	φ6
	8

	115
	микро переключатель
	
	2

	116
	шестигранная тонкая гайка
	М12*1.25
	1

	117
	прямоугольный наружный ШРУС
	M130028Y
	2


Бренд











Повышение














Опускание








Нажмите вверх "Разблокировать ручку"





Двигатель приводит в действие шестеренчатый насос








Поршень цилиндра приводит в действие цепь








Подъем каретки осуществляется с помощью цепи








Подъемник поднят








Начать








Начать








Нажмите вверх "Разблокировать ручку", поднимитесь на 30 м


上升0mm





Потяните вниз "Ручку разблокировки",





Подъемник опущен








Предохранитель снят











Система управления 














Масляный цилиндр привода 


Вспомогательный масляный цилиндр 


Ручной разгрузочный клапан 


Дроссельный клапан 


Двигатель 


Шестеренчатый насос


Масляный бак


Односторонний клапан


Клапан избыточного потока 


Дроссельный клапан 


Амортизирующий клапан 





ЗП�
пункт�
�
1�
цилиндра�
�
2�
шток�
�
3�
и направл. втулкой�
�
4�
поршень�
�
5�
головка стержня�
�
6�
. заслонки�
�
7�
эластичное кольцо стопорное для отверстия�
�
8�
уплотнительное кольцо�
�
9�
уплотнительное кольцо�
�
10�
пылевого кольца�
�
11�
кольцо�
�
12�
уплотнительное кольцо�
�
13�
опорного кольца�
�
14�
Конг Юн Глеевых круг�
�
15�
опорного кольца�
�
16�
стопорного кольца�
�
17�
пробкой�
�
18�
комбинированной набивкой�
�






1�
YS380220-2�
Двигатель�
1�
�
2�
MCP-046�
Соединитель�
1�
�
3�
В107�
Центральный человекообразный�
1�
�
4�
RPCV-02-08�
Регулирующий клапан с компенсацией давления�
1�
�
5�
RV-03�
Предохранительный клапан�
1�
�
6�
SP-06�
Заглушка�
SP-06�
�
7�
112*3.55�
Уплотнительноекольцо�
1�
�
8�
M6*35�
Винт с внутренней шестигранной головкой�
4�
�
9�
SP-09�
Вилка�
1�
�
1�
10�
Электромагнитный клапан�
SCV (E)-R220AC�
�
1�
11�
Обратный клапан�
CV-01�
�
1�
12�
Шестеренчатый насос�
CBK-F125�
�
1�
13�
Винт с внутренней шестигранной головкой�
M8*85�
�
14�
RU12-380�
Труба для отвода масла�
2�
�
15�
2, -345�
Угол всасывания�
1�
�
16�
FS-03B�
Всасывающий фильтр�
1�
�
17�
FC-04B�
Крышка бака�
1�
�
18�
11L-TP120A460-V�
Масляный бак�
1�
�
19�
Винт с внутренней шестигранной головкой�
M6*12�
4,�
�









2

