ПОРЯДОК УСТАНОВКИ.

Произведите монтаж линий, соединяющих ИВЭП с источником сетевого напряжения, и подключите к нему, соблюдая полярность, цепи питания приборов в соответствии со схемой соединений, показанной на рис.1. Красный провод соответствуют напряжению +12В, относительно синего провода 0В. Для подключения напряжения 220В, используется сетевой шнур.
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Рис.1
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с даты выпуска.
В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену ИВЭП. 

В случае выхода ИВЭП из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящим паспортом возвратить по адресу:

428017, г. Чебоксары, ул. Урукова, 19

Производственно-сервисный центр - ООО «Давикон»

Тел. (8352) 45-65-45; 45-25-42 с указанием наработки ИВЭП на момент отказа и причины снятия с эксплуатации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

Источник импульсный вторичного электропитания ИВЭП-1220М.1, ИВЭП-1220G.1 соответствует требованиям технических условий ТУ 27.90.40-004-03508749-2025, признан годным к эксплуатации и упакован согласно требованиям технической документации.

Дата выпуска _________________________
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ООО «Давикон»
ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
	ИВЭП-1220M.1
	
	ИВЭП-1220G.1
	


Источник вторичного электропитания «ИВЭП-1220M.1», «ИВЭП-1220G.1» (далее ИВЭП), ТУ 27.90.40-004-03508749-2025 предназначен для обеспечения электропитания потребителей при номинальном напряжении 12В постоянного тока и номинальном токе потребления до 2А. 

Электропитание ИВЭП осуществляется от сети переменного тока 50 Гц напряжением от 150В до 270В.

ИВЭП предназначен для установки внутри помещения (на открытом воздухе, для ИВЭП-1220G.1) и рассчитан на круглосуточный режим работы. 

Отличительные особенности ИВЭП:

-   электронная защита от короткого замыкания и перегрузки по току;

-   защита от пробоя вход-выход 4000В;

-   автоматическое восстановление выходного напряжения после снятия короткого замыкания или перегрузки;
-   защита от перегрузки по входу;

-   защита потребителей от перенапряжения на входе;

-   неограниченное время нахождения в состоянии короткого замыкания.    

	Наименование параметра
	Номинальное значение

	Входное напряжение
	Переменное от 150 до 270 В, частота 50 Гц

	Постоянное выходное напряжение 
	12,5±0,3 В

	Напряжения пульсаций (от пика до пика), не более
	30 мВ

	Максимальный кратковременный выходной ток:
для ИВЭП-0920М.1
для ИВЭП-0920G.1
	2,2 А

2,2 А

	Масса, не более
	0,1 кг

	Габариты
	48х55х24 мм

	Время наработки на отказ, не менее
	100 000 часов

	Класс защиты от поражения электрическим током
	2

	Рабочая температура:

для ИВЭП-0920М.1
для ИВЭП-0920G.1
	-20°С … +40°С

-40°С … +40°С


КОНСТРУКЦИЯ ПРИБОРА И ПРИНЦИП РАБОТЫ
Конструктивно ИВЭП выполнен в неразборном (для ИВЭП-1220G.1 – в герметичном) корпусе. Для подключения прибора к сети переменного тока 220В предусмотрен сетевой шнур с выводами. На выходе прибора предусмотрены два провода красного цвета, для подключения полюса +12В нагрузки, и синего/черного цвета, для подключения полюса GND нагрузки.

