Назначение
NPB круги предназначены для финишной и подготовительной обработки металлических поверхностей. Изделие применяется для сатинирования, выравнивания фактуры, удаления небольших заусенцев, зачистки сварных соединений, снятия оксидной пленки, загрязнений, смазки и остатков лакокрасочного покрытия. Допускается использование по нержавеющей стали, углеродистой и легированной стали, алюминию, цветным металлам, чугуну и их сплавам.
Инструмент
Круги используются на соответствующем шлифовальном инструменте, совместимом с посадочным отверстием 20 мм и рекомендованным диаметром круга. Перед началом работы необходимо убедиться в исправности оборудования, надежности крепления круга и соответствии скорости вращения параметрам, указанным производителем инструмента. Не допускается эксплуатация изделия на оборудовании, параметры которого превышают допустимые значения.
Проверка
Перед применением необходимо проверить круг на отсутствие повреждений, трещин, деформаций и следов нарушения структуры. Использование поврежденного круга запрещено. При установке следует соблюдать правильное направление вращения и надежно фиксировать изделие на шпинделе. Во время работы рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты: защитные очки, перчатки, при необходимости респиратор и защитную одежду.
Работа
Работать следует плавно, без чрезмерного нажима, чтобы обеспечить равномерную обработку поверхности и избежать перегрева материала. Не рекомендуется длительное точечное давление на один участок, так как это может привести к неравномерному износу круга и ухудшению качества обработки. После окончания работы инструмент следует отключить, дождаться полной остановки круга и только затем снимать изделие.
Хранение
Хранить круги необходимо в сухом, чистом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников влаги, прямых солнечных лучей, нагревательных приборов и агрессивных химических веществ. Изделия следует хранить в заводской упаковке или на ровной поверхности, исключая деформацию, падение и механическое воздействие. Не допускается хранение рядом с маслами, растворителями и другими веществами, способными повлиять на свойства абразивного материала.
Износ
Срок службы круга зависит от интенсивности применения, условий работы, материала обрабатываемой поверхности и соблюдения правил эксплуатации. По мере износа изделие подлежит замене. Использование круга с критическим износом запрещено.
Безопасность
Необходимо соблюдать требования техники безопасности, установленные для абразивных и шлифовальных работ. При появлении вибрации, постороннего шума, биения или других признаков неисправности работу следует немедленно прекратить и проверить состояние круга и оборудования.

