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ДИСПЕНСЕР БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ С ЗАМКОМ 
PUFF-5130
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         Руководство по эксплуатации
                   и монтажу






Благодарим вас за выбор нашего диспенсера для бумажных полотенец. 
Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед тем, как приступить к установке, эксплуатации или обслуживанию диспенсера. Сохраните инструкции для использования в будущем.



1. Назначение

Диспенсер для бумажных полотенец, PUFF-5130 (далее диспенсер) предназначен для дозированной подачи бумажных полотенец. 
Диспенсер пригоден к использованию в санитарно-технических помещениях как 
общественного, так и бытового назначения.
 
2. Комплектность поставки 
 
1. Диспенсер -1 шт.
2. Дюбель - 3 шт.
3. Шуруп - 3 шт.
   4. Коробка - 1 шт. 
   5. Руководство по монтажу и эксплуатации - 1 шт 
   6. Упаковочная коробка - 1 шт

3. Описание и принцип работы

Диспенсер изготовлен из ударопрочного ABS пластика со скрытым креплением и замком.
Механизм управления: ручной.
Диспенсер прост в монтаже и эксплуатации, безопасен и надежен.
Подходит для полотенец Z сложения. Загрузка до 250 шт.
При его изготовлении учтены все требования санитарии, гигиены и безопасности.

4. Технические характеристики

Диспенсер бумажных полотенец.
Модель: PUFF –5130
Цвет: белый
Габариты, ШхГхВ, мм: 273х105х206
Масса, кг, брутто/нетто: 0,725 /0,6
Материал корпуса: пластик ABS. 
Расходный материал: листовые бумажные полотенца Z сложения. 
Тип установки: настенный.













5. Монтаж

Диспенсер крепится на стене на высоте примерно 120 см от пола.
В стене необходимо просверлить 4 отверстия, вставить в них пластиковые
шпунты и ввинтить в них шурупы таким образом, чтобы головка 
шурупов выступала над стеной примерно на 5 мм. 
Диспенсер крепится на стене на крепежные фитинги, расположенные на 
задней стенке корпуса диспенсера. 
После установки диспенсер готов к эксплуатации.
Для очистки корпуса прибора от внешних загрязнений не рекомендуется 
использовать абразивные чистящие средства, растворители, бензин и т.д.


6. Гарантийные обязательства 
1. Гарантийные обязательства осуществляются в течение всего гарантийного 
срока. Гарантийный срок составляет 1 год от даты продажи. 
2. Гарантийные обязательства осуществляются при предъявлении полностью 
и правильно заполненного гарантийного талона с указанием: модели, даты 
покупки, названия продавца, адреса или телефона с печать продавца. 
3. В случае невозможности устранения возникшей неисправности продавец 
обязан произвести замену неисправного изделия на новое исправное 
изделие. Неисправное оборудование для замены принимается в полной 
комплектации и в оригинальной упаковке. 
4. Оборудование снимается с гарантии по следующим причинам: - отсутствие 
гарантийного талона или внесенные в него изменения; - эксплуатация 
оборудования, не соответствовала инструкции по эксплуатации; -
несанкционированная модификация или ремонт оборудования; -
механические повреждения; - по иным причинам, выходящих за рамки 
обычной эксплуатации прибора. 
5. Настоящее гарантийное обязательство не включает в себя техническое 
обслуживание по чистке и регулировке оборудования и замену расходного 
материала.

                       





                  












              Гарантийный талон
Дата продажи        	
Подпись продавца   	

Печать
Претензий к внешнему виду диспенсера не имею.
С условиями гарантии ознакомлен.
Подпись покупателя   	
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