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ПАСПОРТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
STELLER УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Благодарим Вас за приобретение металлического стеллажа STELLER Универсальный.
Перед эксплуатацией стеллажа необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
Россия, 630025, г. Новосибирск, Бердское шоссе 61, 
Тел: +7(383) 373-10-57, +7(383) 373-10-14
info@steller.ru    www.steller.ru
1. Основные сведения об изделии.
1.1. Steller Универсальный – металлический стеллаж, предназначенный для хранения различных грузов и документов в помещениях офисов, архивов, книгохранилищ, складов и т.д. с равномерно распределенной нагрузкой до 100 кг на полку.

1.2.  Steller Универсальный представляет собой сборно-разборную конструкцию модульного типа с возможностью регулирования полок по высоте с шагом 25 мм. Покрытие элементов стеллажа полимерно-порошковое.
1.3. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительские свойства. При этом возможно изменение характеристик и комплекта поставки.
1.4.  Steller Универсальный соответствует требованиям данной инструкции и ГОСТ Р 56356-2015.
  2. Основные технические характеристики.
Технические характеристики стеллажа в зависимости от комплекта поставки приведены в таблице 1.






   
     
                                                                                 Таблица 1                                                                                                                                      
	Обозначение модели
	Высота

стеллажа, мм
	Длина стеллажа, мм
	Глубина стеллажа, мм
	Количество полок в стеллаже, шт
	 Допустимая
нагрузка на полку, кг
	Максимальная грузоподъёмность стеллажа, кг*

	Стеллаж 195х100х30.4
	1950
	1000
	300
	4


	100
	500*

	Стеллаж 195х100х40.4
	
	
	400
	
	
	

	Стеллаж 195х100х50.4
	
	
	500
	
	
	

	Стеллаж 195х100х60.4
	
	
	600
	
	
	

	Стеллаж 195х100х40.5
	
	
	400
	5
	
	

	Стеллаж 195х100х50.5
	
	
	500
	
	
	

	Стеллаж 195х100х40.6
	
	
	400
	6
	
	

	Стеллаж 195х100х50.6
	
	
	500
	
	
	

	Стеллаж 175х90х40.4
	1750
	900
	400
	4
	
	

	Стеллаж 175х90х50.4
	
	
	500
	
	
	

	Стеллаж 145х70х30.4
	1450
	700
	300
	
	
	

	Стеллаж 100х100х30.2
	1000
	1000
	300
	2
	
	250*

	Стеллаж 100х100х40.2
	
	
	400
	
	
	


    *Стеллаж может доукомплектовываться полками при необходимости
 3. Комплект поставки:
Стеллаж поставляется в разобранном виде с комплектом соответствующей фурнитуры и крепежа.
- количество элементов, входящих в стандартный комплект поставки, приведено в таблице 2;

- паспорт, инструкция по сборке;

- упаковка
Steller Универсальный.
                                                                                                                                                                                              Таблица 2
	Эскиз элемента
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	Обозначение модели
	Стойка АС.25.1000.12
	Стойка АС.25.900.12
	Стойка АС.25.750.12
	Полка

АПМ.1000.300.065.RAL
	Полка

АПМ.1000.400.065.RAL
	Полка

АПМ.1000.500.065.RAL
	Полка

АПМ.1000.600.065.RAL
	Полка

АПМ.900.400.065.RAL
	Полка

АПМ.900.500.065.RAL
	Полка

АПМ.700.300.065.RAL
	Уголок АУ-50.10
	Ножка АН-35
	Болт М6х12 DIN 933
	Гайка М6  DIN 6923
	Шайба 6 DIN 125

	Стеллаж 195х100х30.4
	8
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	16
	4


	80
	80
	80

	Стеллаж 195х100х40.4
	8
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Стеллаж 195х100х50.4
	8
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Стеллаж 195х100х60.4
	8
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	Стеллаж 175х90х40.4
	
	8
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	Стеллаж 175х90х50.4
	
	8
	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Стеллаж 145х70х30.4
	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	

	Стеллаж 100х100х30.2
	4
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	48
	48
	48

	Стеллаж 100х100х40.2
	4
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Стеллаж 195х100х40.5
	8
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	88
	88
	88

	Стеллаж 195х100х50.5
	8
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Стеллаж 195х100х40.6
	8
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	96
	96
	96

	Стеллаж 195х100х50.6
	8
	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. Последовательность монтажа.
Инструменты, рекомендуемые для монтажа: шуруповерт, ключ рожковый накидной на 10, головка торцевая на 10, уровень.
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	Для комплектов, в которых стойки состоят из двух элементов, соединить стойки по длине (с перехлёстом не менее двух отверстий) комплектом болтов М6х12. После соединения стоек, произвести затяжку болтов шуруповертом. 
Внимание: головки болтов в верхней половине стойки.
	На ровной горизонтальной поверхности расположить параллельно две стойки, соблюдая направление стыковки стоек. Закрепить на нижней торцевой поверхности стоек ножки АН-35, верхнюю и нижнюю полки. Для обеспечения устойчивости стеллажа нижняя полка должна располагаться не выше 300 мм от нижнего торца стойки.
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	Аналогичным образом установить промежуточные полки. Полки необходимо располагать таким образом, чтобы после приведения стеллажа в вертикальное положение, лицевая сторона каждой полки была обращена вверх. На нижнем и верхнем уровне для увеличения устойчивости стеллажа устанавливаются уголки АУ-50.10. По два уголка на каждый угол уровня.
	Закрепить две оставшиеся стойки. Произвести предварительную затяжку болтовых соединений.
Поднять стеллаж в вертикальное положение и установить на ровную поверхность. Проверить вертикальность стоек при помощи уровня, произвести окончательную затяжку болтовых соединений.
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	Крепление полки с использованием усиливающих уголков АУ-50.10 (уровень нижней и верхней полки)
	Крепление полки при помощи метизов.



 Если необходимо, отдельные секции стеллажей можно стягивать между собой болтовыми соединениями.
 _!_ ВНИМАНИЕ При монтаже каждой полки, гайки закручивать до упора только после установки всех болтов узла. Окончательную затяжку болтовых соединений, производить после проверки на вертикальность стоек и горизонтальность полок, с помощью строительного уровня.
 5. Требования безопасности.
5.1. Steller Универсальный является экологически безопасной продукцией, не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, не выделяет токсичных веществ в окружающую среду при соблюдении правил эксплуатации и отраслевых требований безопасности.
5.2. Перед началом размещения стеллажей необходимо проверить полы помещения на соответствие требованиям СП29.13330.2011 «Полы». Поверхность покрытия пола должна быть ровной. Разница отметок в местах установки стоек стеллажа не должна превышать – 4 мм.
5.3. На всех стойках стеллажа ножки должны быть надёжно зафиксированы. Все болтовые соединения должны быть надёжно затянуты гаечным ключом с усилием от руки.
5.4. Не допускается в процессе загрузки стеллажей край груза массой более 15 кг опирать на край полки. 
5.5. Запрещается вставать на полки, опираться на элементы стеллажа, опирать на стеллаж какие-либо конструкции. Загрузку и последующее использование полок, установленных выше 1500 мм от уровня пола, необходимо производить с использованием лестницы-стремянки. 
5.6. При необходимости стеллаж допускается очищать от загрязнений путем промывки его растворами, не содержащими химически агрессивных веществ.
5.7. Запрещается неравномерное распределение нагрузки на полках. При размещении и разгрузке груза запрещается двигать, толкать, тянуть груз массой более 15 кг по поверхности полки.
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 6. Транспортировка и хранение.

 6.1. Стеллаж в разобранном виде транспортируется в упаковке завода-изготовителя. 
 6.2. В процессе транспортировки упаковка должна быть надёжно закреплена на транспортном средстве и защищена от попадания грязи, влаги и атмосферных осадков.
 6.3. Условия хранения и транспортировки упакованных изделий должны соответствовать условиям Ж2 (таблица 13) по ГОСТ 15150.
 6.4. Погрузку, транспортирование, выгрузку и хранение упакованных изделий следует проводить, соблюдая меры, исключающие возможность их повреждения, а также обеспечивающие герметичность упаковки. Не допускается выгружать изделия сбрасыванием, а также перемещать их волоком.
 7. Правила эксплуатации изделия.
7.1. Стеллаж должен эксплуатироваться в соответствии с его назначением, требованиями, техническими характеристиками, приведенными в данной инструкции.
7.2. В процессе эксплуатации необходимо: 
- контролировать состояние элементов стеллажа, а именно: не реже одного раза в неделю проводить внешний визуальный осмотр конструкций на предмет наличия повреждений, а также перегруза полок;
- не допускать использование бракованных комплектующих, стоек и полок, погнутых при транспортировке или при погрузке-разгрузке;
- не допускать превышение указанных в инструкции нагрузок на полку, а также на каждую секцию;
- не допускать появление зазоров между стойками и полом;
- не допускать соприкосновение груза со стенами, потолком здания, полками верхнего уровня. 
- не допускать механические повреждения и воздействие ударных нагрузок на стеллажи.

7.3. Загрузка собранных стеллажей должна производиться строго последовательно, начиная с нижнего яруса, и только затем - на вышестоящие полки. Более тяжелая нагрузка и предметы должны быть распределены на нижних ярусах стеллажа.
 8.  Гарантийные обязательства.
8.1. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи стеллажа. 
8.2. Срок службы изделия – 10 лет со дня продажи. 
8.3. Предприятие - изготовитель гарантирует безопасную работу стеллажа при соблюдении Потребителем правил по транспортировке, хранению, установке и эксплуатации, указанных в данной инструкции. 
8.4. Гарантия не распространяется: 

- на случаи естественного износа декоративно-защитного покрытия элементов стеллажей в процессе эксплуатации;
- на неисправности, возникшие при использовании Потребителем стеллажа не по назначению;

- при самостоятельном внесении Потребителем изменений в конструкцию стеллажа.
_!_ ВНИМАНИЕ Гарантии предоставляются при наличии у Потребителя паспорта на изделие.
 9.  Свидетельство о приемке. 
Стеллажное оборудование соответствует комплекту поставки, изготовлено в соответствии с требованиями действующей технической документации и признано годным к эксплуатации.
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